附件5：
[bookmark: _GoBack]全自动分子诊断系统技术参数
1. 产品用途：用于荧光定量检测的样本制备实验流程，包括样本管扫码，开关盖，试剂分装，PCR体系构建，结果分析
2. 样本类型：血液、尿液、粪便、分泌物、鼻咽拭子等常见标本
3. 荧光检测通道：≥8通道
4. 样本通量：一次性最多加样≥120个，可不间断连续上样
5. 检测时间：首批样本≤60min出结果，之后每5min输出不少于8个结果
6. 移液精度：10ul移液CV≤5%,200ul移液CV≤2%,1000ul移液CV≤1%（需提供白皮书资料）
7. 磁吸方式：下吸附磁吸模式
8. 支持项目：≥30个
9. 试剂保存：具备2~8℃冷藏模块，可冷藏存储试剂
10. 反应体系：支持带盖上机，自动开盖及配置反应液体系
11. 防污染体系：分区设计，每个独立分区并配备独立的负压系统，配置HEPA过滤网，各区配置紫外灯并支持独立控制
12. 中标方负责设备接入医院LIS系统。
13. 需提供设备运行所需所有耗材价格表。
14. 配置：主机一套、工作站一套。
15. 质保期≥5年，到货日期与生产日期之间相差不超过6个月。
