附件4：
吞咽神经和肌肉电刺激仪采购需求

1、治疗模式：双向连续脉冲治疗模式。

2、软件控制程序具有数据存储功能。
3、安全等级：内部供电BF类型。

4、电池容量≥650mAh。

5、具有剩余治疗时间指示功能。

6、具有剩余电量指示功能。

7、具有故障报警功能。

8、具有电流限制和开路报警功能，保护患者安全。

9、频率：1Hz～150Hz可调。

10、脉冲强度：0～120mA可调。

*11、可用通道：≥4通道，强度可单独调节

*12、保修期≥2年，出厂日期与到货日期相差6个月以内。
