附件5：
挂壁式危废管理信息终端技术参数
1、屏幕：至少10.1英寸智能触屏；
2、打印模组：最大打印宽度≥200mm，连续打印纸张数≥100张，带切刀，高速；
3、电源：220v 输入，具有过载、过压、过温保护；
4、扫码枪:无线连接，低功耗；
[bookmark: _GoBack]5、CPU:四核主频 ≥2.0GHz；
6、网口：4G/WIFI；
7、资质：国家CCC强制性认证证书。
