附件4：
微量注射泵（立式5排泵）技术参数
1. 支持注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml。
2. 通道≥5道，并配备稳固注射泵台车。
3. 注射精度≤±2%。
4. 速率范围：0.1-1000ml/h, 最小步进0.1ml/h。
5. 预置输液总量范围：0.1-999.ml。
6. 快进流速范围：0.1-1000ml/h。
7. 具有自动和手动快进。
8. 可自动统计累计量。
9. 产品使用期限≥10年。
10. 报警时可通过文字或图片得知错误报警信息。
11. [bookmark: _GoBack]蓄电池工作时间≥5小时。
12.*质保5年及以上，出厂日期与到货日期相差6个月以内。

