云南省计量测试技术研究院非强制检定、校准、测试技术服务协议收费价格目录
	代码说明：  C: 长度计量器具   D : 电磁计量器具   G: 光学计量器具  L:  力学计量器具 R: 热工计量器具   S:声学计量器具   W :无线电计量器具DL: 电离辐射计量器具 SP:时间频率计量器具   WH:物理化学计量器具  ZY:专业计量器具   NY:能源计量检测   CJ:计量产品检测

	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	




1
	





C
	




量块
	一等
	≤100mm
	块
	350
	




JJG 146 《量块检定规程》
	




全项

	
	
	
	一等
	100mm＜L ≤500mm
	块
	630
	
	

	
	
	
	一等
	500mm＜L ≤1000mm
	块
	790
	
	

	
	
	
	二等
	≤100mm
	块
	170
	
	

	
	
	
	二等
	100mm＜L ≤500mm
	块
	350
	
	

	
	
	
	二等
	500mm＜L ≤1000mm
	块
	420
	
	

	
	
	
	三等
	≤100mm
	块
	30
	
	

	
	
	
	三等
	100mm＜L≤500mm
	块
	100
	
	

	
	
	
	三等
	500mm＜L≤1000mm
	块
	150
	
	

	
	
	
	四等
	≤100mm
	块
	30
	
	

	
	
	
	四等
	100mm＜L≤500mm
	块
	60
	
	

	
	
	
	四等
	500mm＜L≤1000mm
	块
	120
	
	

	
	
	
	五等
	≤100mm
	块
	30
	
	

	
	
	
	五等
	100mm＜L≤500mm
	块
	60
	
	

	
	
	
	五等
	500mm＜L≤1000mm
	块
	120
	
	

	2
	C
	激光比长仪（含光栅测量装置）
	±0.2 mm
	0～2000mm
	台
	2500
	JJG 331 《激光干涉比长仪检定规程》
	全项

	
3
	
C
	标准玻璃线纹尺
	二等
	0～100mm
	支
	450
	JJG 73 《长度至200mm一；二等标准玻璃线纹尺检定规程
》
	全项

	
	
	
	二等
	0～200mm
	支
	500
	
	

	
	
	
	一等
	0～200mm
	支
	900
	
	

	
	
	标准金属线纹尺（含光栅尺）
	二等
	0～1000mm
	支
	750（100线以上；每条线加0.30元）
	JJG 71 《三等标准金属线纹尺检定规程》
	全项

	
	
	
	一等
	
	支
	1350（100线以上；每条线加0.70元）
	
	

	4
	C
	基线尺
	±20 mm
	0～24m
	支
	1050
	JJG 306《24m因瓦基线尺检定规程》 JJG 741 《标准钢卷尺检定规程》
	只检长度

	5
	C
	标准钢卷尺
	5mm +5L
	≤5m
	支
	210
	
	全项

	
	
	
	5mm +5L
	5～200m
	支
	250（5m以上每米加8.00元）
	
	

	
	
	钢卷尺
	0.3mm +0.2L
	1～200m
	支
	65（5m以上每米加3.00元）
	JJG 4《钢卷尺检定规程》
	全项

	6
	C
	钢直尺
	±（0.10～0.20) mm
	0～1000mm
	支
	65
	JJG 1《钢直尺检定规程》
	全项

	7
	C
	样板直尺
	0.5 +2mm
	75～500mm
	支
	130
	JJG 7《直角尺检定规程》
	全项

	8
	C
	研磨平尺
	0.2mm
	200mm
	个
	230
	JJG 740《研磨面平尺检定规程》
	全项

	
9
	
C
	
卡尺
	最大允许误差：±0.04mm
	0～300mm
	把
	95
	
JJG 30《通用卡尺检定规程》
	
全项

	
	
	
	最大允许误差：±0.05mm
	0～500mm
	把
	130
	
	

	
	
	
	最大允许误差：±0.07mm
	0～1000mm
	把
	200
	
	

	
	
	
	最大允许误差：±0.12mm
	0～2000mm
	把
	250
	
	

	
	
	光学测齿卡尺
	
	
	支
	65
	JJG 30《通用卡尺检定规程》
	全项

	
10
	
C
	
外径千分尺
	0级；1级
	0-300 mm
	支
	108（检校对杆加30）
	
JJG 21《千分尺检定规程》
	
全项

	
	
	
	1级
	>300~700mm
	支
	148（检校对杆加80）
	
	

	
	
	
	1级
	>700~1000mm
	支
	178（检校对杆加80）
	
	

	
	
	
	1级
	>1000~1500mm
	支
	228
	
	

	
	
	
	1级
	>1500mm
	支
	268
	
	

	
11
	
C
	
内径千分尺
	最大允许误差：±4um
	<600mm
	支
	90
	
JJG 22《内径千分尺检定规程》
	
全项

	
	
	
	最大允许误差：±4um
	>600~1400mm
	支
	120
	
	

	
	
	
	最大允许误差：±4um
	>1400~3000mm
	支
	150
	
	

	
	
	
	最大允许误差：±4um
	>3000~5000mm
	支
	240
	
	

	12
	C
	公法线千分尺
	最大允许误差：±0.04mm
	0~100mm
	支
	100
	JJG 82《公法线千分尺检定规程》
	全项

	13
	C
	螺纹千分尺
	最大允许误差：±0.04mm
	0~100mm
	支
	30
	JJG 25 《螺纹千分尺检定规》
	全项

	14
	C
	杠杆千分尺
	最大允许误差：±0.04mm
	0~100mm
	支
	30
	JJG 26《杠杆千分尺；杠杆卡规检定规程》
	全项

	15
	C
	内测千分尺
	最大允许误差：±0.04mm
	0~100mm
	支
	30
	JJF 1411《测量内尺寸千分尺校准规范》
	全项

	16
	C
	塞尺
	1级；2级
	（0.02~1.00）mm
	片
	4
	JJG 62《塞尺检定规程》
	示值误差

	17
	C
	圆柱角尺
	0级；1级
	<500mm
	支
	48
	JJG 7《直角尺检定规程》
	全项

	
	
	
	0级；1级
	>500mm
	支
	72
	
	

	18
	C
	刀口形直角尺
	0级；1级
	<200mm
	支
	130
	JJG 7《直角尺检定规程》
	全项

	19
	C
	宽座直角尺
	1级；2级
	<200mm
	支
	100
	JJG 7《直角尺检定规程》
	全项

	
	
	
	1级；2级
	>200~500mm
	支
	
	
	

	
	
	
	1级；2级
	>500~1000mm
	支
	
	
	

	
20
	
C
	
平尺
	0级；1级；2级
	L≤1000mm
	根
	400
	
JJF 1097《平尺校准规范》
	
全项

	
	
	
	0级；1级；2级
	1000mm＜L≤1200mm
	根
	600
	
	

	
	
	
	0级；1级；2级
	1200mm＜L≤1500mm
	根
	800
	
	

	
	
	
	0级；1级；2级
	1500mm＜L≤2000mm
	根
	1200
	
	

	21
	C
	正弦尺
	1级
	（0-1000）mm
	支
	50
	JJG 37《正弦尺检定规程》
	示值误差

	22
	C
	水平尺
	最大允许误差：±0.2mm
	200~600mm
	支
	100
	JJF 1085《水平尺校准规范》
	示值误差

	23
	C
	焊接检验尺
	最大允许误差：±0.5mm
	（0~30）mm
	支
	120
	JJG 704《焊接检验尺检定规程》
	示值误差

	24
	C
	木直尺检定器
	最大允许误差：±0.2mm
	0~1000mm
	支
	70
	JJG 2 《木直尺检定规程》
	示值误差

	25
	C
	直角尺检定仪
	0.9μm
	0~300mm
	台
	500
	参照JJF 1140《直角尺检查仪校准规范》
	示值误差

	26
	C
	内径表
	5～25μm
	2～450mm
	块
	65
	JJF 1253《带表卡规校准规范》
	示值误差




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	27
	C
	杠杆表
	2～15μm
	0.8～2mm
	块
	65
	JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》
	全项

	
28
	
C
	
百分表
	0级；1级
	0～10mm
	块
	48
	
JJG 34《指示表(指针式；数显式)检定规程》
	
全项

	
	
	
	0级；1级
	0～30mm
	块
	80
	
	

	
	
	
	0级；1级
	0～50mm
	块
	120
	
	

	
	
	
	0级；1级
	0～100mm
	块
	180
	
	

	29
	C
	千分表
	0级；1级
	0～3mm
	块
	48
	JJG 34《指示表(指针式；数显式)检定规程》
	全项

	30
	C
	百分表检定器
	1μm
	0~25mm
	台
	110
	JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》
	全项

	
	
	千分表检定器
	0.1μm
	0~5mm
	台
	150
	JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》
	

	31
	C
	光栅式指示表检定仪
	0.01μm
	<10mm
	台
	500
	JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》
	全项

	
	
	
	
	>10mm
	台
	600
	
	

	32
	C
	立式测长仪
	±（1mm +L/100)
	0～100mm
	台
	360
	JJF 1189《测长仪校准规范》
	全项

	33
	C
	卧式测长仪
	±(1mm +L/200)
	0～450mm
	台
	800
	JJF 1189《测长仪校准规范》
	

	34
	C
	框式水平仪
	(0.02～0.05)mm/m
	(150×150)mm
	台
	200
	JJF 1084《框式水平仪和条式水平仪校准规范》
	
全项

	35
	C
	
	
	~(300×300)mm
	
	
	
	

	36
	C
	条式水平仪
	(0.02～0.05)mm/m
	(150~300)mm
	台
	90
	JJF 1084《框式水平仪和条式水平仪校准规范》
	

	37
	C
	合象水平仪
	0.01mm/m
	+10mm/m
	台
	300
	JJG 103《电子水平仪和合象水平仪检定规程》
	

	
38
	
C
	
测长机
	±(0.5mm +L/100)
	0～1000mm
	台
	1200
	
JJF 1066《测长机校准规范》
	
全项

	
	
	
	±(0.5mm +L/100)
	0～2000mm
	台
	1800
	
	

	
	
	
	±(0.5mm +L/100)
	0～3000mm
	台
	770
	
	

	
	
	
	±(0.5mm +L/100)
	0～6000mm
	台
	1140
	
	

	39
	C
	光学计
	±0.25mm
	0～180mm
	台
	420
	JJG 45《光学计检定规程》
	全项

	40
	C
	螺纹量规
	U=3um；k=2
	φ :(10-60)mm
	端
	100
	JJF 1345《圆柱螺纹量规校准规范》
	长度部分

	41
	C
	万能工具显微镜
	±(1mm +L/100)
	(200×100)mm
	台
	1200
	JJG 56《工具显微镜检定规程》
	全项

	42
	C
	大型工具显微镜
	±3 mm
	(150×50)mm
	台
	420
	
	

	43
	C
	小型工具显微镜
	±3mm
	(75×50)mm
	台
	390
	
	

	44
	C
	测量显微镜
	±(5 mm +L/15)
	0～25mm
	台
	340
	JJG 571《读数；测量显微镜检定规程》
	全项

	45
	C
	水平仪检定器
	5%
	1.5mm/m
	台
	600
	JJG 191《水平仪检定器检定规程》
	全项

	46
	C
	投影仪
	MPE：4μm+4×10-5L
	（0～200）mm
	台
	800
	JJF 1093《投影仪校准规范》
	全项

	47
	C
	测高仪
	3mm+L/300
	≤600mm
	台
	800
	JJF 1254《数显测高仪校准规范》
	示值误差

	
	
	
	3mm+L/300
	>600mm
	台
	1200
	
	

	
	
	
	3  mm
	0～10mm
	台
	380
	
	

	48
	C
	接触式干涉仪
	0.05mm； 0.1mm； 0.2mm
	0～150mm
	台
	500
	JJG 101《接触式干涉仪检定规程》
	全项

	49
	
	平面等倾干涉仪
	0.01mm
	0～300mm
	台
	330
	
	

	50
	
	平面等厚干涉仪
	0.02mm
	0～200mm
	台
	340
	
	

	
51
	
C
	
平面平晶
	一；二级
	≤60mm
	块
	50
	
JJG 28《平晶检定规程》
	


全项

	
	
	
	一；二级
	60 mm＜  D  ≤100mm
	块
	75
	
	

	
	
	
	一；二级
	100 mm＜  D  ≤150mm
	块
	100
	
	

	
	
	
	一；二级
	150 mm＜  D  ≤200mm
	块
	250
	
	

	
	
	
	二等
	φ :150mm
	块
	350
	
	

	
52
	
C
	
平行平晶
	平面度：（0.6~1.0）um
	一系列
	块
	63
	
JJG 28《平晶检定规程》
	

	
	
	
	平面度：（0.6~1.0）um
	二系列
	块
	60
	
	

	
	
	
	平面度：（0.6~1.0）um
	三系列
	块
	70
	
	

	
	
	
	平面度：（0.6~1.0）um
	四系列
	块
	70
	
	

	53
	C
	长平晶
	0.02mm
	310mm
	块
	230
	JJG 28《平晶检定规程》
	全项

	
	
	
	0.01mm
	210mm
	块
	200
	
	

	54
	C
	高精度测角仪
	1″～2″
	0°~360°
	台
	1630
	JJG 97  《测角仪检定规程》
	全项

	55
	C
	中精度测角仪
	2″～ 5″
	0°~360°
	台
	680
	
	

	56
	C
	低精度测角仪
	5″以下
	0°~360°
	台
	550
	
	

	57
	C
	光栅分度头
	1″
	0°~360°
	台
	460
	
JJG 57 《光学；数显分度头检定规程》
	全项

	58
	C
	光学分度头
	<3″
	0°~360°
	台
	390
	
	全项

	59
	C
	
	3″≤A ≤6″
	0°~360°
	台
	360
	
	

	60
	C
	光学分度头
	>6″
	0°~360°
	台
	340
	
	全项

	61
	C
	多齿分度台
	0.2″～2.0″
	0°~360°
	台
	780
	JJG 472 多齿分度台检定规程
	全项

	62
	C
	光电自准直仪
	0.1″
	0″～10″
	台
	530
	JJG 202《自准直仪检定规程》
	全项

	63
	C
	自准直仪
	2″
	0～10′
	台
	1000
	JJG 202《自准直仪检定规程》
	

	64
	C
	光电倾斜仪
	2″
	
	台
	330
	JJF 1083 《光学倾斜仪校准规范》
	全项

	65
	C
	经纬仪
	J1；J2
	0°~360°
	台
	750
	JJG 414《光学经纬仪检定规程》
	全项

	
	
	
	J6；J30
	0°~360°
	台
	600
	
	

	66
	C
	水准仪
	DS1
	
	台
	360
	JJG 425《水准仪检定规程》
	全部

	
	
	
	DS3
	
	台
	300
	
	

	67
	L
	零售商品称重计量
	
	0.1g～30kg
	件
	300
	JJF1647-2017《零售商品称重计量检验规则》
	全项

	68
	C
	全站仪
	I级及以下等级
	I、II、III、VI级
	台
	1600
	JJG100《全站型电子速测仪检定规程》 JJG 703 《光电测距仪检定规程》
	示值误差

	69
	C
	电动轮廓仪
	U=5.1%；k=3
	不大于Ra10um
	台
	420
	参照JJF1105《触针式表面粗糙度测量仪校准规范》
	示值误差

	70
	C
	电感测微仪
	0.1μm～10μm
	（0～500）μm
	台
	390
	JJF 1331《电感测微仪校准规范》
	示值误差

	71
	C
	量具测力仪
	0.5～2.5级
	（0～15）N
	台
	75
	JJF 1134《专业工作测力机校准规范》
	示值误差

	72
	C
	标准环规
	1等；2等；3等
	（0～300）mm
	支
	100
	JJG 894《标准环规检定规程》
	示值误差




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
73
	
C
	
测厚仪(电子式)
	U=0.01mm；k=2
	
(0～300)mm
	
台
	
300
	JJG 818《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程》  ；
JJF 1126 《超声波测厚仪校准规范》；JJF 1488《橡胶
、塑料薄膜测厚仪校准规范；JJF 1255 《厚度表校准规
范》
	
示值误差

	74
	C
	万能角度尺
	MPE：±2'；±5'
	0°~360°
	支
	120
	JJG 33《万能角度尺检定规程》
	全项

	75
	C
	多面棱体
	0.2″
	0°~360°
	面
	23
	JJG 283 《正多面棱体检定规程》
	示值误差

	76
	C
	表面粗糙度比较样块
	Ra值偏差-17%~+12%
	0.025～6.3mm
	套
	430
	JJF1099《表面粗糙度比较样块校准规范》
	部分

	77
	C
	角度块
	1；2级
	0°~360°
	角
	53
	JJG 70《角度块检定规程》
	全项

	78
	C
	渐开线样板（两条曲线）
	二等
	rb:10～200mm
	块
	500
	JJG 332《齿轮渐开线样板检定规程》
	示值误差

	79
	C
	齿轮螺旋线样板（两条曲线）
	二等
	β:0°~30°
	块
	560
	JJG 408 《齿轮螺旋线样板 检定规程》
	示值误差

	80
	C
	双频激光干涉仪(测长)
	2.5×10-6 L
	0～25m
	台
	1100
	JJG 739 《激光干涉仪检定规程》
	示值误差

	81
	C
	稳频激光器
	≤5×10-8
	633nm
	台
	1400
	JJG 353 《633nm稳频激光器检定规程》
	示值误差

	82
	C
	光纤长度传递标准
	UL=0.2(m)+1.5×10-5 L (m)
	1310nm窗口
	台
	1050
	/
	示值误差

	83
	C
	光纤损耗传递标准
	UA=0.03dB/dB
	1310nm窗口；
	台
	1050
	JJG 896《光纤损耗和模场直径测量仪检定规程》
	示值误差

	
	
	
	
	1550nm窗口
	
	
	
	

	84
	C
	光时域反射计
	UL=2×10-5 L (m)
	1310nm窗口
	台
	560
	JJG 959 《光时域反射计检定规程》
	示值误差

	
	
	
	UA=0.04dB/dB
	1550nm窗口
	
	
	
	

	
	
	
	U入=2nm
	
	
	
	
	

	

85
	

C
	

平板
	0；1；2级
	(400×400)mm及以下
	块
	300
	

JJG 117《平板检定规程》
	

全项

	
	
	
	0；1；2级
	(500×800)mm
	块
	600
	
	

	
	
	
	0；1；2级
	(750×1000)mm
	块
	800
	
	

	
	
	
	0；1；2级
	(1000×1500)mm
	块
	1500
	
	

	
	
	
	0；1；2级
	(1500×2000)mm
	块
	2000
	
	

	
	
	
	0；1；2级
	(2000×3000)mm
	块
	3000
	
	

	86
	C
	三座标测量机
	/
	≤500mm
	台
	2400
	JJG 799 《三坐标测量机检定规程》
	长度部分

	
	
	
	/
	>500mm
	台
	3600
	
	

	87
	C
	数控机床（三轴）
	0.01㎜
	≤2.5m
	台
	3050
	/
	长度部分

	88
	C
	混泥土钢筋检测仪
	U=1mm；k=2
	（0-100）mm
	台
	900
	JJF 1224《钢筋保护层；楼板厚度测量仪校准规范》
	全项

	89
	C
	混泥土钢筋检测仪（增加量程）
	U=1mm；k=2
	（0-100）mm
	个
	300
	JJF 1224《钢筋保护层；楼板厚度测量仪校准规范》
	全项

	90
	C
	楼板厚度检测仪
	U=1mm；k=2
	（0-600）mm
	台
	600
	JJF 1224《钢筋保护层；楼板厚度测量仪校准规范》
	全项

	91
	C
	超声波测厚仪（单精度且单探头）
	U=（0.02-0.1）mm；k=2
	（0-300）mm
	台
	400
	JJF 1126《超声波测厚仪校准规范》
	长度部分

	92
	C
	超声波测厚仪（增加探头或精度）
	U=（0.02-0.1）mm；k=2
	（0-300）mm
	项
	200
	JJF 1126《超声波测厚仪校准规范》
	长度部分

	93
	C
	覆层测厚仪（单一测量模式且单一探
头）
	U=（1-50）μm；k=2
	（0-9000）μm
	台
	400
	JJG 818《磁性；电涡流覆层厚度测量仪检定规程》
	长度部分

	94
	C
	覆层测厚仪（增加测量模式或探头）
	U=（1-50）μm；k=2
	（0-9000）μm
	项
	200
	JJG 818《磁性；电涡流覆层厚度测量仪检定规程》
	长度部分

	95
	C
	沥青针入度仪
	U=0.01mm；k=2
	（0-50）mm
	台
	500
	JJF1208《沥青针入度仪校准规范》
	长度部分

	96
	C
	针入度标准针
	U=0.03mm；k=2
	（0-200）mm
	支
	150
	JJF1208《沥青针入度仪校准规范》
	长度部分

	97
	C
	全自动车辙仪
	U=0.005mm；k=2
	（0-100）mm
	台
	500
	仪器说明书
	长度部分

	98
	C
	轴偏差仪
	U=0.01mm；k=2
	（0-50）mm
	台
	500
	仪器说明书
	长度部分

	99
	C
	卡规
	U=0.008mm；k=2
	（0-100）mm
	支
	200
	JJG 343《光滑极限量规检定规程》
	长度部分

	100
	C
	环刀
	U=0.02mm；k=2
	（52*70）mm
	支
	200
	JJG 343《光滑极限量规检定规程》
	长度部分

	101
	C
	卷烟量板
	U=0.005mm；k=2
	（0-100）mm
	支
	350
	JJG 343《光滑极限量规检定规程》
	长度部分

	102
	C
	刮板细度计
	U=0.8μm；k=2
	（0-100）μm
	支
	200
	JJG 905《刮板细度计检定规程》
	长度部分

	103
	C
	漆膜划格器
	U=0.005mm；k=2
	（0-100）mm
	支
	200
	JJG 60《螺纹样板检定规程》
	长度部分

	104
	C
	标准棒
	U=0.003mm；k=2
	（0-200）mm
	支
	100
	JJG 343《光滑极限量规检定规程》
	长度部分

	105
	C
	轮胎花纹深度尺
	U=0.03mm；k=2
	（0-30）mm
	个
	120
	JJF1477《轮胎花纹深度尺》
	长度部分

	106
	C
	土壤液塑限联合测定仪
	U=0.01mm；k=2
	（0-50）mm
	台
	500
	JJG（交通）069《土壤液塑限检测仪检定规程》
	长度部分

	107
	C
	针/片状规准仪
	U=0.1mm；k=2
	（0-300）mm
	台
	200
	JJF 1593《针状；片状规准仪校准规范》
	长度部分

	108
	C
	勃式透气比表面积仪
	U=（0.01-0.05）mm；k=2
	（0-30）mm
	台
	500
	JJG（粤）《勃氏透气仪》
	全项

	109
	C
	量油尺
	U=0.5mm；k=2
	（0-5000）mm
	支
	65
	JJG 4《钢卷尺检定规程》
	长度部分

	110
	C
	丁字尺
	U=0.2mm；k=2
	（0-1000）mm
	支
	65
	JJG 1《钢直尺检定规程》
	长度部分

	111
	C
	纤维卷尺
	U=8.5mm；k=2
	（0-5000）mm
	支
	65
	JJG 5《纤维卷尺.测绳检定规程》
	长度部分

	112
	C
	游标塞尺
	U=0.04mm；k=2
	（0-1000）mm
	支
	200
	JJG 62 《塞尺检定规程》
	长度部分

	113
	C
	数显角度尺/坡度仪
	U=0.1°；k=2
	（0-180）°
	台
	450
	JJG 33《万能角度尺检定规程》
	长度部分

	114
	
	多功能坡度测量仪
	U=0.1°；k=2
	（0-180）°
	台
	200
	JJG 33《万能角度尺检定规程》
	长度部分

	115
	C
	读数显微镜
	U=（0.005-0.01）mm；k=2
	（0-10）mm
	台
	240
	JJG 571《读数；测量显微镜检定规程》
	长度部分

	116
	C
	读数/测量显微镜（带微动装置）
	U=0.003mm；k=2
	（0-10）mm
	台
	340
	JJG 571《读数；测量显微镜检定规程》
	长度部分

	117
	C
	金相显微镜
	U=（0.002-0.01）mm；k=2
	（0-100）mm
	台
	800
	JJF1914《金相显微镜校准规范》
	长度部分

	118
	C
	影像测量仪
	U=（0.002-0.01）mm；k=2
	（0-200）mm
	台
	800
	JJF1318《影像测量仪校准规范》
	长度部分

	
	
	
	U=（0.002-0.01）mm；k=2
	>200mm
	台
	1600
	
	长度部分




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	119
	C
	显微形态分析仪
	U=（0.002-0.01）mm；k=2
	（0-100）mm
	台
	800
	JJF1318《影像测量仪校准规范》
	长度部分

	120
	C
	机械测厚仪
	U=0.003mm；k=2
	（0-10）mm
	个
	120
	JJG 201《指示类量具检定仪检定规程》
	长度部分

	121
	C
	生物显微镜
	U=1.5%；k=2
	（0-10）mm
	台
	500
	JJF1402《生物显微镜校准规范》
	长度部分

	122
	C
	雷氏夹膨胀测定仪
	U=0.05mm；k=2
	（0-170）mm
	台
	200
	JJG（交通）093《雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程》
	长度部分

	123
	C
	维卡仪
	U=0.05mm；k=2
	/
	台
	500
	JJG（建材） 105《净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定
规程》
	长度部分

	124
	C
	电脑量块检定仪
	U=0.01μm；k=2
	（0.5-100）mm
	台
	500
	JJG 101《接触式干涉仪检定规程》
	长度部分

	125
	C
	建筑试模
	U=0.5mm；k=2
	（0-100）mm
	个
	100
	JJF1307《试模校准规范》
	长度部分

	126
	C
	试验筛
	U=（10-26）μm；k=2
	（0-200）mm
	个
	100
	JJF1175《试验筛校准规范》
	长度部分

	127
	C
	手持式激光测距仪
	U=（2-4）mm；k=2
	
	台
	600
	JJG 966《手持式激光测距仪检定规程》
	长度部分

	128
	C
	激光垂准仪
	U=6"；k=2
	
	台
	500
	JJF1081《垂准仪校准规范》
	长度部分

	129
	C
	激光标线仪
	U=1´；k=2
	
	台
	500
	JJG 414《光学经纬仪检定规程》
	长度部分

	130
	C
	激光测距仪
	U=（2-4）mm；k=2
	
	台
	600
	JJG 966《手持式激光测距仪检定规程》
	长度部分

	131
	C
	水准标尺
	U=1mm；k=2
	（0-3000 ）mm
	支
	100
	JJG 8《水准标尺检定规程》
	长度部分

	132
	C
	塔尺
	U=1mm；k=2
	（0-3000 ）mm
	支
	100
	JJG 8《水准标尺检定规程》
	长度部分

	133
	C
	工程检测尺/垂直度检测尺/内外直角
检测尺
	U=0.13mm/150mm；k=2
	（0-2000 ）mm
	支
	200
	JJF1110《建筑工程质量检测器组》
	长度部分

	134
	C
	铟钢尺
	U=0.1mm；k=2
	（0-2000 ）mm
	支
	200
	JJG 8《水准标尺检定规程》
	长度部分

	135
	C
	玻璃线纹尺
	U=0.002mm；k=2
	（0-100 ）mm
	支
	200
	JJG 56《工具显微镜检定规程》
	长度部分

	136
	C
	内外角尺
	U=0.1mm；k=2
	/
	支
	100
	JJG 33《万能角度尺检定规程》
	长度部分

	137
	C
	沥青延伸度仪
	U=1mm；k=2
	/
	台
	650
	JJG（交通）023《沥青延度仪检定规程》
	长度部分

	138
	C
	线纹钢直角尺
	U=0.05mm；k=2
	
	支
	100
	JJG 7《直角尺检定规程》
	长度部分

	139
	C
	混凝土裂缝宽度测量仪
	U=0.01mm；k=2
	（0-6 ）mm
	台
	900
	JJG1334《混凝土裂缝宽度及深度测量仪》
	长度部分

	140
	C
	抗压夹具
	U=0.2mm；k=2
	/
	台
	500
	JC/T 683《40mm×40mm水泥抗压夹具建材行业标准》
	长度部分

	141
	C
	测斜仪
	U=0.5mm；k=2
	/
	台
	1600
	JJF 1550《钻孔测斜仪校准规范》
	长度部分

	142
	C
	隧道断面仪
	U=1mm；k=2
	/
	台
	1000
	仪器说明书
	长度部分

	143
	C
	混凝土碳化深度测量仪
	U=（0.08-0.25）mm；k=2
	（0-25）mm
	台
	200
	JJG 31《高度卡尺检定规程》
	长度部分

	144
	C
	纸张厚度仪
	U=0.003mm；k=2
	（0-1）mm
	台
	800
	JJG(烟草） 26《膨胀梗丝填充值测定仪检定规程》
	长度部分

	145
	C
	引伸计
	0.5级；1级
	（0-250）mm
	台
	400
	JJG 762《引伸计》
	全项

	146
	C
	回弹仪
	刚度：U=6.8Nm；k=2
	（785±30）Nm
	台
	350
	JJG 817《回弹仪》
	全项

	147
	C
	汽车外廓尺寸检测仪
	MPEV:±1%或±20mm
	整车长≤25m；整车宽≤ 3.5m；整车高≤4.5m
	套
	2500
	参照GB21861《机动车安全技术检验项目和方法》
	长；宽；高长度的示值误差；重
复性

	148
	C
	摩擦系数仪
	±2.0g
	（0～200）克
	台
	650
	JJG(烟草） 01《卷烟和滤棒物理性能综合测试台检定规
程》
	质量

	149
	C
	卷烟端部落丝测试仪
	时间：±1s；转速：±5转
	转速（0～500）转；时间：（0～2）min
	台
	650
	JJG（烟草） 23.1《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程
第1部分：多层振动筛分器》
	时间；转速

	150
	C
	振动分选筛
	±1.0mm
	振幅：14±1mm  频率： 600Hz时间：120±1s
	台
	650
	JJG（烟草） 23.2《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程
第2部分：叶片振动分选机》
	振幅；频率；时间

	
151
	
D
	
标准电池
	一等
	1.0186800～1.0185900V
	只
	420
	
JJG 153《标准电池检定规程》
	
全项

	
	
	
	二等
	1.018600～1.018670V
	只
	300
	
	

	
	
	
	0.005～0.01级
	1.01855～1.01868V
	只
	260
	
	

	152
	D
	直流标准电压源
	0.0005～0.002级
	0～1000V
	台
	1140
	JJG 445《直流标准电压源检定规程》
	全项

	
	
	
	0.001～0.005级
	0～1000V
	台
	910
	
	

	153
	D
	直流标准电阻器
	一等
	10-3～105 Ω
	只
	410
	JJG 166《直流电阻器检定规程》
	全项

	
	
	
	二等
	10-3～105 Ω
	只
	260
	
	

	154
	D
	直流电阻箱
	0.05～0.1级
	(10-2～105)Ω
	点
	7
	JJG 982《直流电阻箱检定规程》
	全项

	
	
	
	0.01～0.02级
	(10-2～105)Ω
	点
	9
	
	

	
	
	
	0.001～0.005级
	10-2～105 Ω
	点
	30
	
	

	155
	D
	标准电容器
	0.01～0.02级
	1～106pF
	只
	340
	JJG 183《标准电容器检定规程》
	全项

	
	
	
	0.05级
	1～106pF
	只
	240
	
	

	
	
	
	0.10%
	0.01pF～1μF
	只
	240
	
	

	156
	D
	标准电容箱
	0.01～0.02级
	1～106pF
	点
	60
	JJG 183《标准电容器检定规程》
	全项

	
	
	
	0.05级
	1～106pF
	点
	34
	
	

	157
	D
	标准电感器
	0.01～0.02级
	1µH～1H
	只
	340
	JJG 726《标准电感器检定规程》
	全项

	
	
	
	0.05级
	1µH～1H
	只
	120
	
	

	158
	D
	标准电感箱
	0.01～0.02级
	1µH～1H
	点
	42
	JJG 726《标准电感器检定规程》
	全项

	
	
	
	0.05级
	1µH～1H
	点
	34
	
	

	
	
	
	0.1级
	1µH～1H
	点
	34
	
	

	
	
	
	0.001～0.002级
	10～35kV
	基本
量限
	360（每加一个量限加收195元；超35kV
的检定加收390元）
	
	

	
	
	
	0.005级
	0～35kV
	基本
量限
	310（每加一个量限加收130元；超35kV
检定加收260元 ）
	
	

	
	
	
	0.01～0.02级
	0～35kV
	基本
量限
	260（每加一个量限加收98元；超35kV的
检定加收195元）
	
	

	
	
	
	0.05级
	0～35kV
	基本
量限
	200（每加一个量限加收65元； 超35kV
的检定加收130元）
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等级或最大允许误差
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	159
	
D
	电压互感器
	0.005～0.001级
	10V～35kV
	基本
量限
	360（每增加一个量限；加收195元 ）
	JJG 314《测量用电压互感器检定规程》
	全项

	
	
	
	0.01～0.05级
	10V～35kV
	基本
量限
	260（每增加一个量限；加收98元 ）
	
	

	
	
	
	0.01～0.05级
	35～110kV
	基本
量限
	360（每增加一个量限；加收130元）
	
	

	
	
	
	0.1级及以下
	35～110kV
	基本
量限
	330（每增加一个量限；加收98元）
	
	

	
	
	
	0.1～0.05级
	110kV及以上
	基本
量限
	460（每增加一个量限；加收195元 ）
	
	

	
	
	
	0.1级及以下
	(0～35)kV
	基本
量限
	260
	
	

	


160
	


D
	


电流互感器
	0.001～0.005级
	2kA以下
	基本
	260（每增加一个量限；加收78元 ）
	


JJG 313 《测量用电流互感器检定规程》
	


全项

	
	
	
	0.01～0.05级
	2kA以下
	基本
	230（每增加一个量限；加收78元）
	
	

	
	
	
	0.1～0.5级
	2kA以下
	基本
	130（每增加一个量限；加收52元 ）
	
	

	
	
	
	0.001～0.005级
	2～10kA
	基本
	190（每增加一个量限；加收195元）
	
	

	
	
	
	0.01～0.05级
	2～10kA
	基本
	310（每增加一个量限；加收117元）
	
	

	
	
	
	0.1～0.5级
	2～10kA
	基本
	250（每增加一个量限；加收78元）
	
	

	
	
	
	0.001～0.005级
	10kA及以上
	基本
	1570（每增加一个量限；加收650元）
	
	

	
	
	
	0.01～0.05级
	10kA及以上
	基本
	1160（每增加一个量限；加收520元）
	
	

	
	
	
	0.1～0.5级
	10kA及以上
	基本
	910（每增加一个量限；加收455元）
	
	

	161
	D
	标准模拟应变量标准器
	0.015%～0.1%
	0～105me
	盘
	180
	JJG 533《标准模拟应变量校准器检定规程》
	全项

	162
	D
	交流电阻箱
	0.05级以下
	0.01Ω~100kΩ
	点
	16
	JJF(电子)0008《交流电阻箱校准规范》
	全项

	163
	D
	绝缘电阻表
	(5～20)级
	(0～10000) MΩ
	台
	70
	JJG622《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》
	全项

	164
	D
	高阻箱
	0.5～5 级
	105～1011   Ω
	点
	13
	JJG1072《直流高压高值电阻器检定规程》
	全项

	

165
	

D
	

直流分压箱
	0.0005级
	电压上限≤1.5kV
	台
	1140（基本点为10点；超过10点；每点
加收130元 ）
	JJG 445《直流标准电压源检定规程》；JJF 1587《数字
多用表校准规范》
	

全项

	
	
	
	0.001～0.002级
	电压上限≤1.5kV
	台
	680（基本点为10点；超过10点；每点加
收98元  ）
	
JJG 445《直流标准电压源检定规程》；JJF 1587《数字
多用表校准规范》
	

	
	
	
	0.005级
	电压上限≤1.5kV
	台
	460(基本点为10点；超过10点；每点加
收78元 )
	
	

	
	
	
	0.01～0.02级
	电压上限≤1.5kV
	台
	360(基本点为10点；超过10点；每点加
收65元 )
	
	

	


166
	


D
	


直流电流表（指针式）
	0.1级
	0～50A
	基本量限
	230（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收98元）
	


JJG124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》
	


全项

	
	
	
	0.2级
	0～50A
	基本量限
	160（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收78元）
	
	

	
	
	
	0.5级
	0～50A
	基本量限
	98（交直流两用检定加收基本量限50%；
每加一个量限加收52元）
	
	

	
	
	
	1.0级
	0～100A
	基本量限
	35
	
	

	
	
	
	1.5级及以下
	0～100A
	基本量限
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


167
	


D
	


直流电压表（指针式）
	0.1级
	0～1000V
	基本量限
	230（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收98元）
	


JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》
	


全项

	
	
	
	0.2级
	0～1000V
	基本量限
	160（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收78元）
	
	

	
	
	
	0.5级
	0～1000V
	基本量限
	98（交直流两用检定加收基本量限50%；
每加一个量限加收52元）
	
	

	
	
	
	1.0级
	0～1000V
	基本量限
	35
	
	

	
	
	
	1.5级及以下
	0～1000V
	基本量限
	25
	
	

	168
	D
	直流数字电压表
	0.05级以下
	(0～1000)V
	台
	360
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	169
	D
	直流数字电压源
	0.01级以下
	(0～1000)V
	台
	450
	JJG 445《直流标准电压源检定规程》
	全项

	


170
	


D
	


直流功率表
	0.1级
	0～1000V；0～10A
	基本量限
	260（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收98元）
	


JJG 124  《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》
	


全项

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2级
	0～1000V；0～10A
	基本量限
	200（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收52元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.5级
	0～1000V；0～10A
	基本量限
	160（交直流两用检定加收基本量限50%；每加一个量限加收33元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.0级
	0～1000V；0～10A
	基本量限
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.5级及以下
	0～1000V； 0～10A
	基本量限
	25
	
	

	


171
	


D
	


交流电流表（指针式）
	0.1级
	0～20A
	基本量限
	230（每加一个量限加收98元）
	


JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》
	


全项

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2级
	0～20A
	基本量限
	160（每加一个量限加收8元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.5级
	0～20A
	基本量限
	130（每加一个量限加收50元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
	
	
	1.0级
	0～20A
	基本量限
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.5级及以下
	0～20A
	基本量限
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


172
	


D
	


交流电压表（指针式）
	0.1级
	0～1000V
	基本量限
	230（每加一个量限加收98元）
	


JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》
	


全项

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2级
	0～1000V
	基本量限
	160（每加一个量限加收78元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.5级
	0～1000V
	基本量限
	130（每加一个量限加收50元）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.0级
	0～1000V
	基本量限
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.5级
	0～1000V
	基本量限
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
173
	
D
	
交流功率表（指针式）
	0.1级
	0～1000V；0～20A
	基本量限
	260（每加一个量限加收98元）
	
JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》
	
全项

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2级
	0～1000V；0～20A
	基本量限
	200（每加一个量限加收78元）
	
	

	
	
	
	0.5级
	0～1000V；0～20A
	基本量限
	130（每加一个量限加收50元）
	
	

	
	
	
	1.0级
	0～1000V；0～20A
	台
	60
	
	

	174
	D
	欧姆表
	0.01～0.1级
	100W～1MW
	台
	130
	JJG 724《直流数字式欧姆表检定规程》
	全项

	175
	D
	工频单相相位表（指针式）
	0.5级
	50Hz
	基本量限
	230（每加一个量限加收78元）
	JJG 440《工频单相相位表检定规程》
	全项

	176
	D
	工频单相相位表
	1.0～1.5级
	50Hz
	基本量限
	160（每加一个量限加收65元）
	JJG 440《工频单相相位表检定规程》
	全项

	177
	D
	工频单相相位表
	2.0～5.0级
	50Hz 110/220V； 5/10A
	基本量限
	130（每加一个量限加收50元）
	JJG 440《工频单相相位表检定规程》
	全项

	178
	D
	功率因数表
	0.5～1.0级
	50Hz
	基本量限
	290（每加一个量限加收98元）
	JJG 440《工频单相相位表检定规程》
	全项

	179
	D
	（指针式）
	
	单相 110/220V； 5/10A
	
	
	
	

	180
	D
	数字电流表
	0.01级以下
	0.1mA～2A
	台
	360
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	181
	D
	数字功率表
	0.02%～0.05%
	电流:0.25～10A；
	台
	1000
	JJG 780《交流数字功率表检定规程》
	全项

	
	
	
	
	电压:15～600V
	
	
	
	

	182
	D
	数字欧姆表
	0.05级
	1W～10MW
	台
	400
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	183
	D
	数字高压表
	0.2～1.0级
	100kV
	台
	1730
	JJG 494《高压静电电压表检定规程》；DL/T 973《数字
高压表检定规程》
	全项

	184
	D
	高压静电电压表
	0.2～1.0级
	100kV
	台
	1730
	JJG 494《高压静电电压表检定规程》
	全项

	185
	D
	耐压测试仪
	5级
	5kV以下
	台
	800（交直流两用加收50%）
	JJG 795《耐电压测试仪检定规程》
	全项

	
186
	
D
	
直流数字电压表
	0.0005级
	0～1000V
	台
	1140
	
JJF 1587《数字多用表校准规范》
	
全项

	
	
	
	0.001～0.002级
	0～1000V
	台
	680
	
	

	
	
	
	0.005级
	0～1000V
	台
	550
	
	

	
	
	
	0.01～0.05级
	0～1000V
	台
	400
	
	

	
	
	
	0.05级以下
	0～1000V
	台
	360
	
	

	

187
	

D
	

三相标准电能表
	0.02级；0.05级
	3×380V
	点
	65（基本价325元 ）
	

JJG 1085《标准电能表检定规程》
	

全项

	
	
	
	
	3×5A
	
	
	
	

	
	
	
	0.1～0.2级；
	3×380V
	点
	46（基本价228元）
	
	

	
	
	
	
	3×5A
	
	
	
	

	
	
	
	0.5级
	3×380V
	台
	110（每加一个量限加收65元）
	
	

	
	
	
	
	3×5A
	
	
	
	

	
188
	
D
	
三相电能表
	0.5级
	3×100V；220V；380V
	台
	110
	JJG 596《电子式交流电能表检定规程》；JJG307《机电
式交流电能表》
	
全项

	
	
	
	
	3×(1～5)A
	
	
	
	

	
	
	
	1.0级
	3×100V；220V；380V
	台
	45
	
	

	
	
	
	
	3×(1～5)A
	
	
	
	

	189
	D
	三相电子式电能表
	1.0级以下
	3×100V
	台
	40（智能表加50%）
	JJG 596《电子式交流电能表检定规程》
	全项

	
	
	
	
	（220V～380V）
	
	
	
	

	
	
	
	
	3×（1～5）A
	
	
	
	

	
190
	
D
	
三相电子式多功能电能表
	0.2s
	3x100V；220V；380V；
3x(1～5)A
	点
	80（基本价325元）
	
JJG 596《电子式交流电能表检定规程》
	
全项

	
	
	
	0.5s
	3x100V；220V；380V；
3x(1～5)A
	点
	60(基本价280元)
	
	

	191
	D
	单相电能表
	22.0级及以下
	220V  (1～25)A
	台
	10
	JJG 596《电子式交流电能表检定规程》；JJG307《机电
式交流电能表》
	全项

	192
	D
	单相数字标准电能表
	0.1～0.2级
	220V  100V  1～5A
	点
	46(基本价228元 )
	JJG 1085《标准电能表检定规程》
	全项

	
	
	
	0.05级
	220V  100V  1～5A
	点
	65(基本价325元 )
	
	

	
	
	
	0.005级；0.01级
	220V  100V  1～5A
	点
	160(基本价813元)
	
	

	193
	D
	单相标准电能表
	0.5级
	220V 100V (1～5)A
	台
	230(每加一个量限加收40元)
	JJG 1085《标准电能表检定规程》
	全项

	194
	D
	单相电子式电能表
	1.0级以下
	220V  (1～25)A
	台
	20(智能表加50%)
	JJG 596《电子式交流电能表检定规程》
	全项

	195
	D
	感应分压器
	2×10-8～1×10-3
	10～600V
	盘
	520
	JJG 244 《感应分压器检定规程》
	全项

	196
	D
	交直流分压器
	0.2～3级
	600V～200kV
	台
	1370
	JJG 1007《直流高压分压器检定规程》；JJG 496《工频
高压分压器检定规程》
	全项




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	197
	D
	绝缘电阻表检定仪
	0.5%～5%
	2GW以下
	台
	370
	JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》；JJG622《绝缘
电阻表(兆欧表)检定规程》
	全项

	198
	D
	接地电阻测量仪
	1.0～3.0级
	0.01～1000W
	台
	250
	JJG 366《接地电阻表检定规程》
	全项

	199
	D
	动态应变仪
	0.2%～1%
	0～105me
	通道
	460
	JJG 623《电阻应变仪计量检定规程》
	不含转换箱；全项

	200
	D
	静态应变仪
	0.05%～1%
	0～105me
	台
	550
	
	

	201
	D
	互感器校验仪
	1.0级；2.0级
	150V；100V；100/
	台
	500
	JJG 169《互感器校验仪检定规程》
	全项

	
	
	
	
	[image: ] V；
	
	
	
	

	
	
	
	
	5A；1A
	
	
	
	

	
202
	
D
	
数字式三用表校准仪
	
0.10%
	DC：0～1000V
	
台
	
550
	JJF 1587《数字多用表校准规范》JJG（军工）72《交流
数字电压表检定规程》JJG（军工）68《交流数字电流表
检定规程》
	
全项

	
	
	
	
	AC：0～1000V
	
	
	
	

	203
	D
	数字式电容耦合测试仪
	1%
	0～19.99nF
	台
	360
	JJG 183《标准电容器检定规程》
	全项

	204
	D
	线路故障测试仪
	0.10%
	0～1 MΩ
	台
	330
	DL／T849.1《电缆故障闪测仪通用技术条件》；DL/ T849.2《电缆故障定点仪通用技术条件》
	全项

	
205
	
D
	
单相电能表检定装置
	0.05～0.1级
	220V  0～100A
	台
	1140
	
JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》
	
全项

	
	
	
	0.2～0.3级
	220V 0～100A
	台
	910
	
	

	
206
	
D
	
三相电能表检定装置
	0.05～0.1级
	100 V；220 V；380V；
0～50A
	台
	3190
	
JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》
	
全项

	
	
	
	0.2～0.3级
	100 V；220 V；380V；
0～50A
	台
	2500
	
	

	207
	D
	便携式单相电能表检定装置
	0.1～0.3级
	220V
	台
	780
	
JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》
	全项

	
	
	
	
	0～100A
	
	
	
	

	208
	D
	便携式单相电能表检定装置
	0.1～0.3级
	100  V；220 V；380V；
	台
	2730
	
	全项

	
	
	
	
	0～100A
	
	
	
	

	209
	D
	互感器校验仪检定装置
	±1%
	
	台
	980
	JJG 169《互感器校验仪检定规程》
	全项

	
	
	
	±2%
	
	台
	680
	
	

	210
	D
	电表检定装置
	0.03～0.05级
	0～600V  0～100A
	台
	3640
	JJG 124《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》
	全项

	211
	D
	直流比较仪电位差计
	0.0001级
	0～2.111111V
	台
	1140
	JJG 505 《直流比较仪式电位差计检定规程》
	全项

	
212
	
D
	
直流电位差计
	0.001～0.002级
	0～2.111111V
	台
	910
	
JJG 123 《直流电位差计》
	
全项

	
	
	
	0.005级
	0～2.111111V
	台
	460
	
	

	
	
	
	0.01~0.02级
	0～2.111111V
	台
	360
	
	

	
	
	
	0.05级
	0～2.111111V
	台
	330
	
	

	213
	D
	特斯拉计（指针式）
	1.0级以上
	0.05～2T
	台
	420
	
JJG 242 《特斯拉计检定规程》
	
全项

	
	
	
	1.0级及以下
	0.05～2T
	台
	300
	
	

	214
	D
	数字特斯拉计
	0.5级及以下
	0.05～2T
	台
	340
	
	

	
	
	
	0.5级以上
	0.05～2T
	台
	630
	
	

	215
	D
	标准互感线圈
	0.05～0.1级
	1000mH以上
	只
	330
	JJG 726 《标准电感器检定规程》
	全项

	
	
	
	0.2～1.0级
	1～10000mH
	只
	130
	
	

	216
	D
	直流比较仪电桥
	0.0001级
	10-5～106 Ω
	台
	1140
	JJG 546 《直流比较电桥检定规程》
	全项

	217
	D
	直流电桥
	0.01～0.02级
	10-5～106 Ω
	台
	420(直流双桥加收50%)
	JJG 125 《直流电桥检定规程》
	全项

	
	
	
	0.05级
	(10-5~106)Ω
	台
	360(直流双电桥加收50%)
	
	

	
	
	
	0.1~2级
	(10-5~106)Ω
	台
	180
	
	

	218
	D
	数字阻抗电桥
	0.02%
	f =1kHz
	台
	1050
	JJG 441 《交流电桥检定规程》
	全项

	
	
	
	0.05%
	f =1kHz
	台
	630
	
	

	219
	D
	交流电容电桥
	0.01～0.05级
	
	台
	1370
	JJG 441  《交流电桥检定规程》；  JJG 563 《高压电
容电桥检定规程》
	全项

	
	
	
	0.02～0.05级
	1mH～99999H
	台
	1370
	
	

	220
	D
	高压电桥
	D:0.1%
	
	台
	2730
	JJG 563 《高压电容电桥检定规程》
	全项

	
	
	
	D:1%
	
	台
	1090
	
	

	
	
	
	D:10%
	
	台
	680
	
	

	221
	D
	高压电容电桥
	X : 0.005级 D:  0.5级
	X:0.1～1000 D:-0.1~
0.1
	台
	1730
	JJG 563 《高压电容电桥检定规程》
	全项

	222
	D
	互感器负载箱
	3.0级以下
	(0~30000)V
	点
	8
	JJF 1264《互感器负荷箱校准规范》
	全项

	223
	D
	电子式（含数字式；指针式）绝缘电
阻表
	0.5级及以下
	(10～10000）V；（0.1 ~100000）MΩ
	档
	200
	JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》
	全项

	224
	D
	电子式（含数字式；指针式）接地电
阻表；
	0.1级及以下
	（0.1～2000）Ω
	只
	400
	JJG 366 《接地电阻表检定规程》
	全项

	225
	D
	接地导通电阻测试仪
	2.0级及其以下等级
	电阻：0～11.11Ω；电流0～30A
	台
	500
	JJG 984《接地导通电阻测试仪检定规程》
	全项

	226
	D
	钳形接地电阻表
	0.1级及以下
	（0.01～1000）Ω
	只
	400
	JJG 1054《钳形接地电阻仪检定规程》
	全项

	227
	D
	直流电阻测试仪；回路电阻测试仪
	0.2级及以下
	电阻：1μΩ~
111111.11Ω；  电流：
(0～600)A
	台
	760（直阻仪每加一个通道；加收760
元）
	JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》
	全项

	228
	D
	泄漏电流测试仪
	0.5级及以下
	0～20mA；50V～300V；
10～100Hz
	台
	500
	JJG 843《泄漏电流测试仪检定规程》
	全项




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
229
	
D
	
停车场计时计费装置检定装置
	±0.1s
	
365400s
	每对口（注：一进一出为一
对口；每多一个出口加500
	
1100
	
JJG（滇） 01《停车场计时计费装置检定规程》
	
全项

	
230
	
D
	
二次压降测试仪
	
1级及其以下
	有负荷；比差：0.01%%
~10%；角差：0～900
°；Z:0～10Ω；Y：0~
100mS.
	
台
	
1200
	
JJG 169 《互感器校验仪检定规程》
	
全项

	
	
	
	
	无负荷；比差：0.01%% ~10%；角差：0～900
	台
	1000
	
	全项

	231
	D
	低较高式电压互感器现场校验仪
	1级及其以下
	基本功能
	台
	1200
	JJG 169 《互感器校验仪检定规程》
	全项

	232
	D
	便携式电流互感器现场测试仪
	1级及其以下
	基本功能
	台
	1200
	JJG 170 《互感器校验仪检定规程》
	全项

	233
	D
	交直流电表校验仪（多功能标准源；多功能校准仪；多功能测试仪）
	0.05级-2.5级
	电压（0-100）V；电流（0-50）A
	台
	1800
	JJF 1284《交直流电表校验仪校准规范》
	全项

	234
	D
	继电保护测试调试系统
	0.1级及以下
	0～40A；0～120V；0~ 1000Hz；0～360°
	台
	2800（三线两组加收1200元）
	JJG 1112《继电保护测试仪检定规程》
	全项

	235
	D
	变压器变比组别测试仪
	0.1级及以下
	0～10000；五大组别。
	台
	1000
	JJG 970 《变压比电桥检定规程》
	全项

	236
	D
	介质损耗测试仪
	1.0级及以下
	0.001%～10%；0~
1000pF
	台
	1730
	JJG 183《标准电容器检定规程》 ；JJG 563 《高压电容
电桥检定规程》
	全项

	237
	D
	断路器动作电压测试仪
	0.05级及以下
	0～600V
	台
	360
	JJF(机械）074-2009《高压开关机械特性测试仪校准规范
》
	全项

	238
	D
	油介损及体积电阻率测试仪
	1.0级及以下
	0.001%～10%；0~
1000pF
	台
	1730
	JJG 183《标准电容器检定规程》 ；JJG 563 《高压电容
电桥检定规程》
	全项

	239
	D
	多功能校验仪（不含功率）
	0.01级及以下
	0～100A；0～1000V
	台
	1800
	JJF 1587 《数字多用表校准规范》 JJG；（军工）72 《
交流数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68 《交流数
字电流表检定规程》
	全项

	240
	D
	核相仪
	0.01级及以下
	0～220kV
	台
	1730
	JJG 494《高压静电电压表检定规程》；JJG 496 《工频
高压分压器检定规程》
	全项

	241
	D
	负荷测试仪
	2.0级及其以下
	Z:0～10Ω；Y：0~
100mS
	台
	1000
	JJG 169 《互感器校验仪检定规程》
	全项

	242
	D
	互感器特性测试仪
	0.01级及以下
	基本功能
	台
	1200
	JJG 313 《测量用电流互感器检定规程》；JJG 314 《测
量用电压互感器检定规程》
	全项

	243
	D
	直流高压发生器
	5.0级
	0～100kV
	台
	1730
	JJG 795 《耐电压测试仪检定规程》
	全项

	244
	D
	变压器直流电阻测试仪
	0.2级及以下
	电阻：1μΩ~
111111.11Ω；  电流：
(0～600)A
	台
	760
	JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》
	全项

	245
	D
	全自动油介电强度测试仪
	5.0级
	0～100kV
	台
	1730
	GB/T 507《 绝缘油 击穿电压测定法》
	全项

	246
	D
	智能电力参数综合测试仪
	0.01级及以下
	0～1000V；0.1mA~
100A；1Ω~10MΩ；0~
360°
	台
	2300
	JJF 1587 《数字多用表校准规范》； JJG（军工）72 《
交流数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68 《交流数
字电流表检定规程》
	全项

	247
	D
	便携式直流高压试验器
	5.0级
	0～100kV
	台
	1730
	JJG 795 《耐电压测试仪检定规程》
	全项

	248
	D
	防雷元件测试仪
	5.0级
	0～100kV；0～20mA
	台
	1730
	JJG 795-2016 耐电压测试仪检定规程
	全项

	249
	D
	变压器容量测试仪
	0.01级及以下
	0～1000V；0.1mA~
100A；1Ω~10MΩ；0~
360°
	台
	2100
	JJG 1052  《回路电阻测试仪；直阻仪检定规程》；JJG 124  《电流表；电压表；功率表及电阻表检定规程》
	全项

	250
	D
	双钳相位伏安表
	（0.1-2.5）级
	电压（0-750）V；电流（0-100）A
	台
	800
	JJG 780《交流数字功率表检定规程》；JJG 440《工频单
相相位表检定规程》
	全项

	251
	D
	数字相序电压表
	0.5级及以下
	0～360°
	台
	300
	JJG 440《工频单相相位表检定规程》
	全项

	252
	D
	相序表
	0.5级及以下
	0～360°
	台
	300
	JJG 440《工频单相相位表检定规程》
	全项

	253
	D
	绝缘杆
	5.0级
	50kV以下耐压
	台
	200
	电力安全工器具预防性试验规程(试行)
	全项

	254
	D
	接地棒
	5.0级
	50kV以下耐压
	台
	200
	电力安全工器具预防性试验规程(试行)
	全项

	255
	D
	火花机
	5.0级
	0～100kV
	台
	600
	GB/T 3048.9-2007 《电线电缆电性能试验方法》；
JB/T4278.10  《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法
》
	耐压

	256
	D
	试验变压器
	5.0级
	0～100kV
	台
	1730
	JJG 795 《耐电压测试仪检定规程》
	全项

	257
	D
	氧化锌避雷器测试仪
	0.5级及以下
	电压：（0～600）V；电流：（0～40）mA
	台
	1730
	JJG (机械) 198 《氧化锌避雷器泄漏电流测试仪检定规
程》
	全项

	258
	D
	三倍频发生器
	0.05级及以下
	电压（0-750）V；电流（0-100）A
	台
	800-1200（根据检测项目收费）
	JJG（军工）72 《交流数字电压表检定规程》；JJG 603
《频率表检定规程》
	全项

	259
	D
	升流器
	5.0级
	0～600A
	台
	720
	JJG 2084 《交流电流计量器具检定规程》；JJG 598 《
直流数字电流表检定规程》
	全项

	260
	D
	油耐压测试仪
	5.0级
	0～100kV
	台
	1730
	GB/T 507 《绝缘油 击穿电压测定法》
	全项

	
261
	
D
	
电能表现场校验仪
	电能部分
	0.1级及以下
	点
	46
	JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》；JJF 1587
《数字多用表校准规范》
	
全项

	
	
	
	
	0.05级
	点
	65
	
	

	
	
	
	电参量部分
	电压；电流；功率等
	相
	600
	
	

	
	
	
	谐波功能
	
	相
	200
	
	

	262
	D
	电子电位差计
	0.01级及以下
	0～2.111111V
	台
	360
	JJG 123 《直流电位差计检定规程》
	全项




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
263
	
D
	
数字万用表
	
4位半及以下显示
	
0～1000V
	
台
	
400
	JJG 315 《直流数字电压表》检定规程
JJG 598 《直流数字电流表》检定规程
JJG 724 《直流数字欧姆表》检定规程
JJG（航天）34《交流数字电压表》检定规程
JJG（航天）35《交流数字电流表》检定规程
	
全项

	



264
	



D
	



数字多用表（示波万用表）
	
直流电压
	0.0005级 0～1000V
	台
	1140
	


JJF 1587 《数字多用表校准规范》； JJG（军工）72 《
交流数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68 《交流数
字电流表检定规程》
	



全项

	
	
	
	
	0.001级 0～1000V
	台
	680
	
	

	
	
	
	
	0.005级 0～1000V
	台
	550
	
	

	
	
	
	
	0.01级～0.05级（不含0.05级） 0～1000V
	台
	400
	
	

	
	
	
	
	0.05级 0～1000V
	台
	360
	
	

	
	
	
	交流电压
	0.01级～0.05级（不含0.05级） 0～1000V
	台
	400
	
	

	
	
	
	
	0.05级 0～1000V
	台
	360
	
	

	
	
	
	直流电压
	0.01级及以下0～1000V
	台
	360
	
	

	
	
	
	交流电压
	0.01级及以下0～1000V
	台
	360
	
	

	
	
	
	直流数字欧姆
	0.05级1Ω~1GΩ
	台
	400
	
	

	

265
	


D
	
多功能过程校验仪（热工仪表校验仪；压力校验仪；信号发生器等）输出功能（测量功能参照数字多用表收
费标准）
	直流数字电压源
	0.01级及以下 0～1000V
	台
	450
	
JJF 1587 《数字多用表校准规范》； JJG（军工）72 《
交流数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68 《交流数
字电流表检定规程》
JJG 445 《直流标准电压源检定规程》
JJG 410《精密交流电压校准源》检定规程
	

全项

	
	
	
	交流数字电压源
	0.01级及以下 0～1000V
	台
	450
	
	

	
	
	
	直流数字电流源
	0.01级及以下1μA~
100A
	台
	450
	
	

	
	
	
	交流数字电流源
	0.01级及以下10mA~
100A
	台
	450
	
	

	
	
	
	数字欧姆
	0.01级及以下1Ω~1GΩ
	台
	450
	
	

	


266
	


D
	


多功能标准校验仪
	
直流电压源
	0.01及以下级 0～1000V
	台
	450
	

JJG 445《直流标准电压源检定规程》
JJG 410《精密交流电压校准源》检定规程》  JJF 1587 《数字多用表校准规范》 JJG（军工）72《交流数字电压表检定规程》JJG（军工）68《交流数字电流表检定规程
》
	


全项

	
	
	
	
	0.001级～0.005级  0~
1000V
	台
	910
	
	

	
	
	
	
	0.0005级～0.0002级 0
~1000V
	台
	1140
	
	

	
	
	
	交流电压源
	0.02级～3级  10Hz~
1MHz
	台
	1820
	
	

	
	
	
	直流电流源
	0.01及以下1μA～100A
	台
	450
	
	

	
	
	
	交流电流源
	0.01及以下10mA～100A
	台
	450
	
	

	
	
	
	直流电阻
	0.01及以下1Ω~1GΩ
	台
	450
	
	

	267
	D
	多功能电表校验装置
	0.02及以下
	电能部分
	台
	2730
	JJG 597 《交流电能表检定装置检定规程》
	全项

	
	
	
	
	电压；电流；功率：
	台
	2440
	
	

	268
	D
	精密交流电压校准源
	0.02及以下
	0.02级～3级  10Hz~
1MHz
	台
	1820
	JJG 410《精密交流电压校准源检定规程》
	全项

	269
	D
	电压监测仪
	0.02及以下
	0～1000V
	台
	360
	JJG（军工）72《交流数字电压表检定规程》
	全项

	270
	D
	钳型表校验仪
	0.02及以下
	0～1000V； 0~ 1000A；1Ω~1GΩ
	台
	800
	JJF 1075《钳形电流表校准规范》
	全项

	271
	D
	表面电阻测试仪
	0.02及以下
	（103-1012）Ω
	台
	400
	JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》
	全项

	272
	D
	静电测试仪
	0.1级及以下
	0～1000V
	台
	400
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	273
	D
	直流低电阻测试仪
	0.1级及以下
	（0—100）kΩ
	台
	760
	JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》
	全项

	274
	D
	精密电阻表
	0.1级及以下
	（0—100）kΩ
	台
	760
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	275
	D
	保护电路有效性测试仪
	0.05级及以下
	0～100A；（10-3~ 105）Ω
	台
	500
	JJF(机械）074《高压开关机械特性测试仪校准规范》
	全项

	276
	D
	感性低电阻快速测量微欧计
	0.05级及以下
	0～100A；（10-3~ 105）Ω
	台
	760
	JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》
	全项

	277
	D
	检定电导率仪专用交流电阻箱ZX123B
	0.05级及以下
	（0—100MΩ)
	台
	1400
	JJG 982《直流电阻箱检定规程》
	全项

	278
	D
	数字电桥
	0.1级及以下
	（0—100）kΩ
	台
	760
	JJG 837《直流低电阻表检定规程》
	全项

	279
	D
	电桥率定器
	0.1级及以下
	（0—100）Ω；电阻比：0.95—1.05
	台
	600
	JJG 837《直流低电阻表检定规程》
	全项

	280
	D
	电阻比指示仪
	0.1级及以下
	（0—100）Ω；电阻比：0.95—1.05
	台
	500
	JJG 837《直流低电阻表检定规程》
	全项

	281
	D
	电位器指示仪
	0.1级及以下
	（0—100）kΩ
	台
	500
	JJG 837《直流低电阻表检定规程》
	全项

	282
	D
	数字式电机温升测试仪
	0.1级及以下
	（0—100）kΩ
	台
	500
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	283
	D
	低电势精密开关
	0.1级及以下
	（0—10）μV
	台
	800
	JJF 1098《热电偶、热电阻自动测量系统校准规范》
	全项

	284
	D
	防误插入及接触顺序实验机
	0.02及以下
	0～1000V；1Ω~1GΩ
	台
	600
	JJG 597《交流电能表检定装置检定规程》
	全项

	285
	D
	剩余电流保护器测试仪
	0.01级及以下
	1μA～20A；0.1ms～10s
	台
	760
	JJF 1587 《数字多用表校准规范》
	全项

	286
	D
	带电绕阻温升测试仪
	0.05级及以下
	（0—100MΩ)；0.1ms
~104S
	台
	600
	JJF 1098《热电偶；热电阻自动测量系统校准规范》
	全项

	287
	D
	检流计
	0.02及以下
	1μA～20A
	台
	400
	JJG 495《直流磁电系检流计检定规程》
	全项

	288
	D
	电能质量分析仪
	0.02及以下
	电能；相位；电压；电流；功率
	台
	2800
	JJG 780《交流数字功率表检定规程》；JJF 205《谐波和
闪烁分析仪校准规范》
	全项




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	289
	
D
	电参数测量仪
	单相0.02级
	相位；电压；电流；功
率
	台
	1800
	JJG 780《交流数字功率表检定规程》
	全项

	
	
	
	三相0.02级
	相位；电压；电流；功
率
	台
	2100
	
	

	290
	
D
	钳形用电检测仪
	单相0.02级
	相位；电压；电流；功
率
	台
	1800
	JJG 780《交流数字功率表检定规程》
	全项

	
	
	
	三相0.02级
	相位；电压；电流；功
率
	台
	2100
	JJG 780《交流数字功率表检定规程》
	

	291
	D
	磁粉探伤仪
	0.2级及以下
	0～100A； 0～1000V；
0-300N
	台
	400（每增加一功能探头；加收100元）
	JJF 1273 《磁粉探伤机校准规范》
	全项

	292
	
D
	伏安相位表
	单相0.02级
	0～1000V；0.1mA~
100A；0～360°
	台
	800
	JJG 780 《交流数字功率表检定规程》
	全项

	
	
	
	三相0.02级
	0～1000V；0.1mA~
100A；0～360°
	台
	1100
	
	

	293
	D
	电器综合试验台
	0.02及以下
	0～1000V；0.1mA~
100A；0.1s～5400s
	台
	1400
	JJG 780 《交流数字功率表检定规程》
	全项

	294
	D
	蓄电池充放电测试仪
	0.02及以下
	0～1000V；0.1mA～100A
	台
	800
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	295
	D
	智能功率变送器
	0.02及以下
	0～1000V
	台
	360
	JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器
检定规程》
	全项

	296
	D
	变压器容量特性测试仪
	0.02及以下
	相位；电压；电流；功率；10Hz～1MHz
	台
	2100
	JJG 780 《交流数字功率表检定规程》
	全项

	297
	
D
	功率分析仪
	单相
	相位；电压；电流；功
率
	台
	1800
	JJG 780 《交流数字功率表检定规程》
	全项

	
	
	
	三相
	相位；电压；电流；功
率
	台
	2100
	JJG 780 《交流数字功率表检定规程》
	

	298
	D
	综合稳流电源
	单相
	电压；电流；功率
	台
	900
	JJG 780 《交流数字功率表检定规程》J JG445 《精密标
准电压源》检定规程
JJG 410 4《精密交流电压校准源》检定规程
	全项

	299
	D
	数显电压/电流表（单相）
	单相
	0～1000V；0.1mA～100A
	台
	360
	JJG（军工）72《交流数字电压表检定规程》
JJG（军工）68《交流数字电流表检定规程》
	电流；电压

	300
	D
	钢筋锈蚀检测仪
	0.02及以下
	0.1mA～100A
	台
	360
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	电流

	301
	D
	恒电位恒电流仪
	0.2级及以下
	0～1000V；0.1mA～100A
	台
	450
	JJG（军工）68《交流数字电流表检定规程》
	全项

	302
	D
	阳极极化仪
	0.2级及以下
	0～1000V；0.1mA～100A
	台
	450
	JJG 445《精密标准电压源》检定规程
	全项

	303
	D
	绝缘油介电强度测试仪
	5.0级
	0～100kV
	台
	1730
	JJG 563 《高压电容电桥》
	全项

	304
	D
	漏电开关测试仪
	1.0级及以下
	跳闸电流  （3～3000）
mA；跳闸时间   （10~
5000）ms
	台
	810
	JJG 723《时间间隔发生器检定规》程；JJG 2084《交流
电流计量器具检定规程》
	动作电流；分断时间

	305
	D
	验电器
	5.0级
	50kV以下耐压
	台
	200
	电力安全工器具预防性试验规程(试行)
	全项

	306
	D
	拉闸杆
	5.0级
	50kV以下耐压
	台
	200
	电力安全工器具预防性试验规程(试行)
	全项

	307
	D
	高压差分探头
	5.0级
	0～100kV
	台
	700
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	308
	D
	串联谐振测试系统
	5.0级
	0～100kV
	台
	1730
	JJG 795《耐电压测试仪检定规程》
	全项

	

309
	

D
	

电力多功能仪表
	0.01级及以下
	电流
	项目
	400
	
JJF 1587《数字多用表校准规范》 JJG（军工）72《交流
数字电压表检定规程》 ；JJG（军工）68《交流数字电流
表检定规程》
	

全项

	
	
	
	0.01级及以下
	电压
	项目
	400
	
	

	
	
	
	0.02及以下
	功率
	项目
	1000
	
	

	
	
	
	10-8
	频率
	项目
	200
	
	

	
	
	
	0.5级及以下
	功率因数
	项目
	300
	
	

	
	
	
	0.5级及以下
	相位
	项目
	300
	
	

	
	
	
	0.05级及以下
	谐波
	项目
	1400
	
	

	310
	D
	三相多功能电能表
	1级；2级
	电能；最大需量；GPS校时；通讯测试
	只
	基本价：200元/只；20元/每点
	JJG 596《电子式交流电能表检定规程》
	全项

	312
	D
	三相费控智能电能表
	1级；2级
	电能；最大需量；GPS校时；通讯测试
	只
	基本价：200元/只；20元/每点
	JJG 596《电子式交流电能表检定规程》
	全项

	
313
	
D
	
钳形电流表
	
0.2级及以下
	电流（0-1000）A；电压
（0-1000）V；电阻（0-
10）MΩ；频率（0-
1000）Hz
	
量限
	
250
	
JJF 1075《钳形电流表校准规范》
	
全项

	314
	D
	智能绝缘子测试仪
	5.0级
	0～100kV
	台
	760
	JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》
	全项

	315
	D
	过度电阻测试仪
	0.1级及以下
	（0—100）kΩ
	台
	600
	JJG 837《直流低电阻表检定规程》
	全项

	316
	D
	矿用电缆过度电阻测试仪
	0.1级及以下
	电流（0-10）A；电压(0-100)V
	台
	400
	JJG 837《直流低电阻表检定规程》
	全项

	
317
	
D
	
LCR测试仪
	
0.2级及以下
	电阻：1Ω—100kΩ；电
容：100pF-1111.110μ
F；电感：10μH—
0.11111H
	
台
	
760
	JJG 982 《直流电阻箱检定规程》
JJG 183 《标准电容器检定规程》
JJG 726 《标准电感器检定规程》
GJB/J5412 《宽量程数字RLC测量仪检定规程》
	
全项

	
318
	
D
	
地网电阻测试仪
	DC：0.2级
AC：0.5级
	电阻：1μΩ~ 111111.11Ω
电流：（0～600）A
	
台
	
760
	
JJG 1052《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》
	
全项

	319
	D
	变压器有载开关测试仪
	0.2级
	电流＜3A时1-15Ω；过
渡时间范围：0ms-
15000ms
	台
	820
	JJF（浙）1084《浙江省地方计量技术规范》
	全项




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	320
	D
	指针万用表
	0.02级
	0～10A；0～750V
	块
	600
	JJG 124《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程
	全项

	321
	D
	微安表
	0.02级
	0～5000μA
	只
	400
	JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	322
	D
	接触调压器
	0.2级及以下
	0～750V
	台
	单相500；三相1000
	JJG 124《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》
	全项

	323
	D
	高绝缘电阻测量仪
	0.2级
	（0～100）GΩ
	台
	900
	JJG 690《高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程》
	全项

	324
	D
	多功能测试仪
	0.6级及以下
	绝缘（0～100）GΩ；接地（0.1～2000）Ω
	台
	1000
	JJG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》；JJG 1054《接
地电阻表检定规程》
	全项

	325
	D
	直流标准电阻
	0.01级
	（0.001-100000）Ω
	只
	200
	JJG 166《直流电阻器检定规程》
	全项

	326
	D
	检定电导率仪专用交流电阻箱ZX123A
	0.05级
	（0—100MΩ)
	台
	1300
	JJG 982《直流电阻箱检定规程》
	全项

	
327
	
D
	
钳形功率计（表）
	0.1级
	电流（0-1000）A；电压
（0-1000）V；功率（0
—60000）W；相位（0-
360）°
	
台
	
1720
	
JJF 1075《钳形电流表校准规范》
	
全项

	328
	D
	电焊机
	5.0级
	（0～1000）A
	台
	1650
	GB/T 8118《电弧焊机通用技术条件》；GB 28736《电弧
焊机能效限定值及能效等级》
	效率；功率因素；空载电流百分
比

	329
	D
	静态电阻应变仪
	0.1级及以下
	0-10000με
	台
	760
	JJG 623《电阻应变仪检定规程》
	全项

	
330
	
D
	
电容电感测试仪
	
0.2级及以下
	电阻：1Ω—100kΩ；电
容：100pF-1111.110μ
F；电感：10μH—
0.11111H
	
台
	
760
	
JJG 441《交流电桥检定规程》
	
全项

	331
	D
	直流充电桩
	0.02及以下
	电能；付费金额误差；
时钟误差
	台
	2000
	JJG (粤) 015《电动汽车充电机(桩)》
	全项

	332
	D
	交流充电机
	0.02及以下
	电能；付费金额误差；
时钟误差
	台
	2000
	JJG1148《电动汽车交流充电桩》
	全项

	
333
	
D
	
多参数生理模拟仪
	
Urel=0.07%
	(0.1～200)mV；(1~ 100)kΩ；(0.5～100)Hz
	
台
	
1750
	
JJF 1470《多参数生理模拟仪校准规范》
	心电信号幅度；心率；呼吸基础
阻抗；血压信号；心输出量信
号；温度信号；参考波形

	
334
	
D
	
高压计量柜
	
0.02及以下
	(10～10000）V；（0.1
~100000）MΩ；3×
380V；3×5A
	
套
	
2000
	GB/T16934
《电能计量柜（8测试方法）》
	绝缘电阻测量；一次；二次回路短时工频耐压试验；电气安全距离测量；计量单元准确度试验

	335
	D
	核磁共振成像系统（MRI）
	MPE： ±2.0%
	(0.1～3.0)T
	台
	3800
	JJF(滇)10《医用磁共振成像系统（MRI)校准规范》
	全项

	336
	D
	高频电刀
	MPE： ±20%
	（1-500)W
	台
	860
	JJF 1217 《高频电刀校准规范》
	外观；高频漏电流；输出功率示值误差；最大输出功率

	
337
	
D
	
婴儿培养箱
	
温度 MPE:  ±0.8℃
	
（20-50）℃
	
台
	
1200
	
JJF 1260《婴儿培养箱校准规范》
	外观；报警功能；温度波动度；
温度偏差；温度均匀度；湿度相
对偏差

	338
	D
	心脏除颤器和心脏除颤监护仪
	MPE： ±15%
	(0～360）J
	台
	600
	JJF 1149 《心脏除颤器校准规范》
	外观；能量误差；充电时间；充放电次数；内部放电；同步模式

	
339
	
G
	
汽车前照灯检测仪
	
光强度MPE：±15%；远光光轴角： MPE:± 4.4cm/dam；近光光轴角： MPE:±4.4cm/dam
	光强度：（5～40)×
103cd；远光光轴角：L2
°~R2° D2°~U1°近
光光轴角：L2°~R2°
D2°~U1°
	
台
	
1050
	
JJG 745《机动车前照灯检测仪》
	
全项

	340
	G
	逆反射测量仪
	（0.1～199.9）cd · lx-1 ·m-2 MPEV:±5%(> 199.9）cd · lx-1 ·m-2 MPEV:±2%
	0.1～1999）cd · lx-1 ·
m-2
	套
	900
	参照GB/T26377《逆反射测量仪》
	部分测试

	341
	G
	照度计
	U=1.5% ；k=2
	（20～3000 ）lx
	档
	170
	JJG 245《光照度计》
	示值误差；非线性误差；换挡误
差

	342
	G
	测色色差计
	U（Y）=2.0% ；k=2
	Y：9～80
	台
	790
	JJG 595《测色色差计》
	重复性；复现性；稳定性；示值
误差

	343
	G
	白度计
	U(Y)＝1.6；k=2
	Y：0～100
	台
	420
	JJG 512《白度计》
	零点漂移；示值稳定性；示值误
差

	344
	G
	标准滤色片
	 (
当D=2.0时：U=0.02；k=2
)透射比（0%～100%）示值误差： U=0.3%；k=2
	透射比：（0～100）%
	片
	230
	JJG 1034《光谱光度计标准滤光器》
	透射比

	345
	G
	黑白标准密度片
	当D=4.0时：U=0.03；k=2
	（0～4）D
	片
	360
	JJG 452《黑白密度片》
	密度值；均匀性；年变化量

	346
	G
	干涉滤光片
	透射比（0%～100%）示值误差： U=0.3%；k=2波长（190nm～900nm）示值误差： U=0.3nm；k=2
	透射比：（0～100）%
波长：（190～900）nm
	片
	310
	JJG 1034《光谱光度计标准滤光器》
	波长；透射比

	347
	G
	杂散光滤光片
	透射比（0%～100%）示值误差： U=0.3%；k=2波长（190nm～900nm）示值误差： U=0.3nm；k=2
	透射比：（0～100）%
波长：（190～900）nm
	片
	260
	JJG 1034《光谱光度计标准滤光器》
	透射比；波长；吸光度

	348
	G
	阿贝折射仪
	折射率示值误差： U=8.6×10-5   （k=2）
	1.3～1.7
	台
	360
	JJ G625《阿贝折射仪》
	阿西米棱镜引起的折射率测量变
动量；折射率测量示值误差；重
复性

	349
	G
	镜向光泽度计
	示值误差的扩展不确定度为： U=1.3（k=2）；
	（0～200）光泽单位
	台
	230
	JJG 696《镜向光泽度计和光泽度板》
	零值误差；稳定度；示值误差

	350
	G
	焦度计
	U=（0.02～0.03）m-1 （k=3）
	-25～+25D
	台
	470
	JJG 580《焦度计》
	全项

	351
	G
	瞳距测量仪
	U=0.10mm （k=2）
	(55～75)mm
	台
	280
	JJG 952《瞳距仪检定规程》
	全项

	352
	G
	验光机
	△=±（0.25～0.5）D
	-20～+20D
	台
	460
	JJG 892《验光仪检定规程》
	全项




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	353
	G
	验光镜片箱
	0.04D
	-20～+20D
	片
	3
	JJG 579《验光镜片箱检定规程》
	全项

	354
	G
	汽车用透光率计
	MPE:±2.0%
	(0～100)%
	台
	600
	JJF 1225《汽车用透光率计校准规范》
	全项校准

	355
	G
	黑体辐射源
	腔口发射率： ≥0.995
	（-10～2200）℃
	台
	3000元/五点 （增加500元/点）
	JJF 1552 《-10～200℃黑体辐射源校准规范》
	暂未开展

	356
	G
	亮度计
	亮度示值误差的测量不确定度Urel=2.6%；k=2
	（1～700）cd/m2
	点
	270
	JJG 211《亮度计》
	亮度值

	357
	L
	活塞式压力计（不含专用砝码）
	0.05级
	（0.04～100）MPa
	台
	420
	JJG 59《活塞式压力计》
	全项

	358
	L
	活塞式压力计专用砝码
	0.05级
	500g及以上
	块
	100
	JJG 59《活塞式压力计》；JJG 99《砝码》
	全项

	359
	L
	活塞式压力计专用砝码
	0.05级
	500g以下
	块
	75
	JJG 59《活塞式压力计》；JJG 99《砝码》
	全项

	360
	L
	液体压力计
	工作用
	(-250～250)kPa
	台
	240
	JJG 540《工作用液体压力计》
	全项

	361
	L
	倾斜式微压计
	工作用
	(-2500～2500)Pa
	台
	240
	JJG 172《倾斜式微压计》
	全项

	362
	L
	补偿式微压计
	一等
	(-2500～2500)Pa
	台
	420
	JJG 158《补偿式微压计检定规程》
	全项

	
	
	
	二等
	(-2500～2500)Pa
	台
	280
	
	

	
	
	
	工作用
	(-2500～2500)Pa
	台
	240
	
	

	363
	L
	精密血压表
	0.25级；  0.4级；  0.6级
	（0～40）kPa
	块
	200
	JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》
	全项

	364
	L
	精密压力表
	0.25级；  0.4级；  0.6级
	<5MPa
	块
	100
	JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》
	全项

	
	
	
	0.25级；  0.4 级； 0.6级
	>5MPa
	块
	130
	JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》
	全项

	365
	L
	压力表
	1级；1.5级；2.5级；4级
	测量上限≤60MPa
	块
	60
	JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》
	全项

	
	
	
	1级；1.5级；2.5级；5级
	测量上限>60MPa
	块
	60
	
	全项

	366
	L
	压力表校验器
	Urel=1%；k=2
	6MPa
	台
	150
	参照 JJG59《活塞式压力计》压力校验器部分
	外观；标识；控压范围；密封性

	
	
	
	
	60MPa
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	250MPa
	台
	250
	
	

	367
	L
	压力真空表
	1.0级及以下
	-0.1～2.5MPa
	块
	150
	JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》
	全项

	368
	L
	压力真空表
	1级；1.5级；2.5级；4级
	（-0.1～60）MPa
	块
	150
	
	全项

	369
	L
	标准真空表
	0.25级；  0.4级
	(-0.1～10) MPa
	块
	150
	JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》
	全项

	370
	L
	压力变送器
	0.2级及以下
	（-0.1～100）MPa
	台
	240
	JJG 88《2压力变送器检定规程》
	全项

	
371
	
L
	
数字压力计
	0.1级及其以下
	表压（-0.1～70）MPa；绝压（1～200）kPa
	台
	370
	JJG 875《数字压力计》
	
全项

	
	
	
	0.05级
	表压（-0.1～70）MPa；绝压（1～200）kPa
	台
	530
	JJG 875《数字压力计》
	

	372
	L
	压力传感器（静态）
	0.5级及其以下
	（-0.1～60）MPa
	台
	800
	JJG 860 《压力传感器（静态）》
	全项

	373
	L
	标准漏孔
	工作用
	（10-9～10-7）Pa•m3/s
	台
	420
	JJG 793《标准漏孔检定规程》
	全项

	374
	L
	精密压力真空表
	0.4级；0.25级
	（-0.1～60）MPa
	块
	250
	JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》
	全项

	375
	L
	氧气精密压力表
	0.4级；0.25级
	（0～60）MPa
	块
	200
	JJG 49《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》
	全项

	376
	L
	弹性元件式电接点一般压力（真空）
表
	1.0级及以下
	（0～60）MPa；（-0.1 ~0）MPa
	块
	80
	JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》
	全项

	377
	L
	弹性元件式远传一般压力（真空）表
	1.0级及以下
	（0～60）MPa；（-0.1 ~0）MPa
	块
	80
	JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》
	全项

	378
	L
	弹性元件式一般真空表
	1.0级及以下
	（-0.1～0）MPa
	块
	60
	JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》
	全项

	379
	L
	氧压力（真空）表
	1.0级及以下
	（0～60）MPa；（-0.1 ~0）MPa
	块
	60
	JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》
	全项

	380
	L
	膜盒压力（真空）表
	1.6级及以下
	（-100～100）kPa；
	块
	120
	JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》
	全项

	381
	L
	微压（差压）表
	1.6级及以下
	（-100～100）kPa；
	台
	150
	JJG 52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》
	全项

	382
	L
	指针式轮胎压力表
	1.0级及以下
	（0～2.5）MPa
	台
	80
	JJG 927《轮胎压力表》
	全项

	383
	L
	数字式轮胎压力计
	工作用
	（0～2）MPa
	台
	370
	JJG 875《数字压力计》
	示值误差

	
384
	
L
	
压力控制器
	Urel=1%；k=2
	
（0～60）MPa
	
台
	
240
	
JJG 544《压力控制器》
	外观；标识；控压范围；设定点
偏差；重复性误差；切换差；绝
缘电阻；绝缘强度

	
385
	
L
	
气体减压器（带双表）
	
2.5级
	
（0～25）MPa
	
台
	
150
	
JJF 1328《带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》
	密封性；安全阀；零位；示值误
差；回程误差；轻敲位移；指针
偏转平稳性

	
386
	
L
	
气体减压器（带单表）
	
2.5级
	
（0～25）MPa
	
台
	
100
	
JJF 1328《带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》
	密封性；安全阀；零位；示值误
差；回程误差；轻敲位移；指针
偏转平稳性

	
387
	
L
	气体减压流量调节器（带转子流量
计）
	
2.5级
	流量:（0～25）L/min
压力:（0～25）MPa
	
台
	
200
	
JJF 1328《带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》
	密封性；安全阀；零位；示值误
差；回程误差；轻敲位移；指针
偏转平稳性

	388
	L
	混凝土抗渗仪
	U=0.01MPa
	(0～4)MPa
	台
	500
	JJF 1812《混凝土抗渗仪校准规范》
	压力示指误差；密封性

	389
	L
	电离真空计+真空规管
	工作用
	（10-7～10-1）Pa
	台
	1630
	JJF 1062《电离真空计》
	外观检查；示值误差

	
	
	
	工作用
	（10-5～10-1）Pa
	台
	1230
	
	外观检查；示值误差

	
	
	
	工作用
	（10-4～10-1）Pa
	台
	1060
	
	外观检查；示值误差

	390
	L
	压阻真空计+真空规管
	工作用
	（ 0～100）kPa
	台
	1060
	JJG 932《压阻真空计检定规程》
	全项

	391
	L
	热偶真空计+真空规管
	工作用
	（10-1～102）Pa
	台
	990
	JJF 1050《工作用热传导真空计校准规范》
	外观检查；示值误差




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	392
	L
	电阻真空计+真空规管
	工作用
	（10-1～105）Pa
	台
	990
	JJF 1051《工作用热传导真空计校准规范》
	外观检查；示值误差

	393
	L
	混凝土含气量测试仪
	U=6.8×10-4MPa
U=6.8×10-4MPa
U=3.6×10-3L
	(0～0.16)MPa
(0.148～0.150)MPa
(6～8)L
	台
	500
	JJG(交通) 094《水泥混凝土拌合物含气量测定仪》
	压力气密性容积

	394
	L
	数字大气压力计
	工作用
	（300～1100）hPa
	块
	730
	JJG 1084《数字式气压计检定规程》
	外观检查；示值误差

	395
	L
	指针式大气压力计
	工作用
	（300～1100）hPa
	块
	730
	JJG 272-2007空盒气压计和空盒压力表检定规程
	外观检查；示值误差

	
396
	
L
	
沥青混合料理论最大相对密度试验仪
	U=1.0s
U=5ml
U=1.3kPa
U=0.6kPa
	(0～1)h
(0～1000) ml
(-0.1～0)MPa
(0～1.6)MPa
	
台
	
500
	
JJG（交通）105《沥青混合料理论最大相对密度仪检定
规程》
	时间容量压力

	397
	L
	真空饱水机
	1.6级（指针）/0.5级（数字）
	（-0.1～0）MPa
	台
	500
	JJG 52《弹性元件式一般压力表压力真空表和真空表检定
规程》
	示值误差

	398
	L
	智能测漏仪（数字显示压力测量部分
校准）
	Urel= 0.1%
	（0～30）kPa
	台
	530
	JJG 875《数字压力计检定规程》
	外观；零位漂移；示值误差；静压零位误差；稳定性

	399
	L
	数字压力式甲烷测定器检定仪；校准仪（数字显示压力测量部分校准）
	Urel= 0.1%
	（0～8）kPa （0～16） kPa （0～30）kPa
	通道
	530
	JJG 1040《数字式光干涉甲烷测定器检定仪检定规程》
	外观；零位漂移；示值误差；零
位漂移

	400
	L
	数字式全自动气压固结仪（数字显示
压力测量部分校准）
	Urel= 0.1%
	（0～7）MPa
	通道
	530
	JJG 875《数字压力计检定规程》
	外观；零位漂移；示值误差；静压零位误差；稳定性

	401
	L
	体变量测量仪（数字显示压力测量部
分校准）
	Urel= 0.1%
	（0～60）MPa
	通道
	530
	JJG 875《数字压力计检定规程》
	外观；标识；压力示值偏差

	402
	L
	血压计智能标准器（静态数字压力测
量部分校准）
	Urel= 0.2%
	（0～60）kPa
	台
	530
	JJG 875《数字压力计检定规程》
	外观；零位漂移；示值误差；零
位漂移

	
403
	
L
	自动标准压力发生器；全自动压力校
验仪；全自动压力校验台（静态数字
压力测量部分校准）
	Urel= 0.05%
	
（-0.1～60）MPa
	
量程
	
530
	
JJG 875《数字压力计检定规程》
	外观；零位漂移；示值误差；零
位漂移

	404
	L
	无菌注射器器身密合性检测仪
	Urel=1%；k=2
	（-0. 1~60）Mpa
	台
	300
	JJG 875《数字压力计检定规程》
	外观；标识；控压范围；压力示
值偏差

	405
	L
	灰密测量加速器（干燥箱）
	±5.0℃
	（-60～300）℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	406
	L
	压力变送型数字压力计
	0.2级及以下
	（-0.1～100）MPa
	台
	610
	JJG 875《数字压力计检定规程》 JJG 882《压力变送器
检定规程》
	全项

	407
	L
	压力真空校验器
	Urel=1%；k=2
	（-0.1～100）MPa
	台
	300
	JJG 875《数字压力计检定规程》
	外观；标识；控压范围；密封性

	408
	L
	砼压力泌水仪
	1.6级
	（-0.1～60）MPa
	
	500
	JJG 52《弹性元件式一般压力表压力真空表和真空表检定
规程》
	示值误差

	409
	L
	塑料管材耐压试验机
	U=0.002MPa
U=0.002MPa
	(0～10)MPa
(0～1)Mpa
	台
	2000（含四个传感器通道）；超过四个
通道每通道加收500
	JJF1628《塑料管材耐压试验机校准规范 》
	压力密封性

	410
	L
	真空计变送器
	工作用
	（10-5～105）Pa
	台
	1390
	JJG 932《压阻真空计检定规程》
	未开展此项

	411
	L
	静载荷测试分析仪（压力部分）
	测量结果的扩展不确定度：  U=0.05MPa；(k=2)
	（0~100）MPa
	台
	500
	JJG 875《数字压力计检定规程》
	外观；标识；控压范围；示值偏
差

	
412
	
L
	
砝码
	E2等
	0.05～500mg
	个
	130
	
JJG 99《砝码》
	
质量

	
	
	
	E2等
	1～500g
	个
	180
	
	

	
	
	
	E2等
	1～20kg
	个
	250
	
	

	
	
	
	F1等
	1～500mg
	个
	75
	
	

	
	
	
	F1等
	1～500g
	个
	100
	
	

	





413
	





L
	





砝码
	F1等
	1～20kg
	个
	150
	





JJG 99《砝码》
	





质量

	
	
	
	F2等
	1～500mg
	个
	50
	
	

	
	
	
	F2等
	1～500g
	个
	75
	
	

	
	
	
	F2等
	1～20kg
	个
	100
	
	

	
	
	
	F2等
	50～500kg
	个
	880
	
	

	
	
	
	M1等
	1～500mg
	个
	30
	
	

	
	
	
	M1等
	1～500g
	个
	40
	
	

	
	
	
	M1等
	1～20kg
	个
	60
	
	

	
	
	
	M1等
	50～100kg
	个
	250
	
	

	
	
	
	M1等
	200～500kg
	个
	280
	
	

	
	
	
	M1等
	1000kg
	个
	420
	
	

	
	
	
	M1等
	2000kg
	个
	650
	
	

	
	
	
	M1等
	3000kg
	个
	880
	
	

	
	
	
	M2等
	<1kg
	个
	25
	
	

	
	
	
	M2等
	≥1kg
	个
	30
	
	

	
	
	
	M3等
	<1kg
	个
	20
	
	

	
	
	
	M3等
	≥1kg
	个
	25
	
	

	
	
	
	1～3级
	2～20g
	台
	150
	
	

	
	
	
	1～3级
	100～200g
	台
	230
	
	

	
	
	
	1～3级
	1～5kg
	台
	250
	
	

	
	
	
	1～3级
	10～50kg
	台
	260
	
	

	
	
	
	4～6级
	100～200g
	台
	150
	
	




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	

414
	

L
	

机械天平
	4～6级
	1～5kg
	台
	180
	

JJG 98《机械天平》
	

全项

	
	
	
	4～6级
	10～50kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	4～6级
	500kg
	台
	350
	
	

	
	
	
	4～6级
	1000～2000kg
	台
	700
	
	

	
	
	
	4～6级
	3000～5000kg
	台
	1750
	
	

	
	
	
	7～10级
	100～200g
	台
	130
	
	

	
	
	
	7～10级
	1～5kg
	台
	130
	
	

	
	
	
	7～10级
	10～50kg
	台
	150
	
	

	
	
	
	7～10级
	1000kg以下
	台
	320
	
	

	
	
	
	7～10级
	1000～2000kg
	台
	530
	
	

	
	
	
	7～10级
	3000～5000kg
	台
	1230
	
	

	

415
	

L
	

电子天平
	[image: ]         I   级
	0～500g ； 1～20kg
	台
	620
	
JJG 1036-2008《电子天平》；  JJG 1036-2022《电子天
平》；
	

全项

	
	
	
	[image: ]         II  级
	0～500g ； 1～20kg
	台
	480
	
	

	
	
	
	[image: ]         III 级
	0～500g ；1～20kg
	台
	400
	
	

	
	
	
	[image: ]         II  级
	50～200kg
	台
	810
	
	

	
	
	
	[image: ]        III  级
	≥100kg
	台
	500
	
	

	
	
	
	[image: ]         II  级
	≥1000kg
	台
	1230
	
	

	416
	L
	扭力天平
	[image: ]         II  级
	1kg以下
	台
	75
	JJG 46《扭力天平》
	全项

	417
	L
	架盘天平
	[image: ]         III 级
	100g～10kg
	台
	30
	JJG 156《架盘天平》
	

	418
	L
	比重天平
	[image: ]
	II  级
	100g以下
	台
	25
	JJG 171《液体相对密度天平》
	

	419
	L
	布氏；维氏；表面洛氏；洛氏显微；
塑料球压痕硬度计
	标准；工作
	(20～88)HRA  0.4HRA
(20～100)HRB  (0.6～0.8)HRB (20～70)HRC  (0.4～0.6)HRC
	台
	600
	JJG 112 《金属洛氏硬度计》 JJG 150 《金属布氏硬度
计》
	

全项

	420
	L
	肖氏硬度计 里氏硬度计
	标准；工作
	(490～830)HLD
	台
	
400
	JJG 747 《里氏硬度计》
	

	421
	L
	橡胶硬度计 便携式硬度计
	标准；工作
	(20～88)HRA  0.4HRA
(20～100)HRB  (0.6～0.8)HRB (20～70)HRC  (0.4～0.6)HRC
	台
	
	JJG 304《A型邵氏硬度计检定规程》
	

	




422
	




L
	




标准测力机
	0.01级 ； 0.03级
	300N
	台
	700
	




JJG 734 《力标准机》
	




全项

	
	
	
	0.01级
	1000N
	台
	880
	
	

	
	
	
	0.01级
	6000N；10kN
	台
	1050
	
	

	
	
	
	0.03级
	60kN
	台
	1050
	
	

	
	
	
	0.05级
	60kN
	台
	880
	
	

	
	
	
	0.03级
	300kN
	台
	1400
	
	

	
	
	
	0.05级
	300kN
	台
	1230
	
	

	
	
	
	0.03级
	1000kN
	台
	1750
	
	

	
	
	
	0.05级
	1000kN
	台
	1380
	
	

	
	
	
	0.05级
	2000kN
	台
	2100
	
	

	
	
	
	0.1级
	2000kN
	台
	2100
	
	

	
	
	
	0.05级
	5000kN
	台
	2800
	
	

	
	
	
	0.1级
	5000kN
	台
	2800
	
	

	

423
	

L
	

标准测力仪
	

0.3级
	100～6000N
	台
	300
	

JJG 144《标准测力仪检定规程》
	

全项

	
	
	
	
	30～300kN
	台
	400
	
	

	
	
	
	
	100～1000kN
	台
	460
	
	

	
	
	
	
	200～2000kN
	台
	530
	
	

	
	
	
	
	300～3000kN
	台
	880
	
	

	
	
	
	
	500～5000kN
	台
	880
	
	

	
424
	
L
	
负荷传感器
	0.01级
	6kN以内
	台
	530
	
JJG 391 《力传感器检定规程》
	
全项

	
	
	
	
	50～1000kN
	台
	700
	
	

	
	
	
	0.03级
	2～20MN
	台
	2450
	
	

	
	
	
	
	6kN以内
	台
	420
	
	

	
	
	
	
	50N～1000kN
	台
	600
	
	

	

425
	

L
	

工作测力计
	

1级；2级
	300N以下
	台
	250
	

JJG 455 《工作测力计检定规程》
	全项

	
	
	
	
	300N以上
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	6kN＜F≤60kN
	台
	500
	
	全项

	
	
	
	
	60kN＜F≤600kN
	台
	650
	
	

	
	
	
	
	600kN＜F≤3000kN
	台
	900
	
	全项

	
	
	
	
	F＞3000kN
	台
	0.8元/1kN
	
	

	

426
	

L
	

叠加式标准测力机
	0.03级
	300kN
	台
	1750
	

JJG 1116《叠加式力标准机检定规程》
	

全项

	
	
	
	0.05级
	300kN
	台
	1580
	
	

	
	
	
	0.03级
	600kN
	台
	2100
	
	

	
	
	
	0.05级
	600kN
	台
	1930
	
	

	
	
	
	0.03级
	1000kN
	台
	2450
	
	

	
	
	
	0.05级
	1000kN
	台
	2100
	
	

	427
	L
	中小力试验机
	0.5级
	10～2500N
	盘
	320(每增加一盘加收100元)
	JJG 139《拉力；压力和万能表试验机检定规程》
	全项

	
	
	
	1级；2级
	10～2500N
	盘
	280
	
	

	
	
	
	
	2.5～500kN
	盘
	350(每增加一盘加收150元)
	
	

	
	
	
	
	10～600kN
	盘
	420(每增加一盘加收150元)
	
	




	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	

428
	


L
	

拉力；压力和万能材料试验机
	1级；2级
	100～1000kN
	盘
	560(每增加一盘加收200元)
	

JJG 139 《拉力；压力和万能表试验机检定规程》
	

全项

	
	
	
	
	200～2000kN
	盘
	700(每增加一盘加收200元)
	
	

	
	
	
	
	300～3000kN
	盘
	910(每增加一盘加收200元)
	
	

	
	
	
	
	500～5000kN
	盘
	1470(每增加一盘加收200元)
	
	

	
	
	
	
	1～10MN
	盘
	1600(每增加一盘加收200元)
	
	

	
	
	
	
0.5级
	(0～300)kN
	台
	1300
	
	

	
	
	
	
	(300～600)kN
	台
	1440
	
	

	
	
	
	
	(600～1000)kN
	台
	1960
	
	

	
	
	
	
	(1000～2000)kN
	台
	1800
	
	

	
	
	
	
	(2000～3000)kN
	台
	2620
	
	

	429
	L
	扭矩计（标准）
	0.30%
	5000N×m以下
	台
	420
	JJG 557《标准扭矩计》
	全项

	430
	L
	扭矩计
	0.5%～5%
	10N×m以下
	台
	280
	JJG 557《标准扭矩计》
	

	431
	L
	转矩转速测量装置
	0.1级；  0.2级；  0.5级；  1.0级
	1～5000N×m
	台
	700
	JJG 924《转矩转速测量装置》
	全项

	432
	L
	扭矩扳子；改锥
	（1；2；3；4；5；6；10）级
	600N×m以下单向
	把
	200
	JJG 707《扭矩扳子》
	全项

	
	
	
	（1；2；3；4；5；6；10）级
	600N×m以下双向
	把
	280
	
	

	433
	L
	扭矩扳子
	（1；2；3；4；5；6；10）级
	600N×m以上(含)单向
	把
	280
	JJG 707《扭矩扳子》
	全项

	
	
	
	（1；2；3；4；5；6；10）级
	600N×m以上(含)双向
	把
	390
	
	

	434
	L
	扭矩扳子检定装置
	0.3级；0.5级；1级；2级
	2000N×m以下
	台
	530
	JJG 797《扭矩扳子检定仪》
	全项

	435
	L
	扭转试验机
	1级
	扭矩：（20～5000）Nm转角：（0～360）°
	台
	1300（每增加一个量程加收1300元）
	JJG 269《扭转试验机》
	全项

	436
	L
	测功机
	A级；B级；
	2000N×m以下
	台
	530
	JJG 653《测功装置》
	全项

	
	
	
	C级
	
	
	
	
	

	437
	L
	动态力传感器；冲击仪
	1级；2级；
	10kN以下
	台
	530
	JJG 624《动态压力传感器》
	全项

	
	
	
	3级；4级
	
	
	
	
	

	438
	L
	电子频闪式转速表
	0.01～0.2级
	
	台
	400
	JJG 105《转速表》
	
全项

	
	
	
	0.5～1级
	
	台
	250
	
	

	439
	L
	电子计数式转速表
	0.01～0.2级
	
	台
	400
	JJG 105《转速表》
	

	
	
	
	0.5～1级
	
	台
	250
	
	

	440
	L
	磁电式转速表
	0.5级
	
	台
	350
	JJG 105《转速表》
	全项

	441
	L
	定时式转速表
	0.25；0.5级
	
	块
	250
	
	全项

	442
	L
	转速表检定装置
	0.01～0.1级
	
	台
	750
	JJG 326《转速标准装置》
	全项

	443
	L
	出租汽车计价器检定装置
	0.5级
	0～9999 m
	台
	630
	JJG 738《出租汽车计价器标准装置》
	全项

	
	
	
	0.1级
	0.1～9999.9m
	台
	420
	
	

	444
	L
	各类振动台
	加速度；速度；位移幅值MPE：±10%
	f:(5～5000)Hz
a:(0.1～1000) m/s2
	台
	700
	JJG 189 《机械式振动试验台》
	幅值误差

	445
	L
	凸轮碰撞试验台
	加速度；速度；位移幅值MPE：±10%
	<500kg
	台
	700
	JJG 189 《机械式振动试验台》
	幅值误差

	446
	L
	气压式碰撞试验台
	加速度；速度；位移幅值MPE：±10%
	<50kg
	台
	680
	JJG 189 《机械式振动试验台》
	幅值误差

	447
	L
	标准压电加速度计
	频响：±（5～10）%线性：±3%
	频率：（20～2000） Hz
加速度：（1.0～300）
	台
	750
	JJG 233 《压电加速度计》
	全项

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
448
	
L
	
压电加速度计
	频响：±（5～10）%线性：±3%
	频率：（20～22000） Hz
加速度：（1.0～300）
2 m/s
	
台
	
460
	
JJG 233《压电加速度计》
	
全项

	449
	L
	振动测量仪
	频响：±（5～10）%
线性：±（5～10）%
	频率：（20～2000） Hz
加速度：（1.0～300）
2 m/s
	台
	350
	JJG 676《工作测振仪》
	全项

	450
	L
	振动冲击测量仪
	频响：±（5～10）%
线性：±（5～10）%
	频率：（20～2000） Hz
加速度：（1.0～300）
2 m/s
	台
	350
	JJG 973 《冲击测量仪》
	全项

	
451
	
L
	
速度传感器
	频响：±10%
线性：±5%
	频率：（20～2000） Hz
加速度：（1.0～300）
m/s2
	
台
	
350
	
JJG 233 《压电加速度计》
	
全项

	
452
	
L
	
位移传感器
	频响：（0.5～3）dB线性：±10%
	频率：（20～2000） Hz
加速度：（1.0～300）
2 m/s
	
台
	
350
	
JJG 233 《压电加速度计》
	
全项

	
453
	
L
	
加速度校准仪
	频响：±（5～10）%线性：±3%
	频率：（20～2000） Hz
加速度：（1.0～300）
2 m/s
	
台
	
280
	
JJG 233 《压电加速度计》
	
全项

	454
	L
	轴(轮)重仪
	最大允许误差：±2%
	0～10t
	台
	700
	JJG 455《工作测力仪》
	力值部分

	455
	L
	液压式张拉机
	最大允许误差：±2%；±3%
	0～10MN
	吨
	8
	JJG 621《液压千斤顶》
	力值部分

	456
	L
	基桩动测仪
	最大允许误差：±5%
	f : 10～3000Hz
	台
	880
	JJG 930 《基桩动态测量仪》
	全项

	457
	L
	工程振动检测仪
	最大允许误差：±5%
	0.04～200m/s2
	台
	700
	JJG 930 《基桩动态测量仪》
	全项

	456
	L
	多通道信号采集仪
	最大允许误差：±10%
	动态力F :  40～104N
	台
	600
	JJG 930 《基桩动态测量仪》
	频率响应

	
	
	
	
	动应变ε:  10～800
	
	
	
	

	457
	L
	机械式转速表
	0.5级
	（0～40000）r/min
	块
	60
	JJG 105《转速表》
	全项






	序号
457
	代码
L
	项目
机械式转速表
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
JJG 105《转速表》
	备注
全项

	
	
	
	1～2级
	（0～40000）r/min
	块
	60
	
	

	458
	L
	过度包装商品检验
	
	食品及化妆品包装
	批
	450
	JJF 1244《食品和化妆品包装计量检验规则》
	全项

	459
	L
	便携式动态轴重仪
	E；F；5；10
	50吨以下
	台
	2000
	JJF 1212《便携式动态轴重仪校准规范》  校准项目
	全项

	




460
	




L
	




电子秤
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	




JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




461
	




L
	




电子计价（重）秤
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	




JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




462
	




L
	




电子台（案）秤
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	




JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




463
	




L
	




电子地上（中）衡
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	

[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	

JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




464
	




L
	




电子汽车衡
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	

[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	



JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	







	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	




465
	




L
	




固定式电子秤（衡）
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	

JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




466
	




L
	




价格标签秤
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	

JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




467
	




L
	




条（形）码打印计价秤
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	



JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




468
	




L
	




电子吊秤（吊秤）
	

O            III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	

JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




469
	




L
	




台秤
	

[image: ]        III  级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 14《非自行指示秤》
	





全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	


JJG 14《非自行指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	470
	L
	案秤
	[image: ]
III 级
	L≤20kg
	台
	200
	
	







	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
471
	
L
	
杆秤
	
[image: ]        IIII 级
	L≤10kg
	台
	2
	
JJG 17《杆秤》
	
全项

	
	
	
	
	10＜L≤50kg
	台
	3
	
	

	
	
	
	
	50kg＜L≤100kg
	台
	9
	
	

	
	
	
	
	L≥100kg
	台
	13
	
	

	




472
	




L
	




液罐秤
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	

JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




473
	




L
	




计量罐秤
	

O           III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




474
	




L
	




黄磷计量槽
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	

JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




475
	




L
	




电子灌装检斤秤
	

[image: ]         III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 539《数字指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
[image: ]        IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	

JJG 539《数字指示秤》
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	




476
	




L
	




弹簧度盘秤（弹簧秤）
	

O           III 级
	L≤60kg
	台
	200
	

JJG 13《模拟指示秤》
	




全项

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	280
	
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	700
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤30t
	台
	1000
	
	

	
	
	
	
	30t＜L≤50t
	台
	1500
	
	

	
	
	
	
	50t＜L＜80t
	台
	2000
	
	

	
	
	
	
	L≥80t
	台
	2500
	
	

	
	
	
	
O           IIII 级
	L≤60kg
	台
	100
	
	

	
	
	
	
	60＜L≤1000kg
	台
	200
	
JJG 13《模拟指示秤》
	

	
	
	
	
	1t＜L≤3t
	台
	350
	
	

	
	
	
	
	3t＜L≤10t
	台
	500
	
	

	
	
	
	
	10t＜L≤20t
	台
	800
	
	






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
	
	
	
	L≥20t
	台
	1100
	
	

	477
	L
	重力式自动装料衡器（定量自动衡
器；定量包装秤（机））
	X(0.1)；X(0.2)；X(0.5)；X(1)；X(2)
	L≤50kg
	台
	1400
	JJG 564《重力式自动装料衡器（定量自动衡器）》
	全项

	
	
	
	X(0.1)；X(0.2)；X(0.5)；X(1)；X(2)
	L＞50kg
	台
	2100
	
	

	
478
	
L
	
皮带秤
	0.5级；1级；2级
	Qmax≤1000t/h
	台
	1400
	
JJG 195《连续累计自动衡器（皮带秤）》
	
全项

	
	
	
	0.5级；1级；2级
	1000t/h＜Qmax≤
6000t/h
	台
	2100
	
	

	
	
	
	0.5级；1级；2级
	Qmax≥1000t/h
	台
	2800
	
	

	479
	L
	料斗秤
	0.5级；1级；2级
	L≤1000t/h
	台
	1750
	JJG 648《非连续累计自动衡器》
	全项

	
	
	
	0.5级；1级；2级
	L＞1000t/h
	台
	2100
	
	

	480
	L
	非连续累计自动衡器
	0.5级；1级；2级
	L≤1000t/h
	台
	1750
	JJG 648《非连续累计自动衡器》
	全项

	
	
	
	0.5级；1级；2级
	L＞1000t/h
	台
	2100
	
	

	481
	L
	自动检重秤；动态检重秤；自动分检
衡器
	X(0.2)；X(0.5)；X(1)
	L≤50kg
	台
	1400
	GB/T27739《自动分检衡器》
	全项

	
	
	
	X(0.2)；X(0.5)；X(1)
	L＞50kg
	台
	2100
	
	

	482
	L
	动态公路汽车衡
	A；B；C；D；E；F 0.2；0.5；1；2；5；10
	单轴载荷≤50t
	台
	3200
	JJG 907《动态公路车辆自动衡器》
	全项

	483
	L
	液态物料定量灌装机
	
	单头
	台
	470
	JJG 687《液态物料定量灌装机》
	全项

	
	
	
	
	30-50头
	台
	880
	
	

	
	
	
	
	50-120头
	台
	1230
	
	

	
484
	
L
	
定量包装商品净含量计量检验
	
	以质量；体积；长度；面积或计数标注商品；抽样数为50件以下。
	
批
	500(样本量为50件加收60%；样本量为80件加收100%；样本量为125件加收140%；
密度检验加收500元/批次。)
	
JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》
	
全项

	485
	L
	混凝土配料秤；稳定土配料秤；沥青
拌合秤
	X(0.1)；X(0.2)；X(0.5)；X(1)；X(2)
	L≤50kg
	台
	1400
	JJG 1171《混凝土配料秤》
	全项

	
	
	
	X(0.1)；X(0.2)；X(0.5)；X(1)；X(2)
	L＞50kg
	台
	2100
	JJG 1171《混凝土配料秤》
	全项

	


486
	


L
	


金属量器
	2.5×10-4
	20L
	只
	530
	


JJG 259《标准金属量器》
	


全项

	
	
	
	2.5×10-4
	50L
	只
	840
	
	

	
	
	
	2.5×10-4
	100L
	只
	1050
	
	

	
	
	
	2.5×10-4
	（200～500）L
	只
	1350
	
	

	
	
	
	2.5×10-4
	1000L
	只
	1580
	
	

	
	
	
	2.5×10-4
	2000L
	只
	2800
	
	

	
	
	
	(1～0.5)×10-3
	（1～20）L
	只
	300
	
	

	
	
	
	(1～0.5)×10-3
	（50～500）L
	只
	700
	
	

	
	
	
	(1～0.5)×10-3
	1000L
	只
	1000
	
	

	
	
	
	(1～0.5)×10-3
	2000L
	只
	1400
	
	

	487
	L
	立式金属计量罐
	0.1%～0.3%
	（10～100000）m3
	座
	700(基价基础上；每1 m3加收1元)
	JJG 168《立式金属罐容量》
	全项

	488
	L
	外浮顶式金属计量罐
	0.1%～0.3%
	>50m3
	座
	980(基价基础上；每1 m3加收2元)
	JJG 168《立式金属罐容量》
	全项

	489
	L
	内浮顶式金属计量罐
	0.1%～0.3%
	>50m3
	座
	980(基价基础上；每1 m3加收2元)
	JJG 168《立式金属罐容量》
	全项

	490
	L
	卧式金属计量罐
	0.4%
	（10～200）m3
	座
	2000
	JJG 266《卧式金属罐容积》
	全项

	491
	L
	球形罐
	0.3%
	（10～1000）m3
	座
	880(基价基础上；每1 m3加收1元)
	JJG 642《球形金属罐容量》
	全项

	492
	L
	汽车计量罐车
	0.25%
	（1～10）m3
	辆
	1000(基价基础上；每1 m3加收50元)
	JJG 133《汽车油罐车容量》
	全项

	493
	L
	燃油加油机
	0.3%
	(1～999.99)L
	枪
	200
	JJG 443《燃油加油机》
	全项

	
494
	
L
	
皮膜式煤气表
	B级
	4m3/h
	只
	10
	
JJG 577《膜式燃气表》
	
全项

	
	
	
	2%～3%
	（10～25） m3/h
	块
	36
	
	

	
	
	
	2%～3%
	（40～100） m3/h
	块
	90
	
	

	
	
	
	2%～3%
	（160～250） m3/h
	块
	110
	
	

	

495
	

L
	

水表
	2级
	DN(15～25)mm
	只
	10
	

JJG 162《饮用冷水水表》
	

全项

	
	
	
	2级
	DN(32～50)mm
	只
	30
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN(80～100)mm
	只
	400
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN150mm
	只
	500
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN200mm
	只
	600
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN250mm
	只
	700
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN300mm
	只
	800
	
	

	

496
	

L
	

智能水表
	2级
	DN(15～25)mm
	只
	30
	

JJG 162《饮用冷水水表》
	

全项

	
	
	
	2级
	DN(32～50)mm
	只
	40
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN(80～100)mm
	只
	400
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN150mm
	只
	500
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN200mm
	只
	600
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN250mm
	只
	700
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN300mm
	只
	800
	
	

	
497
	
L
	
水流量标准装置
	(0.05～0.5)级
	DN(15～50)mm
	台
	1050
	JJG 1113《水表检定装置》 JJG 164《液体流量标准装置
》
	
全项

	
	
	
	(0.05～0.5)级
	DN(80～150)mm
	台
	1400
	
	

	
	
	
	(0.05～0.5)级
	DN(200～300)mm
	台
	1750
	
	

	
	
	
	(0.05～0.5)级
	DN（400～1000）mm
	台
	5250
	
	

	
498
	
L
	
钟罩气体流量标准装置
	0.1%～1%
	50L
	台
	700
	
JJG 165《钟罩式气体流量标准装置》
	
全项

	
	
	
	0.1%～1%
	100L
	台
	880
	
	

	
	
	
	0.1%～1%
	200L
	台
	1400
	
	

	
	
	
	0.1%～1%
	500L
	台
	1750
	
	

	
	
	
	0.1%～1%
	2000L
	台
	2800
	
	






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	499
	L
	浮子流量计
	（1～5）级
	DN(6～150)mm
	台
	200
	JJG 257《浮子流量计》
	全项

	
500
	
L
	
速度式流量计(油)
	0.2%～1.5%
	DN≤100mm
	台
	420
	
JJG 198《速度式流量计》  JJG 1037《涡轮流量计》
	
全项

	
	
	
	0.2%～1.5%
	DN150mm
	台
	530
	
	

	
	
	
	0.2%～1.5%
	DN200mm
	台
	630
	
	

	
	
	
	0.2%～1.5%
	DN250mm
	台
	770
	
	

	
	
	
	0.2%～1.5%
	DN≥300mm
	台
	880
	
	

	501
	L
	容积式（腰轮；椭圆齿轮）流量计
(油)
	0.2%～1%
	DN≤100mm
	台
	2000
	JJG 667《液体容积式流量计》
	全项

	
	
	
	0.2%～1%
	DN＞100mm
	台
	3000
	
	

	502
	L
	质量流量计(油)
	0.2%～1%
	DN≤80mm
	台
	3000
	JJG 897《质量流量计》 JJG 1038《科里奥利质量流量计
》
	全项

	
	
	
	0.2%～1%
	DN＞80mm
	台
	5000
	
	

	

503
	

L
	
速度式（超声；电磁；涡轮；涡街；
旋进旋涡）流量计(水)
	0.25%～2.5%
	DN≤250mm
	台
	2000
	JJG 198《速度式流量计》 JJG 1030《超声流量计》
JJG 1033《电磁流量计》 JJG 1037《涡轮流量计》
JJG 1029《涡街流量计》 JJG 1029《涡街流量计》
JJG 1121《旋进旋涡流量计》
	

全项

	
	
	
	0.25%～2.5%
	DN（300～400）mm
	台
	2600
	
	

	
	
	
	0.25%～2.5%
	DN（450～600）mm
	台
	3200
	
	

	
	
	
	0.25%～2.5%
	DN（650～1000）mm
	台
	4200
	
	

	
	
	
	0.25%～2.5%
	DN（1200～1400）mm
	台
	6000
	
	

	
	
	
	0.25%～2.5%
	DN（1600～2000）mm
	台
	7500
	
	

	

504
	

L
	

气体涡街流量计
	1%～2.5%
	DN≤25mm
	台
	530
	

JJG 1029《涡街流量计》
	

全项

	
	
	
	1%～2.5%
	DN50mm
	台
	630
	
	

	
	
	
	1%～2.5%
	DN80mm
	台
	700
	
	

	
	
	
	1%～2.5%
	DN100mm
	台
	880
	
	

	
	
	
	1%～2.5%
	DN150mm
	台
	1050
	
	

	
	
	
	1%～2.5%
	DN200mm
	台
	1400
	
	

	505
	L
	明渠超声流量计
	2.5%～5.0%
	500m3/h以下
	台
	1400
	JJG 711《明渠堰槽流量计（试行）》
	全项

	
	
	
	2.5%～5.0%
	500m3/h以上
	台
	2800
	
	

	506
	L
	科里奥利质量流量计（水）
	0.15%～1%
	DN≤100mm
	台
	1400
	JJG 1038《科里奥利质量流量计》
	全项

	
	
	
	0.15%～1%
	DN＞100mm
	台
	2800
	
	

	507
	L
	气体质量流量计
	1%～2%
	DN≤100mm
	台
	1400
	JJG 897《质量流量计》
	全项

	
	
	
	
	DN＞100mm
	台
	2800
	
	

	508
	L
	气体涡轮流量计
	1%～1.5%
	DN≤100mm
	台
	700
	JJG 1037《涡轮流量计》
	全项

	
	
	
	
	DN150mm
	台
	1050
	
	

	
	
	
	
	DN200mm
	台
	1400
	
	

	509
	L
	气体容积式（罗茨；腰轮）流量计
	1%～1.5%
	DN≤100mm
	台
	700
	JJG 633《气体容积式流量计》
	全项

	
	
	
	
	DN150mm
	台
	1050
	
	

	
	
	
	
	DN200mm
	台
	1400
	
	

	510
	L
	气体旋进旋涡流量计
	1%～1.5%
	DN≤100mm
	台
	700
	JJG 1121《旋进旋涡流量计》
	全项

	
	
	
	
	DN150mm
	台
	1050
	
	

	
	
	
	
	DN200mm
	台
	1400
	
	

	511
	L
	皂膜流量计
	1%～5%
	（1～100） L/min
	台
	700
	JJG 586《皂膜流量计》
	全项

	512
	L
	湿式气体流量计
	1%～5%
	（1～100） L/min
	台
	700
	JJF 1357《湿式气体流量计校准规范》
	全项

	513
	L
	压缩天然气加气机
	1%
	（1～30）kg/min
	枪
	1200
	JJG 996《压缩天然气加气机》
	全项

	514
	L
	混凝土搅拌运输车
	1%～3%
	（1～50）m³
	m³
	10m³ 以下3000元；10m³ 以上每增加1m³增
加200元
	参照JJG 133-2016《汽车油罐车容量》
	最大搅动容积

	515
	L
	危险化学品罐车
	1%～3%
	（1～50）m³
	m³
	100元/m³ ；每增加1m³加收100元
	JJG（滇）01《危险化学品罐车容量》
	全项

	516
	L
	大流量加注装置
	0.2%～1%
	（50～1000）L/min
	枪
	2000元/枪；调修一次加收500元
	参照JJG 667《液体容积式流量计》；
JJG 443《燃油加油机》
	流量计部分

	517
	L
	车用尿素加注机
	0.2%～1%
	（1～200）L/min
	枪
	600元/枪；调修一次加400元
	暂参照JJG 443《燃油加油机》
	全项

	
518
	
L
	
超声水表
	1级；2级
	DN(80～100)mm
	只
	400
	
参照JJG 162《饮用冷水水表》
	
全项

	
	
	
	1级；2级
	DN150mm
	只
	500
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN200mm
	只
	600
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN250mm
	只
	700
	
	

	
	
	
	1级；2级
	DN300mm
	只
	800
	
	

	519
	L
	液位计
	±0.5mm
	(0～5000)mm
	台
	710
	JJG 971《液位计》
	全项

	520
	L
	滑板式汽车侧滑检验台
	MPE:±0.2m/km
	(-10～10)m/km
	台
	700
	JJG 908《汽车侧滑检验台检定规程》
	全项

	521
	L
	摩托车轮偏检测仪
	MPE:±0.2mm
	(-12～12)mm
	台
	350
	JJG 910《摩托车轮偏检测仪检定规程》
	全项

	522
	L
	滚筒反力式制动检验台
	MPE:±3%
	0～40kN
	台
	770
	JJG 906《滚筒反力式制动检验台》
	CNAS通过静态力的示值误差

	523
	L
	测速仪
	模拟测速误差：（-4～0）km/h；   现场测速误差：<
100km/h时；（-6～0）km/h；    ≥100km/h时；（-6
~0）%。
	（20～180）km/h
	台
	460(检双通道加收250)
	JJG 528《移动式机动车雷达测速仪》
	全项

	524
	L
	出租车计价器
	（-4.0～1.0）%
	（0～99999）m
	只
	70
	JJG 517《出租汽车计价器》检定规程
	全项

	525
	L
	机动车超速自动监测系统
	模拟测速误差：（-4～0）km/h；  现场测速误
差：＜100km/h时；（-6～0）km/h；   ≥
100km/h时；（-6～0）%。
	(20～180)km
	套
	1260(含一个测量通道；每增加一个测量
通道加收50%)
	JJG 527《固定式机动车雷达测速仪》检定规程
	全项

	526
	L
	平板式制动检验台
	MPE:±3%
	(0-50)kN
	台
	850(含一个平板；每增加一板加收50%)
	JJG 1020《平板式制动检验台》
	全项

	527
	L
	机动车区间测速监测系统
	1.区间距离不允许有正误差；  2.24h计时误差不得超过1.0s； 3.道路实测误差：  ＜100km/h
	(20～180)km/h
	套
	1260
	GA/T959《机动车区间测速技术规范》
	区间测速系统的距离；时间；平
均速度测试

	528
	L
	电子警察自动记录系统
	1.违法捕获率不小80%；   2.记录有效率不小于
80%。
	/
	套
	1360
	GA/T496《闯红灯自动记录系统通用技术条件》   GA/T497
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》
	电子警察自动记录系统的违法捕获率；记录有效率测试






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	

529
	

L
	

标准玻璃量器
	一等
	<100mL
	支
	240
	

JJG 20《标准玻璃量器检定规程》
	

容量

	
	
	
	一等
	(100～250)mL
	支
	280
	
	

	
	
	
	一等
	（500～1000）mL
	支
	460
	
	

	
	
	
	二等
	<100mL
	支
	150
	
	

	
	
	
	二等
	（100～250）mL
	支
	200
	
	

	
	
	
	二等
	（500～10000）mL
	支
	280
	
	

	530
	L
	定量可调移器
	1%～8%
	（5～5000）mL
	支
	250
	JJG 646《移液器检定规程》
	容量

	531
	L
	微量进样器
	2%
	（0.005～0.1）mL
	支
	250
	JJG 646《移液器检定规程》
	容量

	
532
	
L
	
密度计
	一等
	（0.65～2.00）g/cm3
	点
	40
	JJG 86《标准玻璃浮计检定规程》
	暂未开展

	
	
	
	二等
	（0.65～2.00）g/cm3
	点
	30
	
	

	
	
	
	工作用
	（0.65～1.50）g/cm3
	点
	20
	JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》
	全项

	
	
	
	实验室用
	（0.65～1.50）g/cm3
	点
	40
	
	

	533
	L
	石油密度计
	二等
	（0.65～1.10）g/cm3
	点
	30
	JJG 86《标准玻璃浮计检定规程》
	暂未开展

	
	
	
	工作用
	（0.65～1.10）g/cm3
	点
	20
	JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》
	全项

	
534
	
L
	
海水密度计
	一等
	（1.00～1.04）相对密
度
	点
	40
	
JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》
	
暂未开展

	
	
	
	工作用
	（1.00～1.04）相对密
度
	点
	20
	
	

	535
	L
	振动管液体密度计
	工作用
	（0.7～1.2）g/cm3
	台
	3500
	JJG 1058《实验室振动式液体密度仪检定规程》
	密度值

	
536
	
L
	
酒精计
	一等
	q:(0～100)%
	点
	40
	JJG 86《标准玻璃浮计检定规程》
	暂未开展

	
	
	
	二等
	q:(0～100)%
	点
	30
	
	全项

	
	
	
	实验室用
	q:(0～100)%
	点
	35
	JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》
	全项

	
	
	
	工作用
	q:(0～100)%
	点
	20
	
	

	537
	L
	乳汁计
	工作用
	（15～40）度
	点
	20
	JJG 1058《实验室振动式液体密度仪检定规程》
	密度值

	538
	L
	糖量计
	一等
	p:(0～80)%
	点
	28
	JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》
	暂未开展

	
	
	
	工作
	p:(0～80)%
	点
	20
	
	

	539
	L
	土壤计
	甲种
	（-5～+50）度
	点
	35
	JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》
	暂未开展

	
	
	
	乙种
	（995～1030）相对密度
	点
	35
	
	

	540
	L
	婆美计
	工作用
	（0～70）度
	点
	20
	JJG 42《工作玻璃浮计检定规程》
	密度值

	541
	L
	血压计
	MPE：±0.5kPa
	0~40kPa
	只
	24
	JJG 270《血压计和血压表检定规程》
	全项

	542
	L
	婴儿秤
	0.5级
	（0～15）kg
	台
	100
	JJG 555 《非自动秤通用检定规程》
	全项

	543
	L
	肺功能测试仪
	VC  MPE:  ±3%
	(0.5～8）L
	台
	700
	JJF 1213《肺功能仪校准规范》
	外观；肺活量；用力肺活量；呼气峰值流速；最大分钟通气量

	544
	L
	中心供应氧吸入器
	4级
	（1 ～10）L/min
	台
	150
	参考JJG 913《浮标式氧气吸入器检定规程》
	全项

	545
	L
	呼吸机
	MPE：±15%
	（0～1000）mL/次
	台
	1000
	JJF 1234 《呼吸机校准规范》
	外观；潮气量；通气频率；吸气压力水平；呼气未正压

	546
	L
	注射泵
	MPE：±8%
	（0～200）mL/min
	每道
	200
	JJF 1259《医用注射泵和输液泵校准规范》
	外观；流量示值误差；阻塞报警；报警检查

	547
	L
	输液泵
	MPE：±8%
	（0～200）mL/min
	台
	200
	JJF 1259《医用注射泵和输液泵校准规范》
	外观；流量示值误差；阻塞报警；报警检查

	
548
	
L
	
血液透析机
	
MPE：±5%
	
（13.5～14.5）mS/cm
	
台
	
1200
	
JJF 1353《血液透析装置校准规范》
	外观；透析电导率示值误差；透析液温度示值误差；透析液流量示值误差；透析液pH值示值误差

	549
	L
	汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪
	MPE:±10%
	(95～180)L/s
	台
	1600
	JJF 1385《汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准规范
》
	全项

	550
	L
	水泥负压筛析仪
	尺寸：U=0.05mm；转速：U=3.5r/min；时间U=0.30s；k=2
	尺寸：（1.1～159）
mm；转速：（28～32） r/min；时间：（0～5）
	台
	500
	JC/T728《水泥标准筛和筛析仪》
	全项

	551
	L
	水泥胶砂流动度测定仪
	
质量：U=0.5g；时间U=0.30s；k=2
	质量：（4200～4500） g；时间：（24～26） min
	台
	500
	JC/T958《水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）》
	质量测量；时间测量

	552
	L
	水泥净浆搅拌机
	
转速：U=3.5r/min；时间U=0.30s；k=2
	转速：（57～305）
r/min；时间：（0~ 125）s
	台
	500
	JJG（建材）104《水泥净浆搅拌机》
	转速测量；时间测量

	553
	L
	静浆标准稠度与凝结时间测定仪
	质量：U=0.5g；尺寸U=0.05mm；k=2
	质量：300g；尺寸（39.5～40.5）mm
	台
	500
	JJG（建材）105《净浆标准稠度与凝结时间测定仪》
	全项

	554
	L
	雷氏夹测定仪
	质量：U=0.5g；尺寸U=0.05mm；k=2
	质量：300g；尺寸：（0 ~179）mm
	台
	200
	JJG（建材）110《雷氏夹膨胀测定仪》
	全项

	555
	L
	水泥安定性实验用雷氏夹
	尺寸：U=0.05mm；k=2
	尺寸：（0～151）mm
	个
	50
	JJG(交通)093《雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程》
	全项

	556
	L
	水泥胶砂搅拌机
	
转速：U=3.5r/min；时间U=0.30s；k=2
	转速：（57～305）
r/min；时间：（0~ 125）s
	台
	500
	JJG（建材）123《行星式胶砂搅拌机》
	全项

	557
	L
	水泥胶砂振实台
	时间U=0.30s；k=2
	时间：（58～62）s
	台
	500
	JJG（建材）124《胶砂试体成型振实台》
	时间测量

	558
	L
	压浆高速搅拌机
	转速：U=3.0r/min；k=2
	转速：（0～3000） r/min
	台
	500
	JJG 105《转速表》
	转速测量






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
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	备注

	559
	L
	砂浆搅拌机
	
转速：U=3.0r/min；时间U=0.30s；k=2
	转速：（0～100）
r/min；时间：（0~ 180）s
	台
	500
	JJG 105《转速表》
	转速测量；时间测量

	560
	L
	单卧轴强制式混凝土搅拌机
	
转速：U=3.0r/min；时间U=0.30s；k=2
	转速：（0～100）
r/min；时间：（0~ 180）s
	台
	500
	JJG 105《转速表》
	转速测量；时间测量

	561
	L
	车辙试验机
	最大允许误差：±1%
	（0-1）kN
	台
	500
	JJG 455《工作测力仪》
	力值测量

	562
	L
	抽提仪
	
转速：U=3.0r/min；k=2  时间U=0.30s；k=2
	转速：（0～3000）
r/min时间：（0～180） s
	台
	500
	JJG 105《转速表》
	转速测量；时间测量

	563
	L
	加速磨光机
	
转速：U=3.0r/min；k=2  时间U=0.30s；k=2
	转速：（0～3000）
r/min时间：（0～180） s
	台
	500
	JJG 105《转速表》
	转速测量；时间测量

	564
	L
	乳化沥青湿轮磨耗仪
	转速：U=3.0r/min；k=2  时间U=0.30s；k=2 质量：U=0.5g；k=2
	转速：（0～3000）
r/min时间：（0～180） s  质量：2370g
	台
	500
	JJG 105《转速表》
	转速测量；时间测量

	
565
	
L
	
洛杉矶磨耗试验机
	
转速：U=3.0r/min；k=2  时间U=0.30s；k=2  质
量：U=0.5g；k=2
	转速：（0～3000）
r/min时间：（0～180） s  质量：(400～5000)g
	
台
	
500
	
JJG 105《转速表》
	
转速测量；时间测量

	566
	L
	多功能强度测试仪
	最大允许误差：±2%
	(5-60)kN
	台
	650
	JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》
	力值测量

	567
	L
	粘结力测试仪
	最大允许误差：±2%
	(4-40)kN
	台
	650
	JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》
	力值测量

	568
	L
	摇筛机
	时间U=0.30s；k=2
	时间：（0～180）s
	台
	500
	JJG(交通)108《洛杉矶磨耗试验机检定规程》
	时间测量

	569
	L
	落锤冲击试验机
	长度：U=0.5mm；k=2  质量U=0.5s；k=2
	长度：（0～3000）mm
质量：(500～3000)g
	台
	500
	JJG 145《摆锤式冲击试验机检定规程》
	质量测量；长度测量

	570
	L
	土工布测厚仪（力值部分）
	最大允许误差：±2%
	(5-600)N
	台
	500
	JJG 455《工作测力仪》
	力值测量

	571
	L
	冲刷试验仪
	转速：U=3.0r/min；k=2
	转速：（0～3000） r/min
	台
	500
	JJG 105《转速表》
	转速测量

	572
	L
	砂浆凝结时间测定仪
	最大允许误差：±2%
	(5-300)N
	台
	500
	JJG 455《工作测力仪》
	质量测量；长度测量

	573
	L
	土工布动态穿孔测定仪
	长度：U=0.5mm；k=2  质量U=0.5s；k=2
	长度：（0～2000）mm
质量：(500～2000)g
	台
	501
	JJG（交通） 058《土工击实仪》
	质量测量；长度测量

	574
	L
	冲磨试验仪
	转速：U=3.0r/min；k=2
	转速：（0～3000） r/min
	台
	500
	JJG 105《转速表》
	转速测量

	575
	L
	转速源
	转速：U=3.0r/min；k=2
	转速：（0～100）r/min
	台
	200
	JJG 105《转速表》
	转速测量

	576
	L
	离心机
	转速：U=3.0r/min；k=2
	转速：（0～100）r/min
	台
	200
	JJG 105《转速表》
	转速测量

	577
	L
	负荷轮碾压试验仪
	转速：U=3.0r/min；k=2 质量：U=0.5g；k=2
	转速：（0～3000） r/min 质量：56.5kg
	台
	200
	JJG 105《转速表》
	转速测量；质量测量

	578
	L
	转速表
	介于0.1级-1级之间
	转速：（0～40000） r/min
	个
	250
	JJG 105《转速表》
	转速测量

	579
	L
	摆式摩察系数测定仪
	质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2
	质量：(1500±5)g；尺寸（108±2）mm
	台
	500
	JJG(交通) 053《摆式摩擦系数测定仪检定规程》
	质量测量；长度测量

	580
	L
	马歇尔击实仪()
	质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2
	质量：(4536±9)g；尺寸（457.2±1.5）mm
	台
	500
	JJG(交通）065《沥青混合料马歇尔击实仪》
	质量测量；长度测量

	581
	L
	土工击实仪
	质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2
	质量：4500g；尺寸（450±5）mm
	台
	500
	JJG（交通） 058《土工击实仪》
	质量测量；长度测量

	582
	L
	砂当量试验仪
	
尺寸：U=0.05mm；时间U=0.30s；k=2
	尺寸：（203±1.0）mm
时间：（180±2）次/每
分
	台
	500
	JJG(交通)108 《洛杉矶磨耗试验机检定规程》
	时间测量；长度测量

	583
	L
	路面材料试验仪
	最大允许误差：±1%
	(5-100)kN
	台
	650
	JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》
	力值测量

	584
	L
	冲击试验机
	尺寸：U=1.0mm；k=2 质量：U=0.5g；k=2
	质量：（0-10）kg；尺寸（0-1000）mm
	台
	500
	JJG 145《摆锤式冲击试验机检定规程》
	质量测量；长度测量

	585
	L
	载荷测试仪
	最大允许误差：±1%
	(5-100)kN
	台
	700
	JJG 455《工作测力仪》
	力值测量

	586
	L
	混凝土贯入阻力仪
	最大允许误差：±2%
	(0-1)kN
	台
	700
	JJG 455《工作测力仪》
	力值测量

	587
	L
	固结仪
	最大允许误差：±1%
	(0-30)kN
	台
	350
	JJF 1311《固结仪》
	力值测量

	588
	L
	直剪仪
	最大允许误差：±1%
	(0-30)kN
	台
	350
	JJF 1311《固结仪》
	力值测量

	589
	L
	土壤预压仪
	最大允许误差：±1%
	(0-30)kN
	台
	350
	JJF 1311《固结仪》
	力值测量

	590
	L
	回弹模量测定仪
	最大允许误差：±3%
	(0-3000)N
	台
	500
	JJF 1311《固结仪》
	力值测量

	591
	L
	电杆荷载位移测试仪
	最大允许误差：±2%
	(5-50)kN
	台
	600
	JJG 455《工作测力仪》
	力值测量

	592
	L
	集料软弱颗粒测定仪
	最大允许误差：±2%
	(0-1)kN
	台
	700
	JJG 455《工作测力仪》
	力值测量

	593
	L
	锚杆拉拔仪（锚杆拉力计）
	最大允许误差：±2%
	（0-500）kN
	台
	700
	JJG 621《液压千斤顶》
	全项

	594
	L
	锚索测力计
	最大允许误差：±2%
	（0-1000）kN
	个
	700
	JJG 455《工作测力仪》
	力值测量

	595
	L
	锚索测力计
	最大允许误差：±2%
	100吨以上
	吨
	8/吨
	JJG 456《工作测力仪》
	力值测量

	596
	L
	千斤顶
	A；B级合格
	100吨以下
	个
	700
	JJG 621《液压千斤顶》
	全项

	597
	L
	千斤顶
	A；B级合格
	100吨以上
	吨
	8/吨
	JJG 621《液压千斤顶》
	全项

	598
	L
	平板荷载测试仪
	最大允许误差：±2%
	（0-30）kN
	台
	700
	JJG 621《液压千斤顶》
	全项

	599
	L
	维勃稠度仪
	振幅：U=0.025mm；k=2
	（4-6）mm
	台
	700
	JC/T 245《混凝土试验用振动台》
	全项

	600
	L
	混凝土振动台
	振幅：U=0.025mm；k=2
	（4-6）mm
	台
	700
	JC/T 245-2009《混凝土试验用振动台》
	全项

	601
	L
	表面振实仪
	最大允许误差：±2%
	（1900±10）N
	台
	500
	JJG（交通）088《振动压实成型机》
	力值测量






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
602
	
L
	
压剪试验机
	
最大允许误差：±1%
	10000kN
	台
	6000
	JJG 621《液压千斤顶》 JJG 139《拉力、压力及万能材
料试验机》
	
全项

	
	
	
	
	15000kN
	台
	8000
	
	

	
	
	
	
	5000kN
	台
	4000
	
	

	
	
	
	
	25000kN
	台
	20000
	
	

	603
	L
	管形测力计
	最大允许误差：±2%
	300N以下
	个
	250
	JJG 455《工作测力仪》
	全项

	
	
	
	
	300N以上
	个
	350
	
	全项

	604
	L
	数显回弹仪
	刚度：U=6.8Nm；k=2
	（785±30）Nm
	台
	700
	JJG 817《回弹仪》
	全项

	605
	L
	砂浆回弹仪
	刚度：U=6.8Nm；k=2
	（69±4）Nm
	台
	500
	JJG 817《回弹仪》
	全项

	606
	L
	钢砧
	质量：U=1g；k=2
	（0-30）kg
	台
	500
	JJG 817《回弹仪》
	全项

	607
	L
	重型回弹仪
	刚度：U=6.8Nm；k=2
	（900±50）Nm
	台
	1000
	JJG 817《回弹仪》
	全项

	608
	L
	重型触探仪
	质量：U=50g；k=2
	63.5kg
	台
	300
	JJF 1439《静力触探仪校准规范》
JJF 1439《静力触探仪校准规范》
	全项

	609
	L
	轻型触探仪
	质量：U=5g；k=2
	10kg
	台
	200
	
	全项

	610
	L
	贯入式砂浆强度检测仪
	力值：U=5N；k=2
	（800±8）N
	台
	700
	JJF 1372《贯入式砂浆强度检测仪校准规范》
	全项

	611
	L
	转速超速校验仪
	转速：U=2.0r/min；k=2
	转速：（0～5000） r/min
	台
	500
	JJF 1374《电梯限速器测试仪》
	转速测量

	612
	L
	电梯限速器
	转速：U=2.0r/min；k=2
	转速：（0～5000） r/min
	台
	500
	JJF 1374《电梯限速器测试仪》
	转速测量

	613
	L
	马歇尔稳定度测试仪
	最大允许误差：±1%
	(5-50)kN
	台
	650
	JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》
	全项

	614
	L
	角强度电子试验机
	最大允许误差：±1%
	(5-30)kN
	台
	650
	JJG 139《拉力、压力及万能材料试验机》
	全项

	615
	L
	颗粒强度测定仪
	1级
	(0-300)N
	台
	800
	JJG 455《工作测力仪》
	全项

	616
	L
	扭矩扳子检定仪
	0.3级；0.5级；1级；2级
	（0.1-2700）Nm
	台
	1200
	JJG 797《扭矩扳子检定仪》
	全项

	617
	L
	扭矩仪
	0.3级；0.5级；1级；2级
	（0.1-2700）Nm
	台
	1200
	JJG 797《扭矩扳子检定仪》
	全项

	618
	L
	瓶盖扭矩测试仪
	1级；2级
	(0-50)Nm
	台
	1000
	JJG 797《扭矩扳子检定仪》
	全项

	619
	L
	扭力计
	1级；2级
	(0-50)Nm
	台
	1000
	JJG 797《扭矩扳子检定仪》
	全项

	620
	L
	扭力测试仪
	1级；2级
	(0-50)Nm
	台
	1000
	JJG 797《扭矩扳子检定仪》
	全项

	621
	L
	泥浆密度计
	最大允许误差：±0.01g/cm3
	(0.0-2.0)g/cm3
	台
	200
	JJG 1045《泥浆密度计》
	全项

	622
	L
	泥浆粘度计
	Urel=0.3%
	(15±0.5)s
	台
	200
	JJG（新）21《泥浆粘度计检定规程》
	时间测量

	623
	L
	工程纤维强伸度仪
	1级
	(0-100cN)
	台
	250
	JJG 1036-2008《电子天平》
	质量测量

	624
	L
	卷曲弹性仪
	1级；2级
	(0-50)mg
	台
	200
	JJG 46《扭力天平》
	全项

	625
	L
	界面张力仪
	1级
	(0-600)mN/m
	台
	800
	JJF 1464《界面张力仪校准规范》
	质量测量

	626
	L
	测砖回弹仪
	刚度：U=6.8Nm；k=2
	（261±12）Nm
	台
	500
	JJG 817《回弹仪》
	全项

	627
	L
	高原空盒气压表(计)
	±1.2hPa；±1.5hPa；±2.5hPa；±4.0hPa
	（490～1020）hPa
	台
	730
	JJG 272《空盒气压表和空盒气压计检定规程》
	全项

	628
	L
	平原空盒气压表(计)
	±1.2hPa；±1.5hPa；±2.5hPa；±4.0hPa
	（800～1060）hPa
	台
	730
	JJG 272《空盒气压表和空盒气压计检定规程》
	全项

	629
	L
	活塞式压力真空计（不含专用砝码）
	0.05级
	（-0.1～0.6）MPa
	台
	500
	JJG 236《活塞式压力真空计》
	全项

	630
	L
	活塞式压力真空计专用砝码
	0.05级
	500g及以上
	块
	100
	JJG 236《活塞式压力真空计》；JJG 99《砝码》
	全项

	631
	L
	活塞式压力真空计专用砝码
	0.05级
	500g以下
	块
	75
	JJG 236《活塞式压力真空计》；JJG 99《砝码》
	全项

	632
	L
	灰密测量加速器（干燥箱）
	±5.0℃
	（-60～300）℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	633
	R
	数字温度指示（调节）仪
	0.05级及以下
	（-200～1800）℃
	台
	90
	JJG 617《数字温度指示调节仪》
	全项

	634
	R
	微波水份仪
	最大允许误差：±0.5%
	5g
	台
	1000
	JJG（烟草）29《烟草加工在线水分仪检定规程》
	全项

	635
	R
	微波密度水分仪
	最大允许误差：±0.5%
	5g
	台
	1200
	JJG（烟草）29《烟草加工在线水分仪检定规程》
	全项

	636
	R
	红外水分仪
	最大允许误差：±0.5%
	5g
	台
	1000
	JJG（烟草）29《烟草加工在线水分仪检定规程》
	全项

	637
	R
	标准铂铑10-铂热电偶
	一等
	（300～1300）℃
	支
	460
	JJG 494《高压静电电压表检定规程》；DL/T 973《数字
高压表检定规程》
	全项

	
	
	
	二等
	（300～1300）℃
	支
	410
	
	

	638
	R
	工作铂铑10-铂热电偶
	Ⅰ级
	（300～1300）℃
	支
	360
	JJG 141《工作用贵金属热电偶检定规程》
	全项

	
	
	
	Ⅱ级
	（300～1300）℃
	支
	300
	
	

	639
	R
	标准铂铑30-铂铑6热电偶
	一等
	（1100～1500）℃
	支
	1370
	JJG 167《标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程》
	全项

	
	
	
	二等
	（1100～1500）℃
	支
	910
	
	全项

	640
	R
	工作用铂铑30-铂铑6热电偶
	Ⅱ级Ⅲ级
	（1100～1500）℃
	支
	680
	JJG 141《工作用贵金属热电偶检定规程》
	全项

	641
	R
	工作用镍铬-镍硅热电偶
	Ⅰ级Ⅱ级
	(300～1300)℃
	支
	230
	
	全项

	
642
	
R
	
标准铂电阻温度计
	一等
	0～419.527℃
	支
	910
	
JJG160《标准铂电阻温度计检定规程》
	全项

	
	
	
	一等
	83～273.16K
	支
	910
	
	全项

	
	
	
	二等
	83～273.16K
	支
	820
	
	全项

	
	
	
	二等
	0～419.527℃
	支
	640
	
	全项

	643
	R
	工业铂电阻温度计
	A级
	-200～850℃
	支
	230
	JJG 22《工业铂；铜热电阻检定规程》
	全项

	
	
	
	B级
	-200～850℃
	支
	180
	
	全项

	644
	R
	热敏电阻仪（半导体点温计）
	工作用
	（-60～300）℃
	点
	50
	JJF 1379《热敏电阻仪校准规范》
	示值误差

	645
	R
	标准水银温度计
	标准
	-30～300℃
	点
	110
	JJG 161《标准水银温度计检定规程》
	全项

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	647
	R
	精密玻璃液体温度计
	0.1；0.2分度
	-60～600℃
	点
	30
	JJG 130《工作用玻璃液体温度计检定规程》
	全项

	648
	R
	贝克曼温度计
	工作用
	-20～125℃
	支
	420
	JJG 114《贝克曼温度计检定规程》
	全项

	649
	R
	石油产品用温度计
	工作用
	-60～600℃
	点
	65
	JJG 130《工作用玻璃液体温度计检定规程》
	全项

	650
	R
	压力式温度计
	1.0～5.0级
	-80～800℃
	点
	75
	JJG 310《压力式温度计检定规程》
	全项

	651
	R
	双金属温度计
	1.0～2.5级
	-80～600℃
	点
	75
	JJG 226《双金属温度计检定规程》
	全项






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	652
	R
	电接点玻璃温度计
	±0.1℃及以下
	-60～300℃
	点
	20
	JJG 131《电接点玻璃液体温度计检定规程》
	全项

	653
	R
	数字温度计
	±0.1℃及以下
	-60～300℃
	台
	270
	JJF(滇）03《数字温度计校准规范》
	示值误差

	654
	R
	数字温度指示仪
	（0 .2～0.5）℃
	-50～+50℃
	台
	630
	JJG 617《 数字温度指示调节仪》
	全项

	655
	R
	自动平衡指示调节仪
	0.5级及以下
	（0～1800）℃
	台
	200
	JJG 74 《工业过程测量记录仪》
	全项

	656
	R
	模拟式温度指示调节仪
	1.0级及以下
	（-200～1800）℃
	台
	90
	JJG 951 《模拟式温度指示调节仪》
	全项

	657
	R
	动圈温度仪表
	0.5级及以下
	（0～1800）℃
	台
	120
	JJG 186《动圈式温度指示；指示位式调剂仪表》
	全项

	658
	R
	湿度计(表)
	±(5～7)%RH
	（30%~98）RH
	台
	180
	JJG 205《机械式温湿度计检定规程》
	全项

	659
	R
	温度变送器（带传感器）
	0.2级；0.5级
	-60～600℃
	台
	380
	JJF 1183《温度变送器校准规范》
	测量误差；绝缘电阻

	660
	R
	普通玻璃液体温度计
	0.5分度以上
	-60～+300℃
	点
	20
	JJG 130《工作用玻璃液体温度计检定规程》
	全项

	661
	R
	指针式温湿度计
	工作用
	(-10～50)℃； (30~
95）％RH
	台
	350
	JJG 205 《机械式温湿度计检定规程》
	全项

	662
	R
	电阻炉温度控制器
	1.0级及以下
	(0～1800)℃;
	台
	200
	JJG 617《数字温度指示调节仪检定规程》
	全项

	663
	R
	多功能热工过程校验仪（双通道）
	0.05级及以下
	(-200～1800)℃;
	台
	1140
	JJF 1309《温度校准仪校准规范》
	外观检查；示值误差；输出误差；激励电流检查

	664
	R
	多功能热工过程校验仪（又名：温度
校准仪）
	0.05级及以下
	(-200～1800)℃;
	台（包括一通
道；一分度
号）
	570
	JJF 1309《温度校准仪校准规范》
	外观检查；示值误差；输出误差；激励电流检查

	665
	R
	数字温湿度计
	±(2～5)%RH
	(30～95）％RH
	台
	350
	JJF(滇）02《数字温湿度计校准规范》
	示值误差

	666
	R
	便携式温度计校验炉（槽）
	工作用
	(-200～600)℃
	台
	3000（带参数调整）
	JJF(滇）01《便携式温度校验炉校准规范》
	示值误差；温度波动；温度均匀
性

	
	
	
	
	
	台
	1500（不带参数调整）
	
	

	667
	R
	标准恒温槽
	±0.02℃
	(-60～300)℃
	台
	3000（含1个温度校准点）；每加一个校
准点加收1500
	JJF 1030《标准恒温槽技术性能测试规范》
	波动性；均匀性

	668
	R
	热电偶检定炉
	±2℃
	（300～1000）℃
	台
	3000
	JJF 1184《热电偶检定炉温度场测试技术规范》
	波动性；均匀性

	669
	R
	温湿度变送器
	±(2～5)%RH
	(10～95）％RH
	台
	550
	JJF 1076《湿度传感器校准规范》 JJG 205《机械式温湿度计检定规程》   JJF（滇）02《数字温湿度计校准规范
》
	示值误差

	670
	R
	恒温箱
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	800元一温度点；每多一温度点加收400
元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	
671
	
R
	
恒温恒湿箱
	
±1.0℃/±2%RH
	(0～50)℃； (0~
100）％RH
	
台
	1200元一温度一湿度测量点；每多一测
量点加收400元
	
JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性；
湿度波动性

	672
	R
	恒温水浴锅
	±1.0℃
	(室温～100)℃
	点
	500
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	
673
	
R
	
薄膜烘箱（沥青老化烘箱）
	U=1.0s
U=0.3℃
U=0.06mm
U=1.0ml/min
U=0.1r/min
	(0～1)h
(161～165)℃
(0～200)mm
(3000～5000)ml/min
(4～16)r/min
	
台
	
时间；温度；长度；转速；四项参数
1000   时间；温度；长度；转速；流量
五项参数1200
	
JJG(交通) 056《沥青老化烘箱检定规程》
	时间
温度
长度
流量
转速

	
674
	
R
	
软化点仪
	U=0.3℃
U=0.06mm
U=0.01mm
U=0.02g
U=5ml
U=0.14℃/min
	(0～300)℃
(5～30)mm
(9.4～9.6)mm
(2～5)g
(700～1000)ml
(4～6)℃/min
	
台
	
1000
	
JJG (交通）057《沥青软化点仪检定规程》
	温度
长度
质量
容积
升温速率

	675
	R
	热封仪
	±1.0℃
	室温～300℃;
0.05MPa～0.7MPa
	台
	500
	JJF(滇）03《数字温度计校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	676
	R
	流量积算仪
	1.0级
	(-60～1000)℃
	台
	500
	JJG 951《模拟式温度指示调节仪检定规程》
	温度偏差

	677
	R
	车辙试验仪
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	678
	R
	冲击试验低温槽
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	800元一温度点；每多一温度点加收400
元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	679
	R
	冻融试验机
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	2000
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	680
	R
	热力灭菌设备（小型）
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	1000[体积小于1m³（不含）；三探头]
	JJF 1308《医用热力灭菌设备温度计校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	681
	R
	热力灭菌设备（大型）
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	4000[体积大于1m³；多探头]
	JJF 1308《医用热力灭菌设备温度计校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	
682
	
R
	
水泥安定性试验用沸煮箱
	U=0.7mm
U=0.06mm
U=0.5W
U=0.5℃
U=1.0s
	(0～500)mm
(0～150)mm
(900～4400)W
(0～300)℃
(0～1)h
	
台
	
500
	
JJG(建材) 109《水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 》
	长度功率温度时间

	683
	R
	箱体类温度场
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	个
	800元一温度点；每多一温度点加收400元；每多半小时加收400元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	
684
	
R
	
温湿度场
	
±1.0℃/±2%RH
	(0～50)℃； (0~
100）％RH
	
个
	1200元一温度一湿度测量点；每多一测
量点加收400元；每多半小时加收400元
。（一温度点；一湿度点；九测量探
头；半小时平衡时间）
	
JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性；
湿度波动性






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
685
	
R
	
温湿度场
	±1.0℃/±2%RH
	(0～50)℃； (0~
100）％RH
	
个
	1600元一温度一湿度测量点；每多一测
量点加收400元；每多半小时加收400元
。（一温度点；一湿度点；十五测量探
头；半小时平衡时间）
	
JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性；
湿度波动性

	686
	R
	温度数据采集仪
	MPE:±(0.1～5.0)℃
	(-60～500)℃;
	台
	270（每通道）
	JJF 1366《温度数据采集仪校准规范》
	示值误差

	687
	R
	硫化仪
	±1.0℃
	（室温～200）℃
	台
	500
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	688
	R
	门尼粘度计温度传感器
	±1.0℃
	（室温～200）℃
	台
	500
	JJF(滇）03《数字温度计校准规范》
	温度偏差

	689
	R
	自动沥青混合料拌和机
	±5.0℃
	163℃
	台
	500
	JJF(滇）03《数字温度计校准规范》
	温度偏差

	
690
	
R
	
沥青含量分析仪（高温炉）
	U=2.0℃
U=0.02g
U=1.0s
U=0.7mm
	(0～950)℃
(50～3100)g
(0～1)h
(0～500)mm
	
台
	
1200
	
JJG(交通) 072《燃烧法沥青含量测试仪检定规程 》
	温度
质量
时间
长度

	691
	R
	石油沥青蜡含量试验器
	±1.0℃
	-20℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	692
	R
	沥青恩格拉粘度计（沥青标准粘度试
验器）
	±1.0℃
	（20～30）℃
	台
	500
	JJF(滇）03《数字温度计校准规范》
	温度偏差

	693
	R
	沥青运动粘度测定仪
	±1.0℃
	60℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	694
	R
	温度一体化测温系统（温度传感器；
温度变送器）
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	430每探头；增加一个温度测量点加收90
元
	JJF(滇）03《数字温度计校准规范》
	温度偏差

	695
	R
	COD消解仪
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	500
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	696
	R
	PCR仪
	±0.5℃
	（5～95）℃
	台
	4000
	JJF 1527《聚合酶链反应分析仪校准规范》
	温度偏差

	697
	R
	高温电阻炉温场校准
	±18.0℃
	（100～1200）℃
	台
	1000
	JJF 1376《箱式电阻炉校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	698
	R
	工作用辐射温度计
	1.0级以下
	（室温～1500）℃
	台
	1050（每增加一温度点；收费增加200）
	JJG 856 《工作用辐射温度计检定规程 》
	全项

	699
	R
	红外热像仪
	1.0级以下
	（室温～1500）℃
	台
	1500 （每一量程收费1050）
	JJF 1187《热像仪校准规范》
	外观检测；示值误差；测温一致
性

	
700
	
R
	
养护箱
	
±1.0℃/±2%RH
	(0～50)℃； (0~
100）％RH
	
台
	
1200
	
JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性；
湿度波动性

	
701
	
R
	
养护室
	
±2.0℃/±3%RH
	(0～50)℃； (0~
100）％RH
	
台
	
1600
	
JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性；
湿度波动性

	702
	R
	快速养护箱
	±1.0℃
	(室温～100)℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	703
	R
	碱骨料养护箱
	±1.0℃
	(室温～100)℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	704
	R
	盐雾试验箱
	±1.0℃
	(室温～100)℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	705
	R
	恒温水箱
	±1.0℃
	(室温～100)℃
	台
	500
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	706
	R
	低温箱(槽）
	±1.0℃
	(-60～100)℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	707
	R
	老化箱
	±1.0℃
	(0～300)℃
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	

708
	

R
	

沥青延伸度仪
	U=0.3℃
U=0.4mm
U=0.1mm
U=1.0s
Urel=1.2% U=0.1μm
	(0～27)℃
(0～2000)mm
(5～77)mm
(0～1)h
(8～55)mm/min (0.05～0.5)μm
	

台
	

2000
	

JJG(交通)023《沥青延度试验仪检定规程 》
	温度
长度
时间
速度粗糙度

	709
	R
	高低温试验箱
	±1.0℃
	(-60～300)℃
	台
	800
	JJF 1106《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	
710
	
R
	
混凝土干缩试验箱
	
±1.0℃/±2%RH
	(0～50)℃； (0~
100）％RH
	
台
	
1200
	
JJF 1106《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动性；
湿度波动性

	711
	R
	真空干燥箱
	±1.0℃
	(室温～300)℃
	台
	800
	JJF 1106《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	712
	R
	红外筛检仪
	±0.4℃
	（22～42）℃
	台
	2170
	JJF 1107 《测量人体温度的红外温度计校准规范》
	外观检查；实验室误差；警示温
度测量误差

	713
	R
	红外耳温计
	±（0.2～0.3）℃
	（35.0～42）℃
	台
	1050
	JJF 1107 《测量人体温度的红外温度计校准规范》
	外观检查；实验室误差；警示温
度测量误差

	714
	R
	红外体表温度计
	±0.3℃
	（22.0～40）℃
	台
	1050
	JJF 1107 《测量人体温度的红外温度计校准规范》
	外观检查；实验室误差；警示温
度测量误差

	715
	R
	数显恒温式电砂浴
	±5.0℃
	(室温～300)℃
	台
	500
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	716
	R
	沥青针入度仪
	±1.0℃
	(室温～100)℃
	台
	500
	JJF 1102《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	717
	R
	车辙成型机
	±5.0℃
	(室温～300)℃
	台
	500
	JJF(滇）03《数字温度计校准规范》
	温度偏差

	718
	R
	消毒供应中心大型灭菌器
	±1.0℃
	(室温～300)℃
	台
	5000
	《大型蒸汽灭菌器技术要求》
	温度偏差；温度均匀性；温度波
动性

	719
	R
	热源仪
	±0.2℃
	±1.0℃
	台
	每通道（每支传感器）180元＋显示表90
元
	JJF(滇）03《数字温度计校准规范》
	温度偏差

	720
	R
	温湿度一体探头
	±0.5℃;±5.0%RH
	温度（-5～50）℃湿度：（10
~95）％RH
	个
	550
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	未开展此项目

	721
	R
	高精密水银温度计
	MPE：±0.1℃以上
	(0～50)℃
	点
	110
	JJG 130《工作用玻璃液体温度计检定规程》
	全项

	722
	R
	浮标式氧气吸入器
	2.5级；   4级
	（0 ～10）MPa；
（1 ～10）L/min；
	台
	200
	JJG 913《浮标式氧气吸入器》
	全项

	723
	S
	非金属超声检测仪
	声时：U=0.5μs；k=2
	声时：（0～100）μs
	台
	800
	JJG 990《声波检测仪》
	声时误差

	724
	S
	锚杆质量检测仪
	声时：U=0.5μs；k=2
	声时：（0～100）μs
	台
	800
	JJG 990《声波检测仪》
	声时误差

	725
	S
	噪声统计分析仪
	声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2)
	频率：10Hz～20kHz
	台
	400
	JJG 778《噪声统计分析仪》
	全项

	726
	S
	个人声暴露计
	声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2)
	频率：10Hz～20kHz
	台
	400
	JJG 188《声级计》
	全项

	727
	S
	个体噪音计
	声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2)
	频率：10Hz～20kHz
	台
	400
	JJG 188《声级计》
	全项

	728
	S
	噪声频谱分析仪
	声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2)
	频率：10Hz～20kHz
	台
	400
	JJG 778《噪声统计分析仪》
	全项

	
729
	
S
	
声校准器
	声压级：MPE：±0.40dB
频率：MPE：± 1.7%
总失真+噪声：MPE：±3.0%
	声压级：94.0dB/114.0dB频率：10Hz~20kHz
总失真+噪声：
94.0dB/114.0dB
	
台
	
380
	
JJG 176 《声校准器》
	
全项

	730
	S
	声级计
	声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2)
	频率：10Hz～20kHz
	台
	400
	JJG 188《 声级计》
	全项

	731
	S
	标准噪声源
	声压级：U=0.4dB～1.0dB(k=2)
	频率：10Hz～20kHz
	台
	300
	JJG 277《标准噪声源》
	全项

	732
	S
	滤波器
	0级；1级
	频率：10Hz～20kHz
	台
	200
	JJG 449《倍频程和1-3倍频程滤波器》
	全项

	733
	S
	仿真耳
	标准
	频率：10Hz～20kHz
	台
	700
	JJG 389《仿真耳》
	全项

	734
	S
	仿真乳突
	标准
	频率：10Hz～20kHz
	台
	530
	JJG 798  《标准仿真乳突》
	全项

	735
	S
	听力计
	1～5型
	频率：10Hz～20kHz
	台
	790
	JJG 991《 阻抗听力计》 JJG 388 《测听设备纯音听力
计》
	全项

	736
	S
	测量放大器
	1型；2型
	频率：10Hz～20kHz
	台
	330
	JJG 338 《 电荷放大器》
	频率响应

	737
	S
	超声功率源
	瓦级；毫瓦级
	频率：10Hz～20kHz
	台
	880
	GB/T 14368《声学标准超声功率源》
	全项

	738
	S
	超声功率计
	瓦级；毫瓦级
	频率：10Hz～20kHz
	台
	500
	JJG 448《瓦级超声功率计检定规程》
	全项

	
739
	
S
	
超声探伤仪
	衰减器衰减误差： ±1dB/12dB
	频率范围：（0.41- 15.0）MHz
衰减范围：大于60dB
	
台
	
450
	
JJG 746《超声探伤仪检定规程》
	
全项

	740
	S
	医用超声源
	MPE：±20%
	(1～100) mW
	台
	630
	JJG 639《医用超声诊断仪超声源》检定规程
	全项

	741
	W
	波导噪声发生器
	±(0.3～0.5)dB
	0～20dB
	台
	500
	JJG 320波导噪声发生器
	全项

	742
	W
	热噪声源
	±0.3dB
	0～30dB
	台
	700
	JJG 320波导噪声发生器
	声音计权

	743
	W
	噪声系数测试仪
	0.2dB (k=2)
	0～30dB
	台
	1230
	JJF 1460《噪声系数分析仪》
	声音计权

	
	
	
	
	
	台
	1050
	
	

	744
	W
	杂音机
	0.2dB
	200Hz～20kHz；+10～- 80dB
	台
	530
	JJG 483《杂音计》
	声音计权

	745
	W
	高频电压标准
	±(1%～3%)
	30MHz～1GHz
	座
	700
	JJG 318 《DO-2型高频电压校准装置检定规程》
	全项

	746
	W
	低频电压校准装置
	±(0.005%～0.1%)
	10Hz～1MHz  0.25~
100V
	台
	1140
	JJG 782《低频电子电压表检定规程》
	全项

	747
	W
	低频交直流转换标准
	±(0.01%～0.5%)
	10Hz～1MHz  0.25~
300V
	台
	700
	JJG 725《 晶体管直流和低频参数测试仪检定规程》
	全项

	748
	W
	精密交流电压校准源
	±(0.02%～3%)
	10Hz～1MHz
	台
	1820
	JJG 410 《精密交流电压校准源检定规程》
	全项

	
	
	
	
	1mV～100V
	
	
	
	

	749
	W
	接收机
	±(0.5～1)dB
	50kHz～450MHz
	台
	880
	GJB 6564《 全球定位系统（gps）接收机检定规程》
	全项

	
	
	
	±(0.5～1)dB
	0.1MHz～18GHz
	台
	2100
	
	

	750
	W
	高频信号发生器
	±1 dB
	0.1～1000MHz
	台
	700
	JJG 173 《信号发生器检定规程》
	全项

	751
	W
	低频信号发生器
	10%
	20Hz～200kHz
	台
	500
	JJG 173 《信号发生器检定规程》
	

	752
	W
	失真度检定装置
	±(1%～10%)
	5Hz～200kHz
	台
	900
	JJG 802 《失真度仪检定装置检定规程》
	全项

	753
	W
	音频分析仪
	1%
	20～200kHz
	台
	800
	JJF 1395《音频分析仪校准规范》
	全项

	754
	W
	失真度测量仪
	±(5%～10%)
	2Hz～100kHz
	台
	350
	JJG 251《失真度测量仪检定规程》
	全项

	755
	W
	超低失真测量仪
	±(5%～20%)
	10Hz～100kHz
	台
	460
	JJG 251《失真度测量仪检定规程》
	全项

	756
	W
	高频Q表
	±(7%～15%)
	Q:5～1000  C:25~ 470pF
	台
	350
	JJF 1073《高频Q表校准规范》
	全项

	
757
	
W
	
示波器校准仪
	T: 0.01%  V:0.5%
	S06等200V；250ps
	台
	420
	JJG 278 《示波器校准仪检定规程》；  JJG 262 《 模
拟示波器检定规程》
	
全项

	
	
	
	T: 0.01%  V:0.5%
	S03等200V；1ns
	台
	280
	
	

	
	
	
	0.05% 1´10-8
	200V；150ps
300ps(单通道)
	台
	1470
	
	

	
758
	
W
	
示波器
	±3%  二通道
	DC～100MHz
	台
	400
	
JJF 1057-1998数字存储示波器校准规范
	
全项

	
	
	
	±3%  二通道
	100～300MHz
	台
	400
	
	

	
	
	
	±3%  二通道
	300～1000MHz
	台
	420
	
	

	
	
	
	±3%
	5mV～20V 1000MHz以下
	台
	420
	
	

	759
	
W
	函数发生器
	5%
	1Hz～2MHz； 0～20V(峰
-峰)
	台
	350
	JJG 840 《函数发生器》
	全项

	
	
	
	5%～0.1%
	DC～20MHz
	台
	560
	
	






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	760
	W
	数字示波器
	2%；0.01%
	DC～500MHz
	台
	900
	JJF 1057-1998数字存储示波器校准规范
	全项

	
	
	
	0.50%
	1000MHz
	台
	1830
	
	

	761
	W
	脉冲信号发生器
	10%  tr:5ns
	50MHz
	台
	680
	JJG 490 《脉冲信号发生器检定规程》
	全项

	
	
	
	±1%  tr:200ps
	500MHz
	台
	1370
	
	

	762
	W
	选频电平表
	0.2dB
	200Hz～300MHz   +20~
-120dB
	台
	630
	JJG 777《选频电平表检定规程》
	全项

	763
	W
	电子电压表
	0.50%
	DC～100kHz
	台
	550
	JJG 250《电子电压表检定规程》
	全项

	
	
	
	1 %～2.5 %
	0.3mV～300V
	台
	690
	
	

	764
	W
	频谱仪
	2dB
	>10GHz  RBW≥10档
	台
	1000
	JJF1396《频谱分析仪校准规范》
	全项

	
	
	
	2dB
	<10GHz
	台
	1000
	
	

	765
	W
	心脑电图机检定仪
	±1%
	0.05～200Hz；8μV~
30V
	台
	820
	JJG 749 《心、脑电图机检定仪检定规程》
	全项

	767
	W
	电平振荡器
	0.2dB
	200Hz～30MHz；  +10dB
~-60dB
	台
	680
	JJG 374 《电平振荡器检定规程》
	全项

	768
	W
	任意波形发生器
	±(3%～10%)
	10Hz～100MHz
	台
	700
	JJG 840  《函数发生器》
	全项

	769
	W
	无线通信测试仪
	±(1～1.8) dB
	200kHz～1000MHz
	台
	1230
	JJF 1443《LTE数字移动通信综合测试仪校准规范》
	全项

	770
	W
	数字无线通信测试仪
	±(1～1.8) dB
	800～1900MHz
	台
	1580
	
	

	771
	W
	通信信号分析仪
	±2%
	5～500mV； 20GHz带宽
	台
	1050
	JJG 834《动态信号分析仪检定规程》
	全项

	772
	W
	介质损耗仪
	ξ:1%；tgδ:10%
	1MHz
	台
	530
	JJG 1126 《高压介质损耗因数测试仪检定规程》
	全项

	773
	W
	选频介质损耗仪
	0.01%
	10～10000pF
	台
	1580
	
	

	
774
	
W
	
波形记录仪
	
3.0级
	±(5mV～200V)；50Ω:
±(5mV～5V)；±(5mV~
200V)； 50Ω:±(5mV
~5V)；5mV～5V(0.1Hz
~3.2GHz)；0.5ns~
50s；150ps
	
台
	
900
	
JJF 1057《数字存储示波器校准规范》
	
全项

	775
	W
	心电图机
	幅度MPE：±5%
频率MPE：±10%
	(0.05～5)mV；(0.05~ 100)Hz
	台
	420
	JJG 543《心电图机检定规程》   JJG 1041《数字心电图
机检定规程》
	全项

	776
	W
	心电监护仪
	MPE：±5%
	8μV～30V
	台
	420
	JJG 760《心电监护仪检定规程》
	全项

	777
	W
	多参数监护仪（无创血压；血氧饱和
度）
	MPE：±5%
	（0.5~300）mv
	台
	600
	JJG（滇）05《多参数监护仪检定规程》
	全项

	778
	DL
	医用CT扫描仪
	MPE：±20%
	（1~1000）mGy
	台
	2050
	JJG 1026《医用诊断螺旋计算机断层摄影（CT）X射线辐
射源》
	全项

	779
	DL
	电子加速器
	MPE：±3%
	(0.1～19.99)Gy
	台
	4200
	JJG 589《医用电子加速器辐射源》
	全项

	780
	DL
	医用诊断X辐射源
	MPE：±10%
	(1~1000)mGy
	台
	1050
	JJG 744《医用诊断X射线辐射源》
	全项

	
781
	
DL
	
骨密度仪
	单光子骨密度仪骨密度重复性<3%；骨横径和骨矿
含量MPE: ±4%
双能X射线光子骨密度仪骨密度重复性<3%；骨横
径和骨矿含量MPE: ±10%
	骨横径(0.8～1.6)cm；骨密度（0.5～1.5）
g/cm2；
骨矿含量(0.3～2.0)
g/cm
	
台
	
1100
	
JJG 1050《 X；γ射线骨密度仪》
	
准备建标

	782
	DL
	医用诊断数字减影血管造影（DSA)系
统X射线辐射源
	5%
	(1~1000)mGy
	套
	1800
	JJG 1067《医用诊断数字减影血管造影（DSA)系统X射线
辐射源》
	全项

	
	
	
	
	
	
	
	
	全项

	783
	DL
	医用数字摄影（CR\DR)系统X射线辐射
源
	5%
	(1~1000)mGy
	套
	1500
	JJG 1078《医用数字摄影（CR\DR)系统X射线辐射源》
	全项

	784
	SP
	铯原子频标
	1´10-12
	5MHz
	台
	4550
	JJG 492 《铯原子频率标准检定规程》
	全项

	785
	SP
	铷原子频率标准
	1´10-10
	1 MHz；5 MHz；10MHz
	台
	2800
	JJG 292 《铷原子频率标准检定规程 》
	全项

	786
	SP
	高稳定晶体振荡器
	1´10-9
	1 MHz；5 MHz；10MHz
	台
	1460
	JJG 180  《电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程》
	全项

	787
	SP
	石英晶体振荡器
	1´10-8
	1 MHz；5 MHz；10MHz
	台
	1270
	JJG 181 《石英晶体频率标准检定规程》
	全项

	788
	SP
	频率合成器
	1´10-10
	18GHz
	台
	1750
	JJG 502 《频率合成器检定规程》
	全项

	
	
	
	1´10-8
	10kHz～1GHz
	台
	1750
	
	

	789
	SP
	频标比对器
	10-9～10-12 /1s
	1 MHz；5 MHz；10MHz
	台
	1050
	JJG 545  《频标比对器检定规程》
	全项

	790
	SP
	比相仪
	1.6´10-12/d
	10kHz～5MHz
	台
	700
	JJG 433  《比相仪检定规程》
	全项

	791
	SP
	通用电子计数器
	10-7～10-9
	DC～1000MHz
	台
	2280
	JJG 349《通用计数器检定规程》
	全项

	792
	SP
	时间间隔计数器
	1´10-9
	1ns～1000s
	台
	1370
	JJG 953 《精密时间间隔测量仪检定规程》
	全项

	793
	SP
	标准石英钟
	1´10-10
	5MHz； 10-12ps
	台
	390
	JJG (轻工) 82《石英钟表校检仪检定规程》
	全项

	794
	SP
	电子表校表仪
	1´10-7
	-200s/d～200s/月
	台
	550
	
	

	795
	SP
	时间检定仪
	1´10-8
	0.1ms～104s
	台
	550
	JJG 601 《时间检定仪检定规程》
	全项

	796
	SP
	电子毫秒仪
	1´10-7
	0.1ms～10s
	台
	450
	JJG 601 《时间检定仪检定规程》
	全项

	797
	SP
	机械秒表
	0.01s
	1s～30min
	块
	130
	JJG 237《秒表检定规程》
	全项

	798
	SP
	电子秒表
	1´10-4
	1ms～600s
	台
	130
	JJG 237《秒表检定规程》
	全项

	
	
	
	1´10-6
	0.01s～1d
	台
	100
	
	

	799
	SP
	电子计时器
	1s
	单机电话计时计费器
	台
	130
	JJG 107《电子收费计时器》检定规程
	全项

	800
	SP
	电话计时计费装置
	1s
	交换机电话计时计费装
置
	门
	10
	JJG 107《电子收费计时器》检定规程
	全项

	801
	SP
	时间间隔发生器
	1´10-9
	1ns～10s
	台
	1370
	JJG 723 《时间间隔发生器检定规程》
	全项

	802
	SP
	GPS接收机(授时)
	1×10-11～1×10-12
	1MHz；5MHz；10MHz
	套
	2800
	GJB 6564《 全球定位系统(GPS)接收机检定规程》
	全项

	803
	SP
	数字式频率计
	10-8 以下
	10Hz～1MHz
	台
	700
	JJG 603《频率表检定规程》
	全项

	
	
	
	10-9 以上
	1MHz～1GHz
	台
	1370
	
	






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	804
	SP
	铷原子频率标准装置
	10-8～10-9
	1MHz～1GHz；
	台
	840
	JJG 292 《铷原子频率标准检定规程》
	全项

	
	
	
	
	0.01ns～10s
	
	
	
	

	805
	SP
	石英挂钟或石英定（计）时器
	10-10
	5MHz；10-10ps
	台
	270
	JJG 237《秒表检定规程》
	全项

	806
	SP
	动弹仪
	10-8
	10Hz～1MHz
	台
	700
	JJG 603《频率表检定规程》
	频率

	807
	SP
	转速表
	10-8
	10Hz～1MHz
	台
	700
	JJG 349《通用计数器检定规程》
	频率

	808
	SP
	振弦读数仪（测频仪）
	10-10
	40～5000Hz
	台
	700
	JJG 180《电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程》
	频率

	809
	SP
	数字式转速表
	10-10
	40～5000Hz
	台
	700
	JJG 349《通用计数器检定规程》
	频率

	810
	SP
	时间间隔测量
	1×10-9
	0.1s～5400s
	台
	270
	JJG 953 精密时间间隔测量仪检定规程
	时间间隔

	811
	SP
	高压开关测试仪
	0.1ms
	0～10000ms
	台
	1000
	JJG 1120《高压开关动作特性测试仪》
	合闸时间；分闸时间；弹跳时间

	812
	WH
	酸度计检定仪
	0.0006级
	0～2V
	台
	680
	JJG 919 《pH计检定仪检定规程》
	全项

	

813
	

WH
	

汽车排放气体测试仪
	

00级 0级  I级  II级
	HC: (0～9999)×10-6
CO: (0.00～16.00)×
10-2  CO2:(0.0～18.0)
×10-2   NO:(0～5000)
×10-6   O2:(0.0~
25.0)×10-2
	

台
	

1630
	

JJG 688《汽车排放气体测试仪》
	

全项

	814
	WH
	酒精探测器
	MPE:±0.025mg/L（小于0.2mg/L）；±0.04mg/L
（0.2～0.4）mg/L；±10%（大于0.4mg/L)
	（0～2.0）mg/L
	台
	820
	JJG 657《呼出气体酒精含量探测器》
	全项

	815
	WH
	透射式烟度计
	MPE:±2%
	(0.1-99.9)%
	台
	630
	JJG 976《透射式烟度计》
	CNAS通过光吸收比的示值误差

	816
	WH
	酸度计
	(0.2～0.001)级
	pH：0.000～14.000
电位:（-2000.00~ 2000.00）mV
	台
	260
	JJG 119《实验室PH(酸度)计量检定规程》
	全项

	817
	WH
	浊度计
	±10%
	400NTU
	台
	460
	JJG 880《浊度计检定规程》
	浊度

	
818
	
WH
	
离子计
	0.1级；0.01级
	pX:（0～14）
电位:（-2000.00~
2000.00）mV
	台
	410
	
JJG 757 《实验室离子计检定规程》
	
全项

	
	
	
	0.001级
	pX:（0～14）
电位:（-2000.00~
2000.00）mV
	台
	600
	
	

	819
	WH
	可见分光光度计
	波长：（可见）U=0.4nm；k=2；
（紫外）U=0.2nm；k=2；
透射比：（可见）Urel=0.4%；k=2；
（紫外）Urel=0.9%；k=2；
	
波长：（190～900）nm
透射比：（5～70）%
	台
	770
	JJG 178《紫外、可见、近红外分光光度计》
	
全项目

	
820
	
WH
	单光束紫外可见分光光度计
	
	
	台
	650
	
JJG 178《紫外、可见、近红外分光光度计》
	

	
	
	双光束紫外可见分光光度计
	
	
	台
	1000
	
	

	821
	WH
	原子吸收分光光度计
	Cu:Urel=1%；k=2
	(0.00～5.00）μg/mL
	台
	1050
	JJG 694《原子吸收分光光度计》
	全项目

	
	
	
	Cd:Urel=2%；k=2
	(0.00～5.00)ng/mL
	
	
	
	

	822
	WH
	非色散原子荧光光度计
	As:U=ug/mL；k=2
	As:（0.0～1000）ug/mL
	台
	680
	JJG 939《原子荧光光度计》
	全项目

	
	
	
	Sb:Urel=1%；k=2
	Sb:（0.0～100）ug/mL
	
	
	
	

	
823
	
WH
	
火焰光度计
	检出限:
K:U=0.001mmol/L
Na:U=0.002mmol/L
	K:（0.004～0.20）
mmol/L
	
台
	
360
	
JJG 630《火焰光度计检定规程》
	
浓度

	
	
	
	
	Na:（0.004～1.00）
mmol/L
	
	
	
	

	824
	WH
	旋转粘度计
	1%～5%
	(2～2×104)mPa ·s
	转子
	360
	JJG 1002《旋转黏度计检定规程》
	粘度系数

	
	
	恩氏粘度计
	2%
	（50～52）s
	支
	260
	JJG 742《恩氏粘度计检定规程》
	时间

	
	
	流出杯粘度计
	5%
	（30～100）s
	支
	330
	JJG 743《流出杯式粘度计检定规程》
	时间

	825
	WH
	毛细管粘度计（标准器）
	标准
	（1～105）mm2/s
	支
	1830
	JJG 154《标准毛细血管黏度计检定规程》
	暂未开展

	
	
	毛细管粘度计（工作）
	工作
	（0.0017～17）mm2/s
	支
	260
	JJG 155《工作毛细管黏度计检定规程》
	粘度计常数

	826
	WH
	（氧弹）热量计
	0.50%
	(1500～15000)J/K
	台
	410
	JJG 672《氧弹热量计检定规程》
	热值

	827
	WH
	旋光仪及旋光糖量计
	旋光度：U=0.003º；k=2
	旋光度：-45°~+45°
	台
	590
	JJG 536《旋光仪及旋光糖量计》
	全项目

	
	
	
	糖度：U=0.009ºZ；k=2
	糖度：-105°Z～+105°
Z
	
	
	
	

	828
	WH
	粉尘采样器
	2.5级
	（0.5～130）mg/ m3
	台
	130
	JJG 520《粉尘采样器检定规程》
	流量值

	829
	WH
	烟尘浓度测定仪
	2.50%
	（6～60）L/min
	台
	360
	JJG 680 《烟尘采样器检定规程》
	流量值

	

830
	

WH
	

ICP光谱仪
	Mn元素检出限：U=0.003mg/L；k=2。
Ni元素检出限：U=0.01mg/L；k=2。
Zn元素检出限：U=0.001mg/L；k=2。
Cr元素检出限：U=0.002mg/L；k=2。
Cu元素检出限：U=0.003mg/L；k=2。
Ba元素检出限：U=0.003mg/L；k=2。
	Zn：≤0.003mg/L
Ni：≤0.01mg/L
Mn：≤0.002mg/L
Cr：≤0.007mg/L
Cu：≤0.007mg/L
Ba：≤0.001mg/L
	

台
	

2280
	

JJG 768《发射光谱仪》
	
波长示值误差和重复性；最小光谱带；检出限；重复性；稳定性

	
831
	
WH
	
液相色谱仪
	
流量MPE±2%  温度MPE±1℃  定性RSD≤1.5% 定
量RSD≤3.0%
	流量（0.1～10.0）
Ml/min 柱箱温度（0~
100）℃  紫外-可见
光；二极管阵列；荧光
示差折光率检测器定
性；定量重复性
	
台
	
1790
	
JJG 705《液相色谱仪检定规程》
	
全项






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	832
	WH
	气相色谱仪
	灵敏度：≥800mV.mL/mg  检测限：≤0.5ng/s检测限：≤5pg/mL   检测限：≤0.5ng/s（硫） ≤0.1ng/s（磷）  检测限：≤5pg/s（氮）   ≤
	热导；火焰离子化；电
子俘获；火焰光度；氮
磷检测器
	台
	1580
	JJG 700《气相色谱仪检定规程》
	全项

	833
	WH
	测汞仪
	检出限
吸收型：Urel=24%
	吸收型：≤1.0ng
荧光型：≤0.1ng
	台
	360
	JJG 548《测汞仪检定规程》
	检出限

	834
	WH
	示波极谱
	检出限：U=0.006mg/L
	Cd(Ⅱ) :≤20μg/L
	台
	910
	JJG 748《示波极谱仪检定规程》
	浓度；线性

	835
	WH
	电导仪
	0.12%
	（5×10 -2～1×104）μ S/cm
	台
	750
	JJG 376《电导率仪检定规程》
	全项

	836
	WH
	电导率仪
	0.2%～5%
	（5×10  -2～1×104）
μS/cm
	台
	340
	JJG 376《电导率仪检定规程》
	全项

	837
	WH
	毛细管法熔点测定仪
	熔点:U=0.26℃
	(51～286)℃
	台
	260
	JJG 701《熔点测定仪检定规程》
	熔点

	838
	WH
	甲烷测报仪
	MPE；±5%FS
	（0～100）%LEL
	台
	590
	JJG 693《可燃气体检测报警器检定规程》
	全项

	839
	WH
	可燃气体检测报警器
	MPE；±5%FS
	（0～100）%LEL
	台
	590
	JJG 693《可燃气体检测报警器检定规程》
	全项

	840
	WH
	硫化氢气体检测报警器
	MPE；±5%FS
	（0～1000）×10-6 μ mol/mol
	台
	860
	JJG 695《硫化氢气体检测仪检定规程》
	全项

	841
	WH
	一氧化碳气体检测报警器
	MPE；±10%
	（0～2000）×10-6 μ mol/mol
	台
	680
	JJG 915《一氧化碳检测报警器检定规程》
	全项

	842
	WH
	CO；CO2红外气体分析仪
	MPE；±5%FS
	(0～10)% （两种气）
	种
	680
	JJG 635《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程
》
	示值误差

	843
	WH
	烟气分析仪
	MPE；±5%FS
	（0～30）%
	起价
	1140（2组分起收；每增加一组分增收
500）
	JJG 968《烟气分析仪检定规程》
	示值误差

	844
	WH
	电化学氧测定仪
	MPE；±3%FS
	（0～30）%
	台
	460
	JJG 365《电化学氧测定仪检定规程》
	全项

	845
	WH
	定碳定硫分析仪
	C:U=(0.001～0.004）%
	C:(0.001～3.2) %
	台
	340
	JJG 395《定碳定硫分析仪检定规程》
	碳硫含量

	
	
	
	S:U=(0.002～0.008）%
	S:(0.001～0.320) %
	
	
	
	

	846
	WH
	二氧化硫气体检测报警器
	MPE；±5%FS
	（0～500）×10-6 μ mol/mol
	台
	520
	JJG 551《二氧化硫气体检测仪检定规程》
	全项

	

847
	

WH
	

水质综合分析仪
	pH
	电计：U=0.01
仪器：U=0.02
	电计：pH:(0～14)
仪器：pH:(4.0～9.2)
	

台
	

1500
	
JJG 119《实验室pH(酸度)计检定规程》 ；JJG 376《电导率仪检定规程》； JJG 880《浊度计检定规程》；
JJG 291《溶解氧测定仪检定规程》
	

pH；溶解氧；电导率；浊度

	
	
	
	
电导
	Urel=0.11%FS
Urel=0.40%
	电子单元：(0.05~
20000)µS /cm
仪器：（120～1410)µ
S/cm
	
	
	
	

	
	
	
	溶解氧
	U=0.2mg/L
	(6～13)mg/L
	
	
	
	

	
	
	
	浊度
	Urel=3.8%
	(10～50)NTU
	
	
	
	

	848
	
WH
	自动电位滴定仪
	电位：U=0.01%FS
浓度：Urel=0.4%
	电位：(-2000～2000)mV
浓度：
(NaOH:HCl):0.1mol/L
容量：(0.5～100)mL
	台
	1560
	JJG 814《自动电位滴定仪检定规程》
	电位

	849
	WH
	化学耗氧量测定仪
	5%
	（10～1000）mg/L
	台
	590
	JJG 975《化学需氧量（COD）测定仪检定规程》
	需氧量

	850
	WH
	生物化学需氧量测定仪
	5%
	（0～700）mg/L
	台
	770
	JJG 824 《生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程》
	需氧量

	851
	WH
	酶标分析仪
	吸光度：U=0.01；k=2
波长：U=1.1nm；k=2
	吸光度：0.2；0.5；
1.0；1.5
波长：（400～650）nm
	台
	890
	JJG 861《酶标分析仪》
	全项目

	852
	WH
	总有机碳分析仪
	示值误差：±（4～5）%重复性：3%
	有机碳/无机碳：（0~ 1000）mg/L
	台
	310
	JJG 821《总有机碳分析仪检定规程》
	浓度

	853
	WH
	氧化锆氧分析仪
	MPE；±5%FS
	（0～100）%
	台
	1590
	JJG 535《氧化锆氧分析器检定规程》
	示值误差

	854
	WH
	元素分析仪
	不分等级
	元素分析仪；定氮仪
	台
	360
	JJF 1321《元素分析仪校准规范》
	含量

	855
	WH
	手持糖量（含量）计及手持折射仪
	手持糖量计示值误差测量结果的不确定度为：
	糖度：（10～50）%
	台
	290
	JJG 820《手持糖量（含量）计及手持折射仪》
	示值误差

	
	
	
	手持折射仪示值误差测量结果的不确定度为：
	折射率：1.33～1.52
	
	
	
	

	
856
	
WH
	
傅里叶变换红外光谱仪
	
波数示值误差校准结果的测量不确定度为：
U=0.67cm-1； k=2
	
（400～4000）cm-1
	
台
	
360
	
JJF 1319《傅里叶变换红外光谱仪校准规范》
	波数示值误差；波数重复性；透
射比重复性；分辨力；本底光谱
能量分布；100%线的平直度；噪
声

	857
	WH
	波长色散X射线荧光光谱仪
	U=0.2kcps
	Cu：99.9% Al：99.9%
	台
	960
	JJG 810《波长色散X射线荧光光谱仪》
	计数率

	858
	WH
	木材水分仪
	1%～5%
	6%～28%
	台
	460
	JJG 986《木材含水率测量仪检定规程》
	含水率

	859
	WH
	溶解氧测定仪
	0.5mg/L
	（0～20）mg/L
	台
	1120
	JJG 291《覆膜电极溶解氧测定仪检定规程》
	溶解氧浓度

	
860
	

WH
	
离子色谱仪
	检出限
电导检测器：Urel=5.2%
紫外可见检测器：Urel=5.2%
电化学检测器:Urel=4.8%
	电导检测器Li+；Cl-： ≤0.02μg/mL
	
台
	
1180
	
JJG 823《离子色谱仪检定规程》
	
最小检测浓度

	
	
	
	
	紫外可见检测器NO-2： ≤0.02μg/ mL
	
	
	
	

	
	
	
	
	电化学检测器I-： ≤0.02μg/mL
	
	
	
	

	861
	WH
	余氯测定仪
	游离余氯： Urel=3.4%总余氯：Urel=2.6%
	游离余氯：(0~ 2.0)mg/L
总余氯：(0～2.0)mg/L
	台
	1340
	JJF 1609《余氯测定仪校准规范》
	全项

	862
	WH
	顺磁式氧分析器
	MPE；±5%FS
	（0～100）%
	台
	1590
	JJG 662 《顺磁式氧分析器检定规程》
	示值误差

	863
	WH
	常用玻璃量器
	A；B
	量瓶 ；移液管 ；滴定
管 ；
	台
	98
	JJG 196《常用玻璃量器检定规程》
	全项

	
	
	
	
	量杯 ；量筒
	
	
	
	

	864
	WH
	气体采样器（转子型）
	（2～6）级
	(0.1～100)L/min
	路（通道）
	200
	JJG 956 《大气采样器》 JJG 520 《粉尘采样器》 JJG
1196 《烟气采样器检定规程》
	流量值






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	865
	WH
	气体采样器（差压型）
	（2～6）级
	(0.1～100)L/min
	路（通道）
	350
	JJG 956 《大气采样器》 JJG 520 《粉尘采样器》 JJG
1196 《烟气采样器检定规程》
	流量值

	866
	WH
	臭氧气体分析仪
	MPE；±12%FS
	（0～1）×10-6 μ mol/mol
	台
	1500
	JJG 1077《臭氧分析仪》
	示值误差；重复性；响应时间

	867
	WH
	甲醛气体检测仪
	MPE；±10%
	（0～1.5×10-6）μ mol/mol
	台
	1500
	JJG 1022《甲醛气体检测仪》
	全项

	868
	WH
	激光条码检测仪
	
	缺陷度；可译码度；最
低反射率；最高反射率
测量误差
	台
	1000
	GB/26228.1《信息技术 自动识别与数据采集技术条码检
测仪一致性规范第1部分： 一维条码》
	缺陷度；可译码度；最低反射率；最高反射率

	869
	WH
	黑白密度计
	U=0. 01；k=2（D≤2.0）
Urel=0.6%；k=2（2.0＜D≤4.0）
	0～5
	台
	800
	JJG 920《漫透射视觉密度计检定规程》
	零点漂移；重复性；示值误差

	870
	WH
	水中油浓度测定仪
	Urel=1.0%；k=2
	（0～1000）mg/L
	台
	850
	JJG 950《水中油分浓度分析已检定规程》
	浓度值

	871
	WH
	石油闪点仪
	开口：U=11℃
闭口：U=5.6℃
	开口：（115～232）℃
闭口：（60～160）℃
	台
	2000
	JJF 1384《开口/闭口闪点测定仪校准规范》
	闪点

	872
	WH
	煤质工业自动分析仪
	MPE；±5%
	（0～100）%
	台
	1400
	GB/T212《煤的工业分析方法》
	灰分；挥发分；水分；全硫

	
873
	
WH
	
吸烟机
	抽吸持续时间： U=0.018s(k=2)
抽吸容量： U=0.2mL(k=2)
抽吸频率： U=0.20s(k=2)
环境气流速度： U=52mm/s(k=2)
	环境气流速度：（0~ 200）mm/s
抽吸频率：(0～60.00)s
抽吸容量：(0～35)ml
抽吸持续时间：(0~
2.00)s
	
台
	
2800
	
JJG（烟草）13《常规分析用吸烟机检定规程》
	
环境气流速度；抽吸频率；抽吸容量；抽吸持续时间

	




874
	




WH
	




连续流动分析仪
	总糖：U=0.90%（k=2）
总氮：U=0.08%（k=2）
总植物碱：U=0.09%(k=2)
氯：U=0.03%（k=2）
	氯：（0～0.61）%
总植物碱：（0～2.29
（%
总氮：（0～2.08（%
总糖：（0～21.20）%
	




通道
	




1700
	
JJG（烟草）11《连续流动分析仪检定规程》
	
氯；总植物碱；总氮；总糖

	
	
	
	氰化物：U=0.0003mg/L（k=2）
硫化物：U=0.0007mg/L（k=2）
氨氮：U=0.006mg/L(k=2)
六价铬：U=0.0006mg/L（k=2） 水中挥发酚： U=0.0003mg/L（k=2）阴离子： U=0.008mg/L （k=2） 总磷：U=0.0015mg/L(k=2) 总氮：
U=0.006mg/L(k=2)
	氰化物：（0～0.1）
mg/L
硫化物：（0～1）mg/L
氨氮：（0～5）mg/L
六价铬：（0～1）mg/L
水中挥发酚：（0~
0.1）mg/L  阴离子表面
活性剂：（0～5）mg/L
总磷：（0～5）mg/L 总氮：（0～5）mg/L
	
	
	


JJF 1568《分光光度法流动分析仪校准规范》
	


全项

	875
	WH
	烟草用CO分析仪
	MPE；±10%
	（0～5）%
	台
	1100
	参照JJG 915《一氧化碳检测报警器》
	示值误差；重复性；响应时间

	876
	WH
	工作环境CO2监测报警仪
	MPE；±5%FS
	(0～10)%
	台
	1700
	参照JJG 635《一氧化碳；二氧化碳红外气体分析器检定
规程》
	示值误差；重复性；响应时间

	
877
	
WH
	
烟草填充仪
	示值误差测量结果不确定度： U=0.022mm；（k=2)
	测量筒底面与施力侧头
测量面的平行度：
（0~20）mm
示值误差（5~30）mm
	
台
	
550
	
JJF 1281《烟草填充值测定仪校准规范》
	测量筒底面与施力侧头测量面的平行度；示值误差

	878
	WH
	端部落丝量测量仪
	转速：U=0.3r/min（k=2)
时间：U=0.03s（k=2)
内壁尺寸：U=0.03mm (k=2)
	转速：（0~60）r/min
时间：（0~120）s
内壁尺寸：（0~140）mm
	台
	600
	JJG（烟草）22.2《卷烟端部落丝测试仪检定规程-旋转箱
法》
	转速；时间；内壁尺寸

	879
	WH
	压降测量仪
	U=2.88Pa；k=2.
	（98～350)Pa
	台
	550
	JJG（烟草）02《卷烟吸阻和滤棒压降测试仪检定规程》
	线性误差

	880
	WH
	圆周测定仪
	U=0.013mm；k=2.
	（15～30)mm
	台
	400
	JJG（烟草）03《卷烟/滤棒圆周仪检定规程》
	长度

	

881
	

WH
	

卷烟用综合测试台
	重量：U=0.9mg；(k=2)  圆周：U=0.013mm；
(k=2) 吸阻：U=1.3%；(k=2)   通风率：
U=2.2%；(k=2)  长度：U=0.02mm；(k=2) 硬度
（位移测量）：U=0.02mm；(k=2)
	 (
圆
吸
通
长
硬
)重量：（0～3)g周：（15～30)mm阻：（98～350)Pa风率：(10～90)%度：(50～150)mm
度（位移测量）：Φ(5
~9)mm
	

台
	

5600
	
JJG（烟草）01《卷烟和滤棒物理性能综合测试台检定规
程》
	
重量；圆周；吸阻；通风率；长
度：；硬度（位移测量）

	882
	WH
	烟支含末率测定仪
	U=0.03s(k=2)
	192次/分
	台
	850
	JJG（烟草）05《卷烟含末率测定仪检定规程》
	频率/时间

	883
	WH
	振动分选筛
	测量结果的不确定度：
频率：U=1.2r/min(k=2)
	（0～1000）r/min
	台
	550
	JJG（烟草）23.1《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程
第1部分：多层振动筛分器》
	频率；时间

	884
	WH
	硬度和变形测量仪
	硬度（位移测量）：U=0.02mm；(k=2)
	硬度（位移测量）：Φ (5～9)mm
	台
	850
	JJG(烟草)01《卷烟和虑棒物理性能综合测试台》
	硬度（位移测量）

	885
	WH
	冲击式叶含梗振动仪
	测量结果的不确定度：   打叶装置(转速）：
U=1.2r/min；(k=2)
	（0～1000）r/min
	台
	550
	JJG(烟草)23.3《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第
3部分：叶中含梗测定仪》
	转速；喂料时间

	886
	WH
	叶中含梗率测定机
	测量结果的不确定度：   打叶装置(转速）：
U=1.2r/min；(k=2)
	（0～1000）r/min
	台
	550
	JJG（烟草）23.3《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程
第3部分：叶中含梗测定仪》
	转速；喂料时间

	887
	WH
	叶片振动分选机
	测量结果的不确定度：振动频率：
U=1.2r/min(k=2)
	（0～1000）r/min
	台
	550
	JJG（烟草）23.2《打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程
第2部分：叶片振动分选机》
	振动频率；振幅；喂料时间

	888
	WH
	烟支滤嘴棒智能长度仪
	长度：U=0.02mm；(k=2)
	长度：(50～150)mm
	台
	250
	JJG（烟草）01《卷烟和滤棒物理性能中和测试台检定规
程》
	长度

	889
	WH
	瓶顶分液器
	1%～8%
	（5～5000）mL
	台
	700
	JJG 646《移液器检定规程》
	容量

	890
	WH
	雾度计
	雾度示值误差的不确定度为： U(Hd)=0.31；
(k=2)；
	透射比：（0.7～0.9)τ雾度：（1～30)Hd
	台
	1100
	JJF 1303《雾度计校准规范》
	透射比；雾度






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	891
	WH
	剧毒气体检测报警器（PH3；ASH3；
HF；HCL；CL2等）
	MPE；±10%
	（0～10×10-6)μ mol/mol
	台
	2800
	参照JJF 1433《氯气报警仪》
	示值误差；重复性；响应时间

	892
	WH
	专用玻璃量器
	容量示值误差不确定度U=(0.03～0.07)mL；k=2
	(10～100)ML
	支
	200
	JJG 10《专用玻璃量器检定规程》
	容量

	893
	WH
	洁净空间验证
	
	洁净度；照度；噪声；
温湿度；风速；最小静
压差检测
	M2
	2500（超出20M2；每平方米加收40元）
	GB 50333《医院洁净手术部建筑技术规范》；GB 50346 《生物安全实验室建筑技术规范》；GB50073《洁净厂房
设计规范》
	洁净度；照度；噪声；温湿度；
风速；最小静压差

	894
	WH
	澄明度检测仪
	Urel=11%；k=2
	（100～5000）lx
	台
	280
	JJF 1287《澄明度检测仪校准规范》
	照度

	
895
	
WH
	
崩解度测定仪
	温度误差测量结果不确定度为:  U=0.22℃;
k=2.
吊篮往返频率误差测量结果不确定度
为:Urel=3.1%； k=2.
定时器的计时误差测量结果不确定度为：
	温度：（0～50）℃
吊篮移动距离：(0~ 200)mm
吊篮往返频率：（0~ 60）s
	
台
	
600
	
10-2010《中华人民共和国药典（2010版）》
	
温度误差；吊篮移动距离；吊篮上下往返频率；定时器计时误差

	896
	WH
	三用紫外线分析仪
	254nm波长测量不确定度： U=22.6μW/cm2；k=2；
365nm波长测量不确定度： U=21.4μW/cm2；k=2；
	254nm：50～500(μ
w/cm2）；365nm:50~
500  (μw/cm2）
	台
	400
	JJG 879《紫外辐射照度计检定规程》
	紫外照度

	897
	WH
	卡尔费休水份测定仪
	Urel=1.4%；k=2
	10μg
	台
	800
	JJG 1044《卡尔.费休库伦法微量水分测定仪检定规程》
	水含量

	
898
	
WH
	
尘埃粒子计数器
	Urel=30%
	流量（2.83～100）
L/min   粒子（1000~
100000）个
	
台
	
1400
	
JJF 1190《尘埃粒子计数器校准规范》
	
0.5μm粒子浓度示值误差

	899
	WH
	纯水机
	原水：U=12μs/cm；k=2 纯水：U=0.02μs/cm；
	(0~500)μs/cm
	台
	1200
	YB/JZ-LH-02 -2015《纯水机校准规范》
	电导率

	900
	WH
	台式糖度计
	示值误差测量结果的不确定度为： U=0.24%； k=2
	糖度：（10～50）%
	台
	400
	JJG 820《手持糖量（含量）计及手持折射仪检定规程》
	糖度示值误差

	
901
	
WH
	
气质联用仪
	EI：Urel=6.7%
正CI：Urel=6.1%
负CI：Urel=5.3%
	EI（八氟萘）S/N:≥ 10:1
CI（八氟萘）S/N:≥ 100:1
	
台
	
820
	
JJF 1164《气相色谱-质谱联用仪》
	
质量数

	902
	WH
	液质联用仪
	Urel=3.3%
	利血平:≥10:1
	台
	1790
	JJF 1317《液相色谱-质谱联用仪》
	时间 ；离子丰度 ；质量数

	
903
	
WH
	
ICP-MS
	检出限测量结果的扩展不确定度：
UBe=1.0ng•L-1；k=2；
UIn=0.8ng•L-1；k=2；
UBi=0.6ng•L-1；k=2；
	Be:≤10μg/L
In:≤10μg/L
Bi:≤10μg/L
	
台
	
2280
	
JJF 1159《ICP-MS校准规范》
	背景噪声；灵敏度；检出限；氧化物离子产率；质量稳定性；分辨率；短期稳定性；长期稳定性

	904
	WH
	液体颗粒物计数器
	水介质：粒径MPE:±10%；颗粒计数MPE:±20% 油
介质：颗粒计数MPE:±20%
	水介质：（5～110）μm
油介质：（1～50）μm
	台
	2180
	JJG 1061《液体颗粒计数器》
	全项

	905
	WH
	激光粒度分析仪
	Urel=5.7%
	（4～110）μm
	台
	5100
	JJF 1211《激光粒度分析仪》
	粒径

	906
	WH
	标准光源箱
	Urel=10%；k=2
	（0～6500）lx
	台
	280
	JJG 245《光照度计》
	照度

	907
	WH
	一氧化氮；二氧化氮检测报警器
	MPE；±5%FS
	（0～2000×10-6）μ mol/mol
	种
	680
	参照JJG 915《一氧化碳气体检测报警器》
	示值误差

	908
	WH
	氨气报警器
	MPE；±10%
	（0～1000×10-6）μ mol/mol
	台
	590
	JJG 1105《氨气检测仪》
	全项

	909
	WH
	VOC分析仪
	MPE；±5%FS
	（0～1）%
	台
	590
	JJF 1172《挥发性有机气体光粒子化检查仪》
	示值误差

	910
	WH
	六氟化硫检测报警仪
	MPE；±10%
	（0～1000×10-6）μ mol/mol
	台
	860
	JJF 1263《六氟化硫检测报警仪》
	全项

	
911
	
WH
	
洁净工作台
	
	检漏；洁净度（只检测
粒径为0.5μm；5μm粒
子）；风速；噪声；照
明
	
台
	
1600
	
JG/T19《层流洁净工作台检验标准》
	检漏；洁净度（只检测粒径为0.5 μm；5μm粒子）；风速；噪声；照明

	



912
	



WH
	



生物安全柜
	1、尘埃粒子数：U=36%,k=2；
2、风速：U=0.03m/s,k=2；
3、照度:U=92.6lx，k=2；
4、噪声：U=dB，k=2。
	1、尘埃粒子数：0.5μ m，5μm；
2、风速：（0～20） m/s；
3、照度：（0.1~ 200000）lx；
4、噪声：（0～100） dB；
	

台
	

1600
	

JJF1815《II级生物安全柜校准规范》， YY0569《II级生物安全柜》
	
洁净度洁净度（只检测粒径为0.5 μm；5μm粒子）；下降气流流
速；流入气流流速；噪声；照度；气流模式

	
	
	
	流量：Urel=0.26,k=2  转速：MPE:±500 r/min
	流量：100L/min   转速28000 r/min
	台
	2000
	JJF1815《II级生物安全柜校准规范》， YY0569《II级生物安全柜》
	人员、产品和交叉污染保护

	
	
	
	U=12μg/L； k=2
	泄漏率：（0～100）%
	台
	1200
	JJF1815《II级生物安全柜校准规范》， YY0569《II级生物安全柜》
	高效过滤器检漏

	
913
	

WH
	
血细胞分析仪
	RBC:±6%
	RBC:(2.5～6.5)×1012个/L
	
台
	
470
	
（标物原因；准备建标）
	全项

	
	
	
	WBC:±10%
	WBC:(2～14)×109个/L
	
	
	
	全项

	
	
	
	HGB:±15%  PLT:±7%
	HGB:50～200g/L；
PLT:(88.0～440.0)×
109个/L
	
	
	
	全项

	914
	WH
	半自动生化分析仪
	0.005A
	吸光度：0.00～2.00
	台
	700
	JJG 464《半自动生化分析仪检定规程》
	全项

	915
	WH
	全自动生化分析仪
	7%
	波长：340～700nm
	台
	940
	参照JJG 464《半自动生化分析仪检定规程》
	全项

	916
	WH
	水分测定仪
	一级；二级
	6%～30%
	台
	550
	JJG 658《烘干法水分测定仪》
	全部






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	917
	WH
	粮食水分仪
	0.2%～2%
	8%～22%
	台
	640
	JJG 658《烘干法水分测定仪》
	质量部分

	

918
	

WH
	

尿液分析仪
	pH：U=0.02；k=2；
尿蛋白：U=6%；k=2；
尿糖：U=6%；k=2；
比重：U=0.003；k=2
	pH:5.0～8.0；
尿蛋白：（0～3.0）
g/L；
尿糖：（0～56）
mmol/L；
比重：1.000～1.030
	

台
	

360
	

JJF 1129 《尿液分析仪校准规范》
	

试运行；准备建标

	919
	WH
	温湿度传感器
	1%RH～3%RH
	5%RH～95%RH
	台
	550
	JJF 1076《湿度传感器校准规程》
	示值误差

	920
	ZY
	气压高度表
	工作用
	（300～1100）hPa
	台
	730
	JJG 272《空盒气压表和空盒气压计检定规程》
	外观检查；示值误差

	921
	ZY
	矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪
	±8Pa(±0.015% CH4）
	（0～10000）Pa
	台
	530
	JJG 540《工作用液体压力计》
	外观检查；示值误差

	922
	ZY
	标准信号发生器
	0.003
	2.02～32.32
	台
	1440
	JJG 173《信号发生器检定规程》
	全项

	923
	ZY
	车速表校验台
	MPE:±3%
	(0～120)km/h
	台
	480
	JJG 909《滚筒式车速表检验台检定规程》
	全项

	924
	ZY
	汽车底盘测功机
	1%
	0～160kW；0~30kN ·m
	台
	1250
	JJF 1221《汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范》
	CNAS通过扭力和车速的示值误差

	925
	ZY
	汽车制动踏板力计
	MPE:±5%
	（100～1000）N
	支
	250
	JJF 1169《汽车制动操纵力计校准规范》
	力的示值误差；重复性

	926
	ZY
	汽车转向力－转向角检测仪
	MPE:±3%
	转向力：（100～500）N
转向力距：（20～100） Nm
	台
	300
	JJF 1196《汽车制动操纵力计校准规范》
	力矩的示值误差；重复性

	927
	ZY
	电子式单纤维强力机
	最大允许误差：±1%
	0～100
	台
	330
	JJG 455《工作测力仪》
	力值部分

	928
	ZY
	电子式单纱强力机
	最大允许误差：±1%
	0～500
	台
	360
	JJG 455《工作测力仪》
	力值部分

	929
	ZY
	标准测力杠杆
	最大允许误差：±1%
	100～2500
	台
	410
	JJG 455《工作测力仪》
	力值部分

	930
	ZY
	便携式制动性能测试仪
	MPE:±2%
	（-90°~+90°)  (- 9.80～+9.80）m/s2
	台
	400
	JJF1168《便携式制动性能测试仪校准规范》
	减速度值（静态部分）的示值误差；重复性；鉴别力阈

	931
	ZY
	DEM6轻便三杯风向风速表
	MPE:±(0.5m/s+0.02*标准风速）
	（0.05～30）m/s
	台
	550
	JJG 431 《轻便三杯风向风速表检定规程》
	全项

	932
	ZY
	轻便磁感应风向风速表
	MPE:±(0.5m/s+0.05*指示风速）
	（0.05～30）m/s
	台
	410
	JJG 515《轻便磁感风向风速表检定规程》
	全项

	933
	ZY
	热球式风速仪
	2%～10%
	（0.05～30）m/s
	台
	410
	JJG 431《轻便三杯风向风速表检定规程》
	全项

	



934
	




NY
	



工业锅炉热工测试
	
	额定蒸发量≤ 1t/h
	台
	10000
	


GB/T 15317《燃煤工业锅炉节能监测》   GB/T 10180《
工业锅炉热工性能试验规程》   GB/T 212《煤的工业分
析方法》 GB/T 214《煤中全硫的测定方法》  GB/T 213
《煤的发热量测定方法》  GB/T 219《煤灰熔融性的测定
方法》  GB/T 30733 《煤中碳氢氮的测定 仪器法》
	



全项

	
	
	
	
	1t/h＜额定蒸发量≤ 2t/h
	台
	15000
	
	

	
	
	
	
	2t/h＜额定蒸发量≤ 4t/h
	台
	20000
	
	

	
	
	
	
	4t/h＜额定蒸发量≤
6t/h
	台
	30000
	
	

	
	
	
	
	6t/h＜额定蒸发量≤ 10t/h
	台
	50000
	
	

	
	
	
	
	10t/h＜额定蒸发量≤ 15t/h
	台
	55000
	
	

	
	
	
	
	15t/h＜额定蒸发量≤ 25t/h
	台
	60000
	
	

	
	
	
	
	额定蒸发量＞ 25t/h
	台
	80000
	
	

	
935
	
NY
	
空气压缩机组及供气系统节能监测
	
	额定功率≤ 100kW
	台
	3000
	
GB/T 16665《空气压缩机组及供气系统节能监测 》
	
全项

	
	
	
	
	100kW＜额定功率≤ 250kW
	台
	5000
	
	

	
	
	
	
	250kW＜额定功率≤ 500kW
	台
	7000
	
	

	
	
	
	
	额定功率＞ 500kW
	台
	8000
	
	

	


936
	


NY
	


泵类及液体输送系统节能监测
	
	输出口径≤ 250mm
	台
	3400
	


GB/T 16666《泵类及液体输送系统节能监测方法》
	


全项

	
	
	
	
	250mm＜输出口径≤ 400mm
	台
	3750
	
	

	
	
	
	
	400mm＜输出口径≤ 600mm
	台
	4100
	
	

	
	
	
	
	600mm＜输出口径≤ 1000mm
	台
	5150
	
	

	
	
	
	
	1000mm＜输出口径≤
1400mm
	台
	6200
	
	

	
	
	
	
	输出口径＞ 1400mm
	台
	7600
	
	

	
937
	

NY
	
风机机组与管网系统节能监测
	
	额定功率≤ 100kW
	台
	3500
	
GB/T 15913《风机机组与管网系统节能监测》
	
全项

	
	
	
	
	100kW＜额定功率≤ 250kW
	台
	5500
	
	

	
	
	
	
	250kW＜额定功率≤ 500kW
	台
	6500
	
	

	
	
	
	
	额定功率＞ 500kW
	台
	8500
	
	

	
938
	
NY
	
企业供配电系统节能监测
	
	连续性生产
	单元
	12000
	
GB/T 16664《企业供配电系统节能监测方法》
	
全项

	
	
	
	
	三班制生产
	单元
	10000
	
	

	
	
	
	
	二班制生产
	单元
	8000
	
	

	
	
	
	
	一班制生产
	单元
	5000
	
	

	
939
	
NY
	
电能质量
	
	连续性生产
	单元
	12000
	GB/T 12325《电能质量 供电电压偏差》 GB/T 14549-
1993《电能质量 公用电网谐波》
	
全项

	
	
	
	
	三班制生产
	单元
	10000
	
	

	
	
	
	
	二班制生产
	单元
	8000
	
	






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
	
	
	
	一班制生产
	单元
	5000
	
	

	
940
	
NY
	
三相异步电动机节能监测
	
	额定功率≤ 100kW
	台
	3000
	
GB/T 12497《三相异步电动机经济运行》
	
全项

	
	
	
	
	100kW＜额定功率≤ 250kW
	台
	4500
	
	

	
	
	
	
	250kW＜额定功率≤ 500kW
	台
	5000
	
	

	
	
	
	
	额定功率＞ 500kW
	台
	6000
	
	

	








941
	









NY
	








水量平衡测试
	
	单位年取水量（0.36- 1）万m3
	个
	12000
	








GB/T 12452《企业水平衡测试通则》
	








全项

	
	
	
	
	单位年取水量（1-3）万
m3
	个
	24000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（3-4）万
m3
	个
	32000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（4-5）万
m3
	个
	40000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（5-10）
万m3
	个
	48000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（10-20）
万m3
	个
	55000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（20-30）
万m3
	个
	69000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（30-50）
万m3
	个
	87000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（50-80）
万m3
	个
	102000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（80- 120）万m3
	个
	137000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（120- 200）万m3
	个
	168000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量（200- 300）万m3
	个
	190000
	
	

	
	
	
	
	单位年取水量＞300万m3
	个
	230000
	
	

	




942
	




NY
	




煤质分析
	
	全水分煤样制备
	件
	30
	


GB 474 《煤样的制备方法》   GB/T 213 《煤的发热量
测定方法》   GB/T 211 《煤中全水分的测定方法》
GB/T 214 《煤中全硫的测定方法》  GB/T 30733 《煤中
碳氢氮的测定 仪器法》  GB/T 212- 《煤的工业分析方
法》 GB/T 483《煤碳分析试验方法一般规定》 GB/T 219
《煤灰熔融性的测定方法》
	




全项

	
	
	
	
	一般分析煤样制备
	件
	50
	
	

	
	
	
	
	全水分
	项
	160
	
	

	
	
	
	
	工业分析水分
	项
	150
	
	

	
	
	
	
	工业分析灰分
	项
	160
	
	

	
	
	
	
	工业分析挥发分
	项
	160
	
	

	
	
	
	
	固定碳的计算
	项
	20
	
	

	
	
	
	
	全硫
	项
	180
	
	

	
	
	
	
	发热量
	项
	300
	
	

	
	
	
	
	碳
	项
	150
	
	

	
	
	
	
	氢
	项
	150
	
	

	
	
	
	
	氮
	项
	150
	
	

	
	
	
	
	灰融熔性
	项
	550
	
	

	




943
	




NY
	




固体生物质燃料化验分析
	
	全水分试样制备
	件
	50
	
GB/T 30726《固体生物质燃料灰熔性测定方法》	GB/T 28731《固体生物质燃料工业分析方法》 GB/T 30727《固体生物质燃料发热量测定方法》
GB/T 28733《固体生物质燃料全水分测试方法》 GB/T 28732《固体生物质燃料全硫测定方法》
	




全项

	
	
	
	
	一般分析试样制备
	件
	60
	
	

	
	
	
	
	全水分
	项
	230
	
	

	
	
	
	
	工业分析水分
	项
	220
	
	

	
	
	
	
	工业分析灰分
	项
	230
	
	

	
	
	
	
	工业分析挥发分
	项
	220
	
	

	
	
	
	
	固定碳的计算
	项
	20
	
	

	
	
	
	
	全硫
	项
	280
	
	

	
	
	
	
	发热量
	项
	500
	
	

	
	
	
	
	碳
	项
	240
	
	

	
	
	
	
	氢
	项
	240
	
	

	
	
	
	
	氮
	项
	240
	
	

	
	
	
	
	灰融熔性
	项
	700
	
	

	



944
	



NY
	


水泥回转窑热平衡与热效率测定和计
算
	
	物料量
	项
	



50000
	



JC/T 733 《水泥回转窑热平衡测定方法》
	



全项

	
	
	
	
	物料成份及燃料发热量
	项
	
	
	

	
	
	
	
	物料温度
	项
	
	
	

	
	
	
	
	气体温度
	项
	
	
	

	
	
	
	
	气体压力
	项
	
	
	

	
	
	
	
	气体成份
	项
	
	
	

	
	
	
	
	气体含湿量
	项
	
	
	

	
	
	
	
	气体流量
	项
	
	
	

	
	
	
	
	气体含尘浓度
	项
	
	
	

	
	
	
	
	表面散热量
	项
	
	
	

	
	
	
	
	用水量
	项
	
	
	






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
945
	
NY
	
光源检测
	
	光通量
	项
	1000
	GB/T 15043《白炽灯泡光电参数的测量方法》   QB/T
3580 《高压钠灯光电参数的测量方法》   GB/T 13434《
放电灯（荧光灯除外）特性测量方法》 GB/T 5702 《光
源显色性评价方法》   GB/T 3977《颜色的表示方法》
GB/T 7922《照明光源颜色的测量方法》
	
全项

	
	
	
	
	电参数
	项
	50
	
	

	
	
	
	
	显色指数
	项
	350
	
	

	
	
	
	
	色品坐标
	项
	250
	
	

	
	
	
	
	颜色
	项
	350
	
	

	
946
	
NY
	
热处理电炉节能监测
	
	产品可比用电单耗
	项
	
5000
	
GB/T 15318 《热处理电炉节能监测》
	
全项

	
	
	
	
	炉体表面温升
	项
	
	
	

	
	
	
	
	空炉升温时间
	项
	
	
	

	
	
	
	
	空炉损耗功率比
	项
	
	
	

	947
	NY
	节柴灶能效测试
	U=1.6%；k=2
	（0～100）%热效率
	台
	1260
	NYT8-2006 《民用柴炉；柴灶热性能试验方法》
	全项

	948
	CJ
	太阳辐射
	
	光照强度：  （500~
1120）W/m2； 波长：
（290～800）nm
	小时
	200
	GB/T 2423.24 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Sa：
模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》
	

	
949
	
CJ
	
盐雾
	
	温度：35℃~50℃; 沉降量：（1.0～2.0）
ml/80cm2.h； 容积：
(0.85×1.3×0.6 )m3
	
小时
	
80
	
GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：
试验方法 试验Ka：盐雾》
	

	950
	CJ
	沙尘
	
	风速：（0～10）m/s可
调；   沙密度:
<2kg/m3
	次
	1800
	GB/T 2423.37-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分：
试验方法 试验L：沙尘试验》
	

	951
	CJ
	冲水
	
	容积：(1.240×1.148× 1.140 )m3 (D×W×H)
	小时
	500
	GB/T 2423.38-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：
试验方法 试验R：水试验方法和导则》
	

	952
	CJ
	滴水
	
	滴水范围:(1×1)m2   水箱高度:(0.6～2)m
	小时
	500
	GB/T 2423.38-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：
试验方法 试验R：水试验方法和导则》
	

	953
	CJ
	弹簧锤
	
	0.2J；0.35J；0.5J；
0.7J；1.0J
	件
	300
	GB/T 2423.55-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分：
试验方法 试验Eh：锤击试验》
	

	954
	CJ
	洛氏硬度
	
	洛氏A；B；C标尺
	件
	300
	GB/T 230.1-2009 《金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A；B；C；D；E；F；G；H；K；N；T标尺)》
	

	955
	CJ
	布氏硬度
	
	（8-650）HBW
	件
	300
	GB/T 231.1-2009 《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：
试验方法》
	

	956
	CJ
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	/
	台/套
	2000
	GB/T 17626.4-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速
瞬变脉冲群抗扰度试验》
	

	957
	CJ
	浪涌(冲击)抗扰度
	
	/
	台/套
	2000
	GB/T 17626.5-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌
(冲击)抗扰度试验》
	

	958
	CJ
	电压暂降﹑短时中断和电压变化的抗
扰度
	
	/
	台/套
	2000
	GB/T 17626.11-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降；短时中断和电压变化的抗扰度试验》
	

	959
	L
	无创自动测量血压计
	±0.1kPa
	(0-40)kPa
	台
	24
	JJG 692 《无创自动测量血压计》
	全项

	960
	DL
	医用诊断全景牙科X射线辐射源
	±10%
	（6×10-5～1）Gy/min
	套
	1800
	JJG 1101  《医用诊断全景牙科X射线辐射源》
	全项

	961
	D
	绝缘手套
	
	50kV以下耐压
	双
	100
	DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程 》；   GB/T 17622《带电作业用绝缘手套》
	耐压；尺寸；泄露电流

	962
	D
	绝缘鞋
	
	50kV以下耐压
	双
	100
	DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》
GB 12011《足部防护 电绝缘鞋》
	耐压；尺寸；泄露电流

	963
	D
	绝缘绳索
	
	100kV以下耐压
	米
	100
	DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》
	耐压；尺寸；泄露电流

	964
	D
	绝缘手工工具
	
	50kV以下耐压
	件
	100
	DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》
	耐压；尺寸；泄露电流

	965
	D
	绝缘硬梯
	
	100kV以下耐压
	把
	200
	DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》
	耐压；尺寸；泄露电流

	966
	D
	绝缘软梯
	
	101kV以下耐压
	把
	200
	DL/T976《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程》
	耐压；尺寸；泄露电流

	967
	D
	火花检漏仪
	5.0级
	电压（0～40）kV
	台
	1730
	DL/T973《数字高压表检定规程》
	全项

	968
	D
	避雷器放电计数器检测仪
	5.0级
	电压（0～2）kV；电流（0～1）A
	台
	720
	JJG(机械) 198《氧化锌避雷器泄漏电流测试仪检定规程 》；  JJF 1587《数字多用表校准规范》
	全项

	969
	D
	互感器测试仪
	1.0～0.1级
	电流（0～2000）A；电压（0～35）kV
	台
	1200
	JJG 313《测量用电流互感器检定规程》
JJG 314《测量用电压互感器检定规程》
	全项

	970
	SP
	枪弹测速仪
	
	/
	台/套
	700
	参考JJG 181《石英晶体频率标准检定规程 》 JJG 237《
秒表检定规程》
	全项

	971
	C
	GPS接收机
	3mm+0.5×10-6D及以下
	测地型
	台
	1200
	JJF1118-2004 全球定位系统（GPS）接收机（测地型和导
航型）校准规范
	长度

	972
	C
	手持式GPS接收机
	3mm+0.5×10-6D及以下
	导航型
	台
	500
	JJF 1118  《全球定位系统（GPS）接收机（测地型和导航
型）校准规范》
	长度

	973
	C
	扭簧表
	MPE：±1.0μm
	±100μm
	台
	120
	JJG 118《扭簧比较仪检定规程》
	长度

	974
	C
	人体身高尺
	U=3mm；k=2
	（0-2000）mm
	台
	300
	JJG 30《通用卡尺检定规程》
	长度

	975
	L
	砝码（首次检定—磁化率）
	E2；F1等级
	1g～20kg
	个
	100
	JJG 99《砝码检定规程》
	磁化率

	976
	L
	砝码（首次检定—体积/材料密度）
	E2；F1等级
	1g～20kg
	个
	100
	JJG 99《砝码检定规程》
	体积/材料密度

	977
	L
	微机静载锚固试验机
	1级
	100～10000kN
	台
	8元/吨
	JJG 1083《锚固试验机》
	全项






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
978
	

L
	
水泥软练设备测量仪
	振动：频率Urel=0.3% ，k=2；
幅值参考点(160Hz）Urel=1.0% ，k=2；
通频带Urel=2.0% ，k=2转速：Urel=5×10-5 ，k=2时间： MPE：±0. 1s/1h
	振动：频率f：
（20~2000）Hz，加速度a：（1.0~100）m/s2
转速：（10~40000） r/min；时间：（0~60）
min
	
台
	
3000
	
JJG 974 《水泥软练设备测量仪检定规程》
	
转速；振动测量

	979
	L
	承载比试验仪
	最大允许误差：±2%
	(0-30)kN
	台
	500
	JJG(交通) 106 《承载比检测仪》
	力值测量

	980
	L
	混凝土耐磨性试验机
	转速：U=3.0r/min；k=2
	转速：（30～20000）
r/min
	台
	500
	JJG(交通) 097《水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机检定规
程》
	转速测量

	981
	L
	玻璃珠选形器
	线性：±（5～10）%
	频率：（20～2000） Hz
加速度：（1.0～300）
m/s2
	台
	500
	JJG(交通) 073《玻璃珠选形器》
	频率测量

	982
	L
	旋转压实仪
	最大允许误差：±2%；±0.1mm；
	(1-100)kN；(1-100)mm
	台
	500
	JJG(交通) 087《 旋转压实仪检定规程》
	力值；位移测量

	983
	L
	突起路标耐冲击性能测试仪
	质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2
	质量：(1000±1)g；尺寸（1000±5）mm
	台
	500
	
JJG(交通) 080 《突起路标耐冲击性能测试仪检定规程》
	质量测量；长度测量

	984
	L
	反光膜附着性能测试仪
	质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2
	质量：(800±4)g；尺寸（400±100）mm
	台
	500
	JJG(交通) 083 《反光膜附着性能测试仪检定规程》
	质量测量；长度测量

	985
	L
	反光膜耐冲击性能测定仪
	质量：U=0.5g；尺寸U=0.5mm；k=2
	质量：(450±4.5)g；尺寸（250±1）mm
	台
	500
	JJG(交通) 084 《反光膜耐冲击性能测定仪检定规程》
	质量测量；长度测量

	986
	WH
	紫外荧光测硫仪
	（0.1～10.0）mg/L：U=0.2mg/L
	（0.1～200）mg/L
	台
	1500
	JJF1685 《紫外荧光测硫仪校准规范》
	全项

	987
	WH
	凯氏定氮仪
	U=3.4%；k=2
	以氮（N）含量计（1000 ~10000）μg
	台/套
	1800
	JJF 1321 《元素分析仪校准规范》
	全项

	988
	WH
	浮游菌采样器
	U=（3～15）%；k=2
	流量：（1～100）L/min
	台
	1050
	JJF（滇）11 《浮游菌采样器校准规范》
	全项

	989
	WH
	矿用粉尘采样仪
	MPE:±3%~±5%
	流量：（0.5～60） L/min
	台
	410
	JJG520 《粉尘采样器》
	全项

	990
	WH
	矿用粉尘烟尘采样仪流量校准装置
	MPE:±2%~±3%
	流量：（0.5～100） L/min
	台
	2730
	JJG257 《浮子流量计》；JJG640 《差压流量计》；
JJG633 《气体容积式流量计》
	全项

	991
	WH
	气体质量流量计
	MPE:±2%~±5%
	流量：（1～100）L/min
	台
	700
	JJG1132 《热式气体质量流量计》
	全项

	992
	WH
	烟草专用通风率标准棒
	MPE:±2%~±3%
	流量：1mL/min～1L/min
	台
	1000
	JJG（烟草）17 《烟草专用通风率标准棒》
	全项

	993
	WH
	烟草专用透气度流量盘
	MPE:±2%~±3%
	流量：50mL/min~ 60L/min
	台
	1000
	JJG（烟草）18《烟草专用透气度流量盘》
	全项

	994
	WH
	烟草专用吸阻标准棒
	MPE:±2%~±3%
	流量：（1.050± 0.018）L/min
	台
	1000
	JJG（烟草）15 《烟草专用吸阻标准棒》
	全项

	995
	WH
	烟尘采样器
	MPE:±3%~±5%
	流量：（5～60）L/min
	台
	1050
	JJG680 《烟尘采样器》
	全项

	996
	WH
	中流量校准器
	MPE:±2%~±3%
	流量：（80～130） L/min
	台
	1050
	JJG640 《差压式流量计》
	全项

	997
	L
	加油站油气回收系统检测
	密闭性；液阻；气液比(1≤A/L≤1.2)
	≤300000L
	枪
	600
	GB 20952 《加油站大气污染物排放标准》
	密闭性；液阻；气液比

	998
	L
	汽油运输油气回收系统检测
	密闭性
	≤100000L
	辆
	2000
	GB 20951《汽油运输大气污染物排放标准》
	密闭性

	999
	L
	超声巴歇尔槽流量计
	U=5%；k=2
	（2.8～5400）m³/h
	台
	2500
	参照JJG 711 《明渠堰槽流量计（试行）》
	现场检测部分

	1000
	WH
	薄层色谱扫描仪
	波长准确度优于1nm
	(200～800)nm
	台
	1790
	JJF1712 《薄层色谱扫描仪》
	线性误差

	1001
	WH
	苯气体检测报警器
	测量范围（0～10）μmol/mol  MPE：±0.1μ
	（0～100）μmol/mol
	台
	1500
	JJF1674 《苯气体检测报警器校准规范》
	全项

	1002
	S
	消声室/半消声室
	U=0.5dB；k=2
	(31.5-20k)Hz
	间
	15000
	JJF 1147 《消声室和半消声室特性校准规范》
	全项

	1003
	S
	测听室
	U=0.5dB；k=2
	(31.5-20k)Hz
	间
	1500
	JJF 1191 《测听室声学特性校准规范》
	全项

	1004
	L
	动力触探仪
	U=138g；k=2：  U=5mm；k=2
	Max=120kg
	台
	500
	YB/JZ-GL-11-2020《动力触探仪》
	全项

	1005
	DL
	医用诊断全景牙科X射线辐射源
	U=5.6% (k=2)
	(6×10-5～1)Gy/min
	台
	1800
	JJG 1101 《医用诊断全景牙科X射线辐射源》
	全项

	1006
	DL
	医用诊断乳腺X射线辐射源
	U=3.0%  (k=2)
	(6×10-5～1)Gy/min
	台
	1600
	JJG 1145《医用诊断乳腺X射线辐射源检定规程》
	全项

	1007
	S
	超声多普勒胎心仪超声源  超声多普
勒胎儿监护仪超声源
	U=8%（k=2）
	输出超声功率：（0~ 100）mW
	台
	600
	JJG394 《超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程》 JJG893 《超声多普勒胎心仪超声源检定规程》
	输出超声功率

	

1008
	

L
	

麻醉机
	潮气量±20％；呼吸频率±10%或±1BPM；气道峰
压±5％或±0.3kPa（取大者）；呼气末正压±
0.3kPa；氧浓度±5％（体积分数）；麻醉气体浓
度：-20%～+30%；或最大刻度的-5%～+7.5%（取
大者）
	潮气量（0～2000）mL；
呼吸频率（0～40）次/
分；气道峰压（0~
3.0）kPa；呼气末正压
（0～2.0）kPa；氧浓
度：（21～100）%；麻
醉气体浓度：麻醉气体
输出（0～22）%（V/V）
	

台
	

1000
	

JJF（黔）30 《麻醉机校准规范》
	

全项

	1009
	R
	医用电子体温计
	±0.1℃≤MPE≤±0.3℃ ±0.05℃≤MPE≤±0.1℃
	（35～41）℃
（35～42）℃
	支
	270
	JJG1162《医用电子体温计检定规程》
JJF1226《医用电子体温计校准规范》
	全项

	1010
	R
	玻璃体温计
	±0.15℃≤MPE≤±0.15℃
	（30～43）℃
	支
	160
	JJG111《玻璃体温计检定规程》
	全项

	1011
	R
	临床用变色温度计
	—0.2℃≤MPE≤+0.1℃
	（35～42）℃
	支
	270
	JJF1412《临床用变色体温计校准规范》
	示值误差

	1012
	R
	垂直渗透系数测定仪（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002 |t |） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	500
	JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1013
	R
	导热系数测定仪（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002 |t |） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	500
	JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1014
	R
	防水卷材不透水仪（温度部分）
	U=0.02MPa；k=2
	（0～4）Mpa
	台
	500
	JJG 875 《数字压力计检定规程》
	示值误差






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	1015
	R
	建筑材料不燃性试验仪（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	1000
	JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1016
	R
	氯离子测定仪（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	500
	JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1017
	R
	门窗导热检测设备（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	1600
	JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1018
	R
	墙体传热检测设备（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	1600
	JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1019
	R
	闪点仪（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	500
	JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1020
	R
	土工布耐静水压试验仪（温度部分）
	U=0.02MPa；k=2
	（0～4）Mpa
	台
	500
	JJG 875 《数字压力计检定规程》
	示值误差

	1021
	R
	维卡软化点测定仪（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	500
	JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1022
	R
	游离氧化钙测定仪（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	500
	JJF1101《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	1023
	R
	中空玻璃露点仪（温度部分）
	温度：U=（0.200+0.002︱t︱） ℃   k=2
湿度：U =0.50%RH  k =2
	温度：（-60～300） ℃；湿度：（10～50） ℃；（0～100）%RH
	台
	500
	JJF1101 《环境试验设备温度；湿度参数校准规范》
	示值误差

	
1024
	
R
	
聚合酶连反应分析（PCR）仪（定量）
	
U=0.4℃；k=2 Urel=10%；k=2
	(0～120)℃   （0~ 1014)copies/μL
	
台
	
5000
	
JJF 1527《聚合酶链反应分析仪校准规范》
	温度示值误差；均匀度；平均升
温速率；平均降温速率；样本示
值误差

	1025
	R
	红外额温计
	±0.3℃
	（22.0～40）℃
	台
	1050
	JJF 1107 《测量人体温度的红外温度计校准规范》
	外观检查；实验室误差；警示温
度测量误差

	1026
	D
	电动汽车交流充电桩
	0.2S级及以下
	交流电压10V～480 V；电流：20mA～72 A
	台
	600
	JJG 1148 《电动汽车交流充电桩检定规程》
	全项

	1027
	D
	电动汽车非车载充电机
	0.2S级及以下
	直流电压3V～1000 V；电流：0.5A～120A
	台
	1000
	JJG 1149 《电动汽车非车载充电机检定规程》
	全项

	1028
	ZY
	机动车方向盘转向力-转向角测试仪
	转向力MPE:±0.5%； 转向角MPE:±0.5°
	(0-1000)N； -1999.9°~
1999.9°
	台
	800
	JJF 1196 《机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范
》
	全项

	1029
	D
	三相电能表检定装置
	0.02级
	3×(57.7~380)V；  3× (0.1~100)A
	台
	4620
	JJG 597 《交流电能表检定装置》
	全项

	1030
	D
	三相电能表检定装置校验仪
	0.02级
	3×(57.7~380)V；  3× (0.1~100)A
	台
	5100
	JJG 597 《 交流电能表检定装置检定规程》；JJG1085
《标准电能表检定规程》
	全项

	1031
	D
	绝缘毯/绝缘垫
	35kV及以下
	35kV及以下
	5米及以下
	260
	DL/T 976  《带电作业工具；装置和设备预防性试验规程
》
	长度 耐压

	
1032
	
WH
	
紫外辐射照度计
	
UVA1；UV-365波段： Urel=22%；k=2；  UV-310；UV-
254波段： Urel=18%；k=2
	UVA波段：（10～1500）μ
W/cm2；UV-365波段：（10
~1200）μW/cm2；  UV-
310波段：（10～600）μ
W/cm2； UV-254波段：
（10～300）μW/cm2
	
台
	
340
	
JJG879 《紫外辐射照度计》
	
全项

	1033
	WH
	液相色谱-原子荧光联用仪
	最小检测量： DMA≤0.7ng；MMA≤0.7ng；As（V)≤ 1.0ng；定性重复性≤2%；定量重复性≤5%
	DMA；MMA；As（V)：（0- 1.1）μg/mL
	台
	2400
	JJG1151《液相色谱-原子荧光联用仪》
	全项

	1034
	WH
	纸张透气度测定仪
	纸张透气度： Urel=1.7%；k=2
	（1～20000)CORESTA
	台
	550
	JJG（烟草）08《纸张透气度测定仪检定规程》
	纸张透气度

	1035
	WH
	煤中全硫测定仪
	U=0.14%
	(0.4～4.5）%
	台
	340
	JJG 1006《煤中全硫测定仪》
	全项

	1036
	WH
	氨氮自动监测仪
	Urel=2.4%
	（0～100)mg/L
	台
	1120
	JJG 631《氨氮自动监测仪》
	全项

	1037
	C
	刀口直尺
	0级；1级
	<200mm
	把
	130
	JJG 63《刀口形直角尺检定规程》
	长度部分

	1038
	C
	半径规
	U=0.008mm；k=2
	（0-25）mm
	个
	96
	JJG 58《半径样板检定规程》
	长度部分

	1039
	C
	半径样板
	U=0.01mm；k=2
	（0-25）mm
	片
	3
	JJG 58《半径样板检定规程》
	长度部分

	1040
	C
	测微尺
	U=0.003mm；k=2
	（0-10）mm
	片
	200
	JJF1917《显微标尺校准规范》
	长度部分

	1041
	C
	比例尺
	U=0.10mm；k=2
	（0-500）mm
	把
	100
	JJG 1《钢直尺检定规程》
	长度部分

	1042
	C
	四棱平尺
	U=0.3μm；k=2
	225mm
	条
	260
	JJG 63《刀口形直尺检定规程》
	长度部分

	1043
	C
	厚度片
	U=（0.1-2）μm；k=2
	≦10mm
	片
	50
	JJG 818《磁性；电涡流覆层厚度测量仪检定规程》
	长度部分

	1044
	C
	钢筋标距仪
	U=0.5mm；k=2
	（0-100）mm
	个
	200
	JJG（交通）069《土壤液塑限检测仪检定规程》
	长度部分

	1045
	C
	静载荷测试仪（长度）
	U=0.01mm；k=2
	（0-50）mm
	支
	300
	JJF 1304《线位移传感器校准规范》
	长度部分

	1046
	C
	位移传感器（长度）
	U=0.01mm；k=2
	（0-50）mm
	支
	300
	JJF 1305《线位移传感器校准规范》
	长度部分

	1047
	C
	花岗石直角尺
	0级；1级
	>500mm
	支
	600
	JJG 7《直角尺检定规程》
	长度部分

	1048
	C
	孔径规
	U=0.005mm；k=2
	（0-30）mm
	支
	200
	JJF 1548《楔形塞尺校准规范》
	长度部分

	1049
	C
	量角器
	U=0.1°；k=2
	（0-180）°
	台
	100
	JJG 33《万能角度尺检定规程》
	长度部分

	1050
	C
	水位计
	U=0.5mm；k=2
	（0-5000）mm
	支
	140
	JJG 4《钢卷尺检定规程》
	长度部分

	1051
	C
	标准块
	U=0.001mm；k=2
	（0-100）mm
	块
	100
	JJG 146《量块检定规程》
	长度部分

	1052
	C
	测微器
	U=0.03mm；k=2
	/
	台
	300
	JJG 425《水准仪检定规程》
	长度部分

	1053
	C
	刀口尺对板
	U=0.4μm；k=2
	300mm
	个
	230
	JJG 740《研磨面平尺检定规程》
	长度部分

	1054
	C
	收敛仪
	U=0.5mm；k=2
	（0-5000）mm
	支
	65
	JJG 4《钢卷尺检定规程》
	长度部分






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	1055
	C
	GPS接收机（导航型）
	3mm+0.5×10-6D及以下
	导航型
	台
	1000
	JJF 1118 全球定位系统（GPS）接收机（测地型和导航
型）校准规范
	长度部分

	1056
	C
	生物显微镜增加物镜
	U=1.5%；k=2
	（0-10）mm
	个
	100
	JJF 1402《生物显微镜校准规范》
	长度部分

	1057
	C
	金相显微镜增加物镜
	U=（0.002-0.01）mm；k=2
	（0-10）mm
	个
	200
	JJF1914《金相显微镜校准规范》
	长度部分

	1058
	C
	显微形态分析仪镜增加物镜
	U=（0.002-0.01）mm；k=2
	（0-10）mm
	个
	200
	JJF 1402《生物显微镜校准规范》
	长度部分

	1059
	L
	电子天平(校准)
	I级（百万分之一；千万分之一）
	1mg-100g
	台
	1680
	JJF 1847《电子天平校准规范》
	全项

	1060
	L
	电子天平(校准)
	I级及以下
	1mg-300kg
	台
	840
	JJF 1847《电子天平校准规范》
	全项

	

1061
	

L
	

质量比较仪
	d≥1mg
	max≤20kg
	台
	840
	

JJF 1326 《质量比较仪校准规范》
	全项

	
	
	
	
	20kg≤max≤1000kg
	台
	1500
	
	全项

	
	
	
	
	max≥1000kg
	台
	3000
	
	全项

	
	
	
	0.01mg≤d＜1mg
	max≤20kg
	台
	1000
	
	全项

	
	
	
	
	20kg≤max≤1000kg
	台
	2000
	
	全项

	
	
	
	
	max≥1000kg
	台
	3000
	
	全项

	
	
	
	0.1μg≤d＜0.01mg
	max≤20kg
	台
	2000
	
	全项

	1062
	L
	李氏密度瓶
	精度0. 1ml,U=2.0% ，k=2
	（0-24）mL
	台
	300
	JJG（交通）092《李氏密度瓶》
	全项

	
	
	
	精度0.02ml,U=1.0% ，k=2
	
	台
	600
	
	

	1063
	L
	高强螺栓检测仪
	MPE:±2%
	力值:（5～500）kN；扭矩:（20～2000）Nm
	台
	1000
	JJF 1478 《高强螺栓检测仪校准规范》
	示值误差

	1064
	L
	电梯加减速度测量仪
	线性：±（5～10）%
	频率：（1～200）  Hz加速度：（1.0～300） m/s2
	台
	750
	JJG 676《工作测振仪》
	全项

	1065
	L
	发动机转速测量仪
	最大允许误差：±1%
	转速（500～6000）r/min
	台
	500
	JJF 1375《机动车发动机转速测量仪校准规范》
	全项

	1066
	L
	混响室
	U=0.64s；k=2
	(100～8k)Hz
	间
	200元/m2
	JJF 1143《混响室声学特性校准规范》
	全项

	
1067
	
L
	
耳声发射测量仪
	短时程及声信号峰-峰等效声压级误差： U=1.0dB；
k=2；
纯音刺激声信号频率相对误差： U=1.0×10-4；k=2；声音测量单元的声压级测量示值误差： U=1.5dB；k=2
。
	
（500～8k)Hz
	
台
	
1000
	
JJF 1289《测听设备耳声发射测量仪校准规范》
	
全项

	
1068
	
L
	
听觉诱发电位仪
	峰-峰等效基准等效听阈声压级： U=1.0dB；k=2；峰-
峰等效基准等效听阈振动力级： U=1.4dB；k=2；响应
电信号幅值测量误差： U=0.6dB；k=2。
	
(250～8k)Hz
	
台
	
1000
	
JJF 1579《测听设备 听觉诱发电位仪校准规范》
	
全项

	

1069
	

L
	

恒定加力速度建筑材料试验机
	1级
	5000kN～3MN
	台
	0.8元/1kN
	

JJG 1025《恒定加力速度建筑材料试验机》
	

全项

	
	
	
	
0.5级
	(0～300)kN
	台
	1300
	
	

	
	
	
	
	(300～600)kN
	台
	1440
	
	

	
	
	
	
	(600～1000)kN
	台
	1960
	
	

	
	
	
	
	(1000～2000)kN
	台
	1800
	
	

	
	
	
	
	(2000～3000)kN
	台
	2620
	
	

	

1070
	

L
	

电液伺服万能试验机
	1级
	5000kN～4MN
	台
	0.8元/1kN
	

JJG 1063《电液伺服万能试验机》
	全项

	
	
	
	
0.5级
	(0～300)kN
	台
	1300
	
	全项

	
	
	
	
	(300～600)kN
	台
	1440
	
	全项

	
	
	
	
	(600～1000)kN
	台
	1960
	
	全项

	
	
	
	
	(1000～2000)kN
	台
	1800
	
	全项

	
	
	
	
	(2000～3000)kN
	台
	2620
	
	全项

	1071
	C
	混凝土裂缝测深仪
	MPE:±5mm~±10%h
	（20～200）mm
	台
	600
	JJG1334-2012《混凝土裂缝宽度及深度测量仪》
	全项

	1072
	C
	深度千分尺
	MPE：0.01mm
	（0～150）mm
	支
	100
	JJG24《深度千分尺检定规程》
	全项

	1073
	C
	数显百（千）分表
	0级；1级
	0～20mm
	块
	120
	JJG 34《指示表(指针式；数显式)检定规程》
	全项

	
	
	
	0级；1级
	0～30mm
	块
	160
	
	

	
	
	
	0级；1级
	0～50mm
	块
	200
	
	

	1074
	C
	外径千分尺校对杆
	MPE：7μm
	0～300mm
	支
	30
	JJG 21《千分尺检定规程》
	全项

	
	
	
	MPE：12μm
	300mm～1000mm
	支
	80
	
	

	1075
	R
	无源医用冷藏箱
	MPE:±1℃
	(-20～20)℃
	个
	500
	JJF 1676《无源医用冷藏箱温度参数校准规范》
	全项

	

1076
	

R
	

核酸提取仪
	

温度：±0.1℃； 标准物质： Urel ≤5%( k =2)；
天平：±1.0mg；  频率：0.1级； 微量分光光度计：
Ⅳ级
	温度：(10～120)℃；  标
准物质：≥1000ng/ µ l
天平：（0～200）g；  频
率：（0.1～500）Hz；
微量微量分光光度计：
波长范围：(190-
1100)nm，  浓度覆盖范
围：(6-15000)ng/uL
	

台
	

物理性能：温度、频率1800 标液分析：纯化
率、提取率2200
	

JJF 1874 (自动)核酸提取仪校准规范
	

全项目

	

1077
	

R
	

沥青标准粘度计
	
±0.1℃
±0.05mm
±0.025）mm
±1mL ±1s
	(0～100)℃
(0～20)mm
(0～200)mm
（3.025-2.975）mm
（4.025-3.975）mm
（5.025-4.975）mm
（10.025-9.975）mm	 （0～200）mL  （0～15）
min
	

台
	

500
	

JJG(交通) 055 《沥青标准粘度计检定规程》
	

全项目

	1078
	R
	沥青比重瓶
	±1mm
±2.0mm
±0.5mm   ±1.5mm
	(0～100)mm
（0～30）mL  （0～40）g
	个
	260
	JJG(交通) 119 《沥青比重瓶检定规程》
	全项目






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	1079
	R
	混凝土氯离子含量快速测定仪
	示值误差＜5%
	(-2000～200)mV
	台
	500
	JJG(交通) 134《混凝土氯离子含量快速测定仪检定规程
》
	全项目

	1080
	R
	乳化沥青稳定性试验管
	±0.1mm  ±1.0mm  ±10.0m
	(0～50)mm   (0～500)mm
	个
	300
	JJG(交通) 116《乳化沥青稳定性试验管检定规程》
	全项目

	1081
	R
	热变形、维卡软化点温度测定仪
	±1℃   ±1℃/min  ±0.1mm  ±0.1g
	(0～300)℃ (0～200)mm (0～2)kg
	台
	1500
	JJF(浙)  1051《热变形、维卡软化点温度测定仪校准规
范》
	全项目

	1082
	R
	乳化沥青微粒离子电荷试验仪
	±1s ±0.1mm  ±0.3V
	(0～10V (0～150)mm
	台
	400
	JJG(交通)115 《乳化沥青微粒离子电荷试验仪检定规程
》
	全项目

	1083
	R
	恩氏粘度计
	±1s ±0.2℃ ±1mL
	(0～100）℃  (0～200)mL
	台
	500
	JJG742《恩氏粘度计检定规程》
	全项目

	1084
	R
	路面渗水系数
	±3 mL/min ±2 %
	（0～150） mL/min （150 ~600）mL/min
	个
	500
	JJG(交通) 123《路面渗水系数检定规程》
	全项目

	1085
	R
	盐雾试验箱
	±2mL   ±2℃
	（0～100）℃   （0~
100）mL
	台
	1200
	JJF(浙)1125《盐雾试验箱校准规范》
	全项目

	1086
	CJ
	家用电磁灶
	热效率U=0.7%；k=2；
待机状态功率U=1.0%；k=2；
	（0～100）%热效率
	台
	2200
	JJF 1261.3《家用电磁灶能源效率计量检测规则》
	能效测试全项

	1087
	CJ
	自动电饭锅
	热效率U=0.9%；k=2；
待机能耗U=1.0%；k=2；保温能耗U=4.5%；k=2；
	（0～100）%热效率
	台
	2700
	JJF 1261.5《自动电饭锅能源效率标识计量检测规则》
	能效测试全项

	1088
	CJ
	坐便器
	0.1L
	≤8.0L
	台
	1900
	GB 25502《坐便器水效限定值及水效等级》
	水效测试全项

	1089
	D
	直流电流传感器10kA以上
	0.1级以下
	10kA～100kA
	台
	3000
	JJG1157-2018直流电流互感器
	全项目

	1090
	D
	直流电流传感器2kA到10kA
	0.1级以下
	2kA～10kA
	台
	1200
	JJG1157-2018直流电流互感器
	全项目

	1091
	D
	电动汽车充电桩安全检测
	1级以下
	额定输出电压1000V或1500V以内
	项
	200元/项
	NBT10901-2021电动汽车充电设备现场检验技术规范
	可以开展的检测项目共21项

	1092
	W
	血氧仪
	血氧饱和度重复性： ≤3%（70%～84%）
≤2%（85%～100%）
	血 氧 饱 和 度 ： （ 70 ~ 100）%；
脉率：（30～200）次/min
	台
	120
	参照 JJG1163《多参数监护仪检定规程》
	血氧部分

	1093
	WH
	油气回收检测仪
	流量：MPE：±2.5%；压力：（-2.5～2.5）kPa， MPE: ±0.5%FS，（-5.0～5.0）kPa， MPE:±0.2%FS
	流量：(10～120) L/min ；压力：（-5.0～5.0）
kPa
	台
	1050
	JJF 1948-2021《油气回收检测仪校准规范》
	全项

	
1094
	
L
	
流量积算仪
	0.1级及以下
	直流电流：（0~20）mA；
直流电压：（0~5）V；直流电阻：（0~10）kΩ;
频率：（0~50）kHz
	
台
	
2000
	
JJG 1003 流量积算仪检定规程
	
全项

	1095
	C
	灌砂仪
	U=0.06mm，k =2
	（0～500）mm
	个
	500
	JJG(交通)120-2015 《灌砂仪》
	全项

	1096
	C
	容量筒
	U=0.3mm，k =2
	（0～500）mm
	个
	100
	JJF（桂） 58  《容量筒校准规范》
	全项

	1097
	C
	不解体探伤仪
	Urel=8% ，k =2
	(0.3～3.0)mm
	台
	900
	JJF（京） 85-2022  《金属探伤仪校准规范》
	全项

	1098
	C
	钢筋弯曲机
	U=0.5° , k=2
	（0～180）°
	台
	600
	JJF（鄂） 77-2021  《钢筋弯曲试验机校准规范》
	全项

	1099
	L
	橡胶直读比重仪
	Urel=0.46%
	（1.00~3.00）g/cm³
	台
	500
	JJG (化工) 106-1991 橡胶直读式比重仪
	全项

	1100
	L
	土壤比重瓶
	U=(0.002~5）mL,k=2
	（0-500）mL
	件
	98
	JJG196-2006常用玻璃量器检定规程
	全项

	
1101
	
L
	
电子式万能试验机
	
0.5级
	(0～300)kN
	台
	1300
	
JJG 475-2008  《电子式万能试验机检定规程》
	全项

	
	
	
	
	(300～600)kN
	台
	1440
	
	全项

	
	
	
	
	(600～1000)kN
	台
	1960
	
	全项

	
	
	
	
	(1000～2000)kN
	台
	1800
	
	全项

	
	
	
	
	(2000～3000)kN
	台
	2620
	
	全项

	
1102
	
L
	
回弹仪检定装置
	标尺长度： U =0.08mm，k =2；指针摩擦力：
U =0.05N ，k =2;钢砧撞击面硬度： U =0.7HRC ，k =2；钢砧质量： U =0.005kg ，k =2；数字式回弹仪检定装置位移： U =0.01mm，k =2；力值： U =0.15 ，k =2；拉簧
	力值：（20-200）N；
长度：（0-300）mm；质量：（0-60）kg；
硬度：（58-62）HRC
	
台
	
5000
	
JJG(浙) 135-2015  《回弹仪检定器》
	
全项

	1103
	L
	脆碎度测定仪
	转速： Urel=0.4% ，k =2；时间： U =0.4s ，k =2；转动
计数误差： U =0.6r ，k =2
	（0～100）r/min；（0~ 300）s
	台
	500
	JJF(冀)168-2019  《脆碎度检测仪》
	全项

	1104
	L
	千斤顶（位移传感器）
	Urel=0.4% ，k =2。
	（1～200）mm
	台
	400
	JJG 762-2007  《引伸计检定规程》
	全项

	1105
	L
	试验机（横梁移动速度）
	Urel=0.48% ，k =2。
	（0.1～500）mm/min
	台
	400
	JJG 475-2008  《电子式万能试验机检定规程》
	全项

	1106
	L
	试验机（横梁位移部分）
	Urel=0.3% ，k =2。
	（1～1000）mm
	台
	400
	JJG 475-2008  《电子式万能试验机检定规程》
	全项

	1107
	L
	试验机（同轴度）
	Urel=0.33% ，k =2。
	（0～100）%
	台
	400
	JJG 475-2008  《电子式万能试验机检定规程》
	全项

	1108
	L
	试验机应力速率控制
	Urel=0.58% ，k =2。
	（0.01～10）kN
	台
	400
	JJG1063-2010  《电液伺服万能试验机检定规程》
	全项

	1109
	L
	光电式皮带张力计
	频率： U =1.2Hz ，k =2；张力测量值与张力理论值的相
对误差Urel=2.0% ，k =2
	（0～600）Hz
	台
	1500
	JJF(苏) 204-2018  《光电式皮带张力计校准规范》
	全项

	

1110
	

L
	

沥青混合料车辙试验仪
	
温度示值误差： U =0.3℃,k =2；试验轮尺寸示值误差： U =0.5mm,k =2；橡胶硬度： U =1.0HA,k =2；碾压速度： U =1.0次/分，k =2；变形： U =0.003mm，k =2
	温度： 60℃；s试验轮尺
寸：(14-205)mm;橡胶硬
度：（76IRHD-
80IRHD）；行走距离：
（220-240）mm；碾压速度：（41-43）次/min；变形测量装置：（0-30）mm
	

台
	

1500
	

JJF（浙） 1094-2014  《沥青混合料车辙试验机校准规范》
	

全项

	
1111
	
S
	
耳声发射测量仪
	短时程及声信号峰-峰等效声压级误差：
U =1.0dB,k =2；
纯音刺激声信号频率相对误差： U =1.0×10-4 ，k =2；声音测量单元的声压级测量示值误差： U =1.5dB,k =2
。
	
(500～8k)Hz
	
台
	
2000
	
JJF1289-2020  《测听设备耳声发射测量仪校准规范》
	
全项






	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
等级或最大允许误差
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	
1112
	
S
	
听觉诱发电位仪
	峰-峰等效基准等效听阈声压级： U =1.0dB,k =2；峰-峰等效基准等效听阈振动力级： U =1.4dB ，k =2；
响应电信号幅值测量误差： U=0.6dB,k=2。
	
(250～8k)Hz
	
台
	
2000
	
JJF 1579-2016  《测听设备 听觉诱发电位仪校准规范》
	
全项

	1113
	L
	采血电子秤
	±1.0%
	(1~1000）g
	台
	400
	采血电子秤
	全项

	1114
	L
	砝码定值（质量参数）
	E2等级、 F1等级
	1mg~500mg
	个
	300
	JJG99-2006 《砝码》
	全项

	1115
	L
	砝码定值（质量参数）
	E2等级、 F1等级
	1g~500g
	个
	500
	JJG99-2006 《砝码》
	全项

	1116
	L
	砝码定值首检（质量参数、磁化率参数、
体积参数）
	E2等级、 F2等级
	1g~500g
	个
	700
	JJG99-2006 《砝码》
	全项

	1117
	L
	砝码定值（质量参数）
	E2等级、 F1等级
	1kg~20kg
	个
	1000
	JJG99-2006 《砝码》
	全项

	1118
	L
	砝码定值（质量参数、磁化率参数、体积
参数）
	E2等级、 F1等级
	1kg~20kg
	个
	1200
	JJG99-2006 《砝码》
	全项

	
1119
	
L
	
医用离心机
	转速：Urel=0.4%，k=2
时间：
Urel=0.5%，k=2
温度：U=0.7℃, k=2
	转速：（100～30000）
r/min
时间：（0～5）min温度：（2-6）℃
	
台
	400元（每增加一个转速点加收200元，温度
部分400元/台）
	
JJF2004  《医用离心机校准规范》
	
部分

	1120
	L
	称重装置(物料罐）
	d≥1g
	max≤100kg
	台
	840
	JJF 1911-2021  《大量程散料料仓称重装置校准规范》
	部分

	
	
	
	
	100kg＜max≤1000kg
	台
	1680
	
	部分

	
	
	
	
	max＞1000kg
	台
	3000
	
	部分
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