附件3：
西双版纳傣族自治州人民医院一键报警系统装置采购项目需求及技术要求
一、项目概况
（一）项目名称
西双版纳傣族自治州人民医院一键报警系统装置采购项目
（二）项目实施地点
西双版纳傣族自治州人民医院（景洪市允景洪街道嘎兰南路4号），覆盖范围包含一号楼、二号楼、三号楼、四号楼、门诊楼、急诊楼。
（三）项目工作内容
完成项目覆盖区域一键报警系统装置的采购、运输、线路敷设、设备安装、系统调试、后期维保检修全流程工作，确保整套报警系统全年24小时正常稳定运行。
（四）核心兼容性要求
[bookmark: _GoBack]中标供应商供应的全部一键报警系统设备及配套装置，必须与医院现有运行中的一键报警系统管理平台（神眼V6.3）相兼容，需求设备及规格型号清单如下：

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	可视化一键式紧急求助报警控制器（带音、视频功能）
	与医院现用一键报警系统管理平台（神眼V6.3）相兼容
	28
	台

	2
	交换机
	千兆网口
	10
	台

	3
	光纤收发器
	千兆单模单纤光纤 B端不低于3公里、含弱电箱
	6
	对

	4
	光缆
	不低于8芯
	1134
	米

	5
	电源线
	RVV 2*1.5 国标
	584
	米

	6
	网线
	超五类无氧铜芯
	1200
	米

	7
	穿线管（辅材）
	联塑/θ20、插板、水晶头、螺丝、管卡、线卡、扎带等
	1
	项


二、服务硬性要求
（一）质保服务要求
项目整体质保期限不少于2年；质保期内所有设备、辅材出现故障，免费维修、免费更换配件及整机，不收取人工费、材料费。
（二）供货及施工工期
合同签订生效之日起30个日历天内，完成全部设备供货、现场布线、设备安装、系统调试运行正常15天以后进行验收。
（三）售后技术保障
提供7×24小时不间断远程+现场技术支持；接到故障报修后，现场故障响应时长不超过2小时。

