附件3：
西双版纳傣族自治州人民医院新院区监控设备采购项目需求及技术要求
一、 项目概况

（一）项 目名称
西双版纳傣族自治州人民医院新院区监控设备采购项目

（二）项 目 实施地点
西双版纳傣族自治州人民医院新院区（景洪市工业园区万景大道 2 号）。
（三）项目工作内容
完成项目覆盖区域监控设备的采购、运输、线路敷设、设备安装调试、后期维保检修全流程工作，确保监控设备全年 24 小时正常稳定运行。
（四） 需求设备及规格型号

	序 号
	
设备名称
	
规格型号
	数 量
	单 位

	
1
	400 万高清网络摄像机（带音、视频）
	400万像素，双光红外+暖光智能补光，定焦镜头；内置麦克风+扬声器，双向语音对讲；室外防水，人形智能侦测，支持SD卡本地存储，音视频同步采集
	
30
	个

	2
	枪机支架
	加厚铝合金材质，万向可调，内置隐藏穿线，防水走线，配套全套安装固定配件，适配400万双光枪型摄像机
	30
	个

	3
	电源适配器
	C12V/2A，宽压输入，IP65灌胶防水，四重电路保护，3C认证，适配400万双光全彩语音枪机
	30
	个





	序 号
	
设备名称
	
规格型号
	数 量
	单 位

	4
	64 路 8 盘位录像机
	64路400万IPC接入，8盘位硬盘插槽，支持RAID阵列，双千兆网口，HDMI+VGA双输出，兼容前端双向语音对讲，H.265解码，7×24小时监控存储，3C认证
	1
	套

	5
	10TB 硬盘
	10TB SATA3监控专用盘，256MB缓存，7200转，7×24小时不间断录像，适配8盘位NVR，原厂3年质保
	5
	块

	
6
	
网线
	六类室外防水网线和电线一起
	
10
	箱

	7
	监控立杆
	3.5 米监控立杆
	12
	根

	8
	辅材
	[bookmark: _GoBack]按需提供，须保障整体项目完成施工及验收
	1
	批



二、服务硬性要求

（一）质保服务要求
项目整体质保期限不少于 2 年；质保期内所有设备、辅材出现故障，免费维修、免费更换配件及整机，不收取人工费、材料费。
（二）供货及施工工期
合同签订生效之日起 30 个日历天内，完成全部设备供货、现场布线、设备安装、系统调试运行正常 15 天以后进行验收。
（三）售后技术保障
提供7×24 小时不间断远程+现场技术支持；接到故障报修后，现场故障响应时长不超过2 小时。
