附件4：

[bookmark: _GoBack]低速离心机技术参数
1. 无刷电机驱动；
2. 触摸面板、液晶屏幕显示，自动计算离心力RCF值；
3. 电子门锁，门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机；
4. 最高转速≥4000 r/min；
5. 最大离心力≥2700 ×g；
6. 角转子容量≥12×20ml；
7. 离心时间可调；
8. 整机质保≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。
