附件5：

[bookmark: _GoBack]低速台式离心机（细胞涂片专用）技术参数

1. ✱最大制片容量≥12卡片；
2. 专用的细胞涂片转子及程序适合所有体液细胞的涂片，包括腹水、痰液、心包液、尿液、关节腔液、脑积液、穿刺液、支气管液等；
3. 配有多种涂片转子，可针对各种体液进行涂片；
4. 液晶显示转速和离心力； 
5. 断电时具备手动开盖功能；
6. 程序可记录≥9个常用程序；
7. 最高转速≥2000 rpm；
8. 离心时间可调；
9. 具备防止误开启功能；
10. 具备锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁；
11. 设备使用年限≥5年。
12. 整机质保≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。

