附件14：

扩增仪技术参数
1. 激发光源： LED 光源(免维护)；
2. 检测器： 高灵敏度光电传感器；
3. 样本容量：96(2×48*0.2ml)（双反应模块）；
4. 荧光检测波长： 4-6 通道；
5. 使用年限： ≥7 年；
6. 运行控制： 一台电脑可连多台本仪器，控制运行；
7. 适用试剂： 适用开放试剂；
8. 激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输；
9. 软件应用模式： 定量/定性、多色熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、SAT 实时荧光等温扩增；
10. 模块温度范围： 4℃-99℃；
11. 检测动力学范围： 100-101012、最小检测模板： 单个拷贝；
12. 反应容积： 15ul-100ul；
13. 控温模式： 半导体热电模块；
14. 升降温速率(MAX)： 4℃/S；
15. 控温精度：±0.1℃；
16. 温度均匀性：±0.1℃；
17. [bookmark: _GoBack]断电保护： 有断电保护功能；
18. 整机质保≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。

