附件13：

盐水分配器技术参数
1. 用于细菌鉴定分配配置菌悬液的盐水量；
2. 仪器应符合移液器服务和校准DIN EN ISO8655-5 标准要求；
3. 可依据DIN EN 285要求进行高压灭菌；
4. 可直接从试剂瓶进行液体分配，可选配螺口尺寸和分配体积；
5. [bookmark: _GoBack]质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。
