附件4：
[bookmark: _GoBack]壁挂式自助服务终端（含医保刷脸）技术参数需求
	类别
	名称
	技术规格参数
	单位
	数量
	备注

	主控
	主板：工控主板
	主板芯片组：支持Intel 8代 I3/I5/I7Core TM (Premium-U)以上处理器；
CPU类型：支持双核四线程以上酷睿CPU，主频 ≥1.2GHz，最高睿频≥3.9GHz；
支持内存：DDR4 2400MHz笔记本； 
串口：6个；USB口：9个；
主机电源：220V，输入12V，输出60W；
SATA接口：1*SATA3.0、1*M.2-SATA SSD；
视频输出接口：1*LVDS、1*HDMI；
网络：2个网络接口支持集成10/100/1000Mbps；
	台
	1
	

	
	CPU:≥I3-8145U
	
	
	
	

	
	内存：8G，DDR4  
	
	
	
	

	
	硬盘：250G M.2固态
	
	
	
	

	
	电源：12V输出
	
	
	
	

	显示触控
	触显一体机
	21.5寸液晶屏，LED 背光。
显示区域：476.064(H)mm × 267.786(V) mm，
最佳分辨率：1920(H) × 1080(V) pixels，
像素间距：0.24795(H) x 0.24795(V) mm，
显示颜色: 16.7M，
表面处理：防眩光，3H。
21.5寸投射式电容触摸屏，
AV尺寸：16:9，
响应时间（Respones Time）： ＜10ms。
透光率(Transparency)： ≥85%
表面硬度（Surface hardness） :500G/6H.
	台
	1
	

	输入模块
	多合一读卡器
	内置式多合一读卡模块：
接触式IC卡：支持符合 ISO7816 标准CPU 卡、逻辑加密卡等 ，符合 ISO7816 及 PBOC3.0 规范；
非接触式IC卡：识别符合 ISO14443 协议的标准 M1 卡、TypeA/B CPU卡；天线谐振频率：13.56MHz，有效读卡距离：0~3cm ；
第二代居民身份证：通过认证 GA ；符合公安部GA450、GA467标准；与非接触式 IC 卡模块参数一致，共用天线；
磁条卡：兼容 IBM、ISO 格式，磁头寿命：>50 万次。
电气参数：电源电压 5V±5%，USB 接口供电方式；
无线电骚扰限值：GB/T 9254，Class A。
平均无故障时间：≥5000 小时
	台
	1
	

	
	专用读卡器模块
	支持安装专用IC芯片卡读卡模块；通信接口：高速 RS232（9600bps-115200bps）；接触式卡片接口：支持存储卡、逻辑加密卡4442、4428、AT88SC、24C，独立供电。
	台
	0
	

	
	固定扫码器
	超大扫描窗口，大视野影像感光器：支持物体自感应，多国语言条码信息直传，支持无背光条码识读。
传感器像素：640pixels(H)*480pixels(V)；
光源：Illumination:5000K LED；
视场角：72°(H) x 57°(V)；
旋转倾斜偏转：360°,±65°,±60°；
读取速度（帧率）FPS:每秒读取100帧 100FPS；
运动容差：>2m/s，
识读精度：≥3.9mil；
识别范围：
一维条码/1-D：UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix2of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,etc；
二维条码/2-D:PDF417,MicroPDF 417,Data Matrix,Maxicode, QR Code, MicroQR,etc.。
符合电子健康卡技术规范标准，通过国家电子计算机质量检验检测中心检验检测报告。
	台
	1
	

	
	支付宝
刷脸付摄像头
	高清智能超薄3D结构光深度相机：
深度范围：30cm-100cm；
相对精度：±1mm@300mm、±2mm@600mm、±4mm@1000mm；
深度图分辨率：480×640@30FPS；
彩色图分辨率：1280×960、640×480@30FPS；
D2C 分辨率：480×640@30FPS；
深度/彩色/D2C FOV：H 54°±2°V 68°±3°；
平均功耗：＜1.2W/5W；
供电方式：MicroUSB/I-PEX。
	个
	1
	

	
	微信
刷脸付摄像头
	高清智能超薄 3D 结构光摄像头：快速准确获取目标的深
度信息，支持近距离人脸识别、深度数据采集、立体与平面判断；
工作距离：0.28~1m；
测量精度：±1mm@0.6m，±2mm@1m；
深度数据输出类型：Raw Data 16bit，
彩色数据输出格式：MJPEG/RGB，
深度图像：
分辨率/帧率480×640@10fps，FOV：H59.6°×V59.6°(±3°)；
红外图像：
分辨率/帧率：480×640@10fps，FOV：H59.6°×V59.6° (±3°)；
彩色图像：
分辨率/帧率：1080×1920@25fps、720×1280@25fps、480×640@25fps，FOV：1080×1920：H53.8°×V84.5°(±3°)，720×1280：H53.8°×V84.5° (±3°)，480×640：H53.8°×V68.2°(±3°)；
功能特性：HDR、低光照、高清；
设备功耗：2.6~3W；
供电方式：USB。
	台
	1
	

	
	监控摄像头
	环境监控高清摄像模组
硬件像素：200W；
目标距离：70CM；
信噪比：38.6dB；
动态范围：72dB；
像素点大小：3um*3um；
1920*1080(视场角) ：H:90°/V:58°/D:98°,
640*480(视场角) ：H:74°/V:58°/D:86°;
支持免驱协议；
供电电压：USB 5V。
	台
	1
	

	
	银联验证
密码键盘
	具备《中国银联支付终端设备安全认证证书》，银行卡检测中心安全检测报告，国家密码管理局《商用密码产品型号证书》，具备防尘、防水IP65检测报告，防暴防碰撞IK10检验报告；
按键配置：10个数字键，6个功能键（可定制）；
安全防护：键面防尘、防暴、防钻（入侵）、防泄漏、防监听；
自毁功能：具备拆封自毁功能，非法拆封清除内部存储数据；
保护能力：停电敏感数据可保存 5 年以上；
算法支持：DES、Triple DES、RSA、SM2、SM3、SM4 硬件加密；
功能支持：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密、远程密钥管理；
符合标准：ISO13491、ISO9564、IBM3624、ANSI X9.8、ANSI X9.9、
ANSI X9.42、ANSI X9.19、 ANSI X9.24、ANSI X9.52；以及国密标准GM/T 0002-2012、 GM/T 0003-2012、GM/T0004-2012。
键值设置：支持所有按键和侧键的明文键值和 WOSA 键值修改；
IK防护等级：IK08；
按键寿命：＞2,000,000次；
可靠性：MTBF＞30000 小时；
物理接口：RJ45，通信接口：RS232；
输入电压：DC5V±5%，产品功耗：≤0.5W（动态）；
ESD：±6KV 金属外壳接触放电（外壳有效接地）。
	台
	1
	

	医保终端
	智能聚合认证支付终端
	CPU：MTK8788采用4核Cortex-A73+4核Cortex-A53架构的8核处理器，主频高达2.0GHz；
操作系统：Android 9.0；
存储内存：4GB;存储：64GB；
显示屏：8寸TFT-LCD显示屏，分辨率：800*1280；
触摸屏：多点式电容触摸屏；
WIFI/蓝牙/以太网：WIFI:支持2.4G/5G,支持802.11a/b/g/n/ac蓝牙：支持BT4.1以太网：100BASE-T
4G网络：TD-LTE B34/38/39/40/41 FDD-LTE B1/3/5/8
定位模块：支持GPS/AGPS/北斗
人脸识别：
(1)3D结构光摄像头，利用结构光摄像头3D成像技术获取人脸深度图像；
(2)彩色摄像头，用于采集人脸彩色图像；
(3)红外摄像头，用于采集人脸红外图像；
(4)银联支付级别，完全符合银联定义的关于人脸活检的最高要求。
	台
	1
	

	打印输出模块
	凭条打印机
	80mm面板式热敏凭条打印机。
通过CCC认证；
打印方式：行式热敏；
打印密度：8 点/mm，
打印速度：150mm/s（Max ）~220mm/s(Max)；
纸宽：79.5±0.5mm；
有效打印宽度：72mm；
纸处理方式：自动切纸，
纸仓宽度：80mm，
纸卷大小：80mm（Max）；
防堵功能：支持，
切刀寿命：100万次；
热敏头寿命：100KM；
工作电压：DC24VV/2A,或 12V/4A。
	台
	1
	

	人体感应
	主动式红外
感应模块
	红外感应装置，感应人员到来，可根据现场要求设计欢迎界面。
感应距离：10cm~120cm可调节,
感应角度：30°，
输出：5VDC 高电平，
输出方式：平时关闭，感应输出；
电压：5-12VDC。
	个
	1
	

	其
它
	壁挂式机柜
	壁挂式机柜，采用冷轧板制作，坚固厚实，机壳采用高端工艺进行外塑粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀。
	台
	1
	

	
	声效模块
	提供声音合成软件供调用，有利于对操作人员的清晰引导。
	台
	1
	

	
	定时开关机
	设置工控主机定时开关机功能，省电、安全、提高机器使用寿命功能。
	台
	1
	

	产品参考图片
	[image: SS08-06S（医保款）21.5.jpg]
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