附件3：
电子鼻咽喉镜维修服务需求
1.设备信息
设备名称：电子鼻咽喉镜
品牌型号：日本富士（FUJIFILM）ER-530S2
设备序列号：3Y196G304
2.故障现象
设备存在CHA 无图像、蛇骨变形、导光软管开裂问题，无法正常使用。
3.维修内容
（1）按维修规范更换插入部总承1套、副软管1套及配套损耗零件，完成设备维修、校准与调试，恢复正常工作状态。
（2）在该内窥镜维修期间，需向医院提供同类型备用镜一条，以保障医院的日常诊疗工作的正常开展；待设备维修验收合格后，再将备用镜予以归还。
4.质保与资料
更换的全部配件享受6 个月质保，需提供配件可追溯证明材料。
5.费用要求
[bookmark: _GoBack]成交总价为全包费用，涵盖维修人工、备用镜、差旅、安装、校准、运输、技术支持等全部相关费用，无额外收费。
